Печать в Windows

# Использование утилит принтера

> Status Monitor 3
> Nozzle Check (Проверка сопел)
> Head Cleaning (Чистка печатающей головки)
> Print Head Alignment (Выравнивание печатающей головки)
> Printer and Option Information (Информация о принтере и дополнительных устройствах)
> Speed & Progress (Скорость и процент выполнения)
> Monitoring Preferences (Параметры мониторинга)

Утилиты принтера EPSON позволяют вам проверять текущее состояние принтера и выполнять из компьютера некоторые действия по уходу за принтером.

Для доступа к утилитам нужно в окне программного обеспечения принтера щелкнуть на закладке Utility (Утилиты) , а потом щелкнуть на кнопке нужной вам утилиты. За информацией об использовании программного обеспечения принтера нужно обратиться к разделу Доступ к программному обеспечению принтера

| Примечание:

| Буква в скобках после имени утилиты указывает на быструю клавишу для вызова этой утилиты. Нажмите на клавиатуре клавишу Alt и эту букву, чтобы открыть данную утилиту.

| Не используйте утилиты Nozzle Check (Проверка сопел), Head Cleaning (Чистка печатающей головки) или Print Head Alignment (Выравнивание печатающей головки), если ваш принтер подключен к вашему компьютеру через сеть.

| Не используйте утилиты Nozzle Check (Проверка сопел), Head Cleaning (Чистка печатающей головки) или Print Head Alignment (Выравнивание печатающей головки) пока идет печать. В противном случае ваша распечатка может быть испачкана.

## Status Monitor 3

Status Monitor 3 предоставляет вам такую информацию о состоянии принтера, как количество оставшихся чернил, и следит за ошибками в работе принтера.

Эта утилита доступна только при одновременном выполнении двух следующих условий:

- Принтер подключен непосредственно к головному компьютеру по параллельному порту или порту USB.

- Ваша система сконфигурирована таким образом, что поддерживает двунаправленный обмен информацией.

[К началу]

## Nozzle Check (Проверка сопел)

Проверяйте, не засорились ли сопла печатающей головки. Проверяйте сопла, если вы увидите, что качество печати ухудшилось, а также после чистки печатающей головки, чтобы убедиться, что сопла печатающей головки хорошо прочищены. Если проверка сопел показывает, что печатающую головку нужно прочистить, то вы можете вызвать утилиту Head Cleaning (Чистка головки) непосредственно из утилиты Nozzle Check. См. раздел Проверка сопел печатающей головки

[К началу]

## Head Cleaning (Чистка печатающей головки)

Утилита Head Cleaning чистит печатающую головку. Вам может потребоваться прочистить печатающую головку, когда вы заметите, что качество печати ухудшилось. Но сначала нужно использовать утилиту Nozzle Check (Проверка сопел), чтобы убедиться, что печатающую головку нужно прочистить. Вы можете вызвать утилиту Nozzle Check (Проверка сопел) непосредственно из утилиты Head Cleaning. См. раздел Чистка печатающей головки

[К началу]

## Print Head Alignment (Выравнивание печатающей головки)

Утилита Print Head Alignment Выравнивает печатающую головку. Используйте эту утилиту, если заметите, что вертикальные линии печатаются неровно. Для использования этой утилиты следуйте выводимым на экран указаниям.

[К началу]

## Printer and Option Information (Информация о принтере и дополнительных устройствах)

Эта утилита позволяет драйверу принтера подтверждать информацию о конфигурации принтера. Она также предоставляет специальную информацию, относительно некоторых характеристиках принтера, например, идентификационный номер принтера (Printer ID).

В зависимости от конфигурации вашей системы информация, выводимая в диалоговом окне утилиты Printer and Option Information (Информация о принтере и дополнительных устройствах), может изменяться в автоматическом режиме, или может потребовать ручного изменения.

Если в окне Current Settings (Текущие установки) появится сообщение, предлагающее вам ввести установки, или если вы изменяли конфигурацию принтера, то для ручного задания установок нужно выполнить следующие действия.

| В диалоговом окне утилиты Printer and Option Information (Информация о принтере и дополнительных устройствах) щелкните на кнопке Settings Sheet (Лист установок) , чтобы напечатать информацию о вашем принтере и его дополнительных устройствах. Для этого нужно загрузить в принтер лист бумаги формата A4 или Letter. Вы получите распечатку, аналогичную приведенной ниже.

| Убедитесь, что установки в утилите соответствуют информации, напечатанной Settings Sheet (Листе установок). Если есть различия, то нужно изменить установки на экране, чтобы добиться полного соответствия и информацией на листе установок.

| Щелкните на OK, чтобы выйти из этого меню и сохранить ваши установки.

[К началу]

## Speed & Progress (Скорость и процент выполнения)

В этом диалоговом окне вы можете задать установки, относящиеся к скорости печати и к проценту выполнения печати.

Доступны следующие установки:

#### High Speed Copies (Быстрая печать копий)

Чтобы ускорить печать нескольких копий вашего документа, поставьте флажок в окошке High Speed Copies (Быстрая печать копий)

#### EPSON Printer Port (Порт принтера EPSON) (только для Windows Me, 98 и 95)

Для ускорения передачи данных на принтеры EPSON выберите EPSON Printer Port

Если ваш компьютер поддерживает режим ECP, для ускорения печати разрешите передачу по DMA.

За более подробной информацией обратитесь к разделу Использование утилиты Speed & Progress (Скорость и процент выполнения)

#### Always Spool Raw Datatype (Для спулера всегда использовать данные RAW) (только для Windows 2000 и NT 4.0)

Поставьте флажок в этой клетке, чтобы для спулинга документов клиентов, работающих под Windows NT, всегда использовался формат RAW вместо формата EMF (Метафайл) (Приложения в Windows NT по умолчанию всегда используют формат EMF).

Попробуйте использовать эту опцию, если документы, записанные в спулер в формате EMF, печатаются неправильно.

Спулинг в формате RAW требует меньше ресурсов, чем в формате EMF, поэтому некоторые проблемы печати ("Insufficient Memory/Disk Space to Print" (Для печати недостаточно пространства в памяти/на диске), "Slot print speed" (Недостаточный квант времени для печати) и т.п.) можно решить, если поставить флажок в клетку "Always spool RAW datatype" (Для спулера всегда использовать данные RAW).

При спулинге данных в формате RAW показания Progress Meter (Индикатора процента выполнения печати) могут отличаться от реального процента выполненной печати.

#### Monitoring Preferences (Параметры мониторинга)

Щелкните на этой кнопке, чтобы открыть диалоговое окно Monitoring Preferences (Параметры мониторинга), в котором вы можете задавать установки для утилиты EPSON Status Monitor 3. Эти установки подробно описаны в следующем разделе.

[К началу]

## Monitoring Preferences (Параметры мониторинга)

При щелчке на кнопке Monitoring Preferences (Параметры мониторинга) , появляется следующее диалоговое окно.

Вы можете задать следующие установки:

Select Notification (Выбрать способ уведомления | Показывает установки, которые можно задать для вывода уведомлений об ошибках. В этой области вы можете задать, какие именно сообщения должны выдаваться во время печати или копирования при ошибках общего типа, при ошибках коммуникации или какие сообщения должны выводиться об уровне чернил в картриджах. Поставьте флажки в соответствующих клетках, чтобы указать типы ошибок, для которых должны выводиться сообщения. Поставьте также флажок в клетке Alert (Тревога), если вы хотите, чтобы сообщение об ошибке сопровождалось звуковым сигналом.
Select Shortcut Icon (Выбрать пиктограмму для быстрого вызова) | Поставьте флажок в клетке Shortcut Icon (Пиктограмма для быстрого вызова), чтобы поместить желаемую пиктограмму на Панель задач Windows. Щелчок на этой пиктограмме на Панели задач откроет утилиту EPSON Status Monitor 3. Чтобы указать, какую именно пиктограмму следует использовать, щелкните на этой пиктограмме в окошке выбора; ваш выбор будет показан справа.
Allow monitoring of shared printers (Позволить мониторинг совместно используемых принтеров) | Если в этой клетке поставлен флажок, то совместно используемый принтер может контролироваться с других компьютеров.

| Примечание:

| Чтобы вернуть все элементы установок Select Notification (Выбрать способ уведомления) в их состояния по умолчанию, нужно щелкнуть на кнопке Default (По умолчанию) .

[К началу]

Предыдущая | Следующая