Как сделать / Настройка вашего принтера в сети

# Для пользователей Windows 2000 и NT 4.0

> Настройка вашего принтера как совместно используемого принтера
> Доступ к принтеру по сети

В этом разделе рассказывается, как настроить ваш принтер таким образом, чтобы его смогли использовать другие компьютеры, находящиеся в сети.

| Примечание:

| Этот раздел написан только для пользователей небольших сетей. Если вы работаете в большой сети и хотели бы совместно использовать ваш принтер, то обратитесь за консультацией к вашему администратору сети.

| Экраны, показанные в этом разделе, получены из Windows NT 4.0.

В первую очередь, вы должны настроить ваш принтер, как совместно используемый принтер, на том компьютере, к которому он подключен. Потом вы должны задать сетевой маршрут к принтеру на каждом компьютере, который будет использовать этот принтер, а потом на всех этих компьютерах нужно установить программное обеспечение принтера.

## Настройка вашего принтера как совместно используемого принтера

Для того, чтобы ваш принтер могли совместно использовать другие компьютеры сети, выполните указанные ниже действия по конфигурированию компьютера, к которому подключен этот принтер.

| Щелкните на Start (Пуск) , укажите на Settings (Настройка) , потом щелкните на Printers (принтеры)

| Выберите пиктограмму вашего принтера и потом в меню File (Файл) щелкните на Sharing (Совместное использование) .

| Щелкните на Shared (Использовать совместно) (для пользователей Windows 2000, выберите Shared as (Использовать совместно как) , потом введите Share Name (Совместно используемое имя).

| Щелкните на OK.

|  | Примечание:

|  | Для пользователей Windows NT 4.0, не выбирайте драйвер в списке Alternate Drivers (Дополнительные драйверы). Для пользователей Windows 2000, не выбирайте драйвер в списке Additional Drivers (Дополнительные драйверы) в диалоговом окне Additional Drivers (Дополнительные драйверы).

[К началу]

## Доступ к принтеру по сети

Чтобы обратиться к вашему принтеру с другого компьютера сети, нужно для каждого компьютера, который будет обращаться к принтеру, выполнить указанные ниже действия.

| Примечание:

| Перед тем, как обращаться к вашему принтеру с другого компьютера, он должен быть настроен, как совместно используемый ресурс на том компьютере, к которому он непосредственно подключен. За указаниями по такой настройке обратитесь к разделу Настройка вашего принтера как совместно используемого принтера

| Установите драйвер принтера с CD-ROM с программным обеспечением принтера.

| Щелкните на Start (Пуск) , укажите на Settings (Настройка) , и потом щелкните на Control Panel (Панель управления)

| Выполните двойной щелчок на пиктограмме Printers (Принтеры) .

| Щелкните правой кнопкой на пиктограмме вашего принтера и потом в появившемся меню щелкните на Properties (Свойства) . Откроется драйвер принтера.

| Щелкните на закладке Ports (Порты) , потом щелкните на Add Port (Добавить порт)

| В диалоговом окне Printer Ports (Порты принтеров) выберите Local Port (Локальный порт) , потом щелкните на New Port (Новый порт)

| В диалоговом окне Port Name (Имя порта) введите информацию о маршруте для вашего принтера, используя показанный ниже формат: \\имя компьютера, к которому подключен принтер\имя совместно используемого принтера

| Щелкните на OK, чтобы вернуться в диалоговое окно Printer Ports (Порты принтера).

| Щелкните на Close (Закрыть) , чтобы вернуться в меню Ports (Порты).

| В меню Ports (Порты), убедитесь, что в списке присутствует новый порт и что в соответствующей клетке стоит флажок. Щелкните на OK, чтобы закрыть драйвер принтера.

[К началу]

Предыдущая | Следующая