Печать в Windows

# Изменение стиля распечатки

> Задание установок в меню Paper (Бумага)
> Подгон вашего документа под формат бумаги
> Печать двух или четырех страниц на одном листе
> Печать плакатов
> Печать на вашем документе водяных знаков

С помощью разнообразных установок драйвера принтера, находящихся в меню Paper (Бумага) и Layout (Макет), вы можете изменять стиль вашей распечатки.

В меню Paper (Бумага) вы можете задать формат бумаги, число печатаемых копий, ориентацию распечатки и область печати. В меню Layout (Макет) вы можете автоматически устанавливать соответствие размера документа формату бумаги, печатать на одном листе бумаги две или четыре страницы, печатать изображения в плакатных размерах, для чего одна страница изображения будет увеличена таким образом, что она разместится на нескольких листах бумаги или помещать на печатаемых документах водяные знаки.

## Задание установок в меню Paper (Бумага)

Используйте установки меню Paper (Бумага) для изменения формата бумаги, для задания числа копий и других параметров копирования, для указания ориентации бумаги и для настройки области печати.

В меню Paper (Бумага) можно задать следующие установки:

Paper Size (Формат бюумаги) | Указывает формат бумаги, которую вы хотите использовать. Вы также можете добавить пользовательский формат бумаги.
No Margins (Без полей) | Поставьте флажок в эту клетку, если вы хотите печатать без полей. Эта функция печатает до всех четырех краев бумаги. С этой функцией можно использовать следующие носители. Photo Paper (Фотобумага): Panoramic, A4, 4 x 6" (No Perforations), 100 x 150 мм. Matte Paper-Heavyweight (Матовая плотная бумага): A4 Index Card (Открытки): 5 x 8" Примечание: Если в вашем приложении возможна установка полей печати, то до печати убедитесь, что поля установлены в ноль. При использовании этой функции печать занимает больше времени по сравнению с обычной печатью. Поскольку эта функция увеличивает изображение до размера, немного превышающего формат бумаги, то, когда в установке Paper Source (Источник бумаги) выбран Sheet Feeder (Податчик бумаги), часть изображения, выходящая за края бумаги, не пропечатается. При печати на носителях, отличных от перечисленных выше, у верхнего и нижнего краев распечатки качество печати может ухудшиться, или же края могут быть смазаны. Мы рекомендуем перед печатью больших работ сначала напечатать один лист для оценки качества печати. Вы не можете использовать эту функцию с Photo Quality Glossy Film (Глянцевой пленкой фотографического качества), Ink Jet Transparencies (Прозрачными пленками для струйных принтеров), Iron-On Cool Peel Transfer Paper (Бумагой с термопереносом изображения) или с 360 dpi Ink Jet Paper (Бумагой для струйных принтеров с разрешением 360 точек/дюйм).
Copies (Число копий) | Укажите число копий, которые вы хотите напечатать. Вы можете указать Collate (Подбор) для печати поочередно каждой копии полностью или задать Reverse Order (В обратном порядке), чтобы определить как должны печататься копии вашего документа.
Orientation (Ориентация) | Для изменения ориентации вашей распечатки можно выбрать Portrait (книжная) или Landscape (альбомная). Если вам нужно печатать ближе к нижней части страницы, то поставьте флажок в клетку Rotate by 180° (Повернуть на 180 градусов).
Printable Area (Область печати) | Используйте параметры в клетке Printable Area (Область печати) для того, чтобы настроить общую область, доступную для печати. Чтобы расположит вашу распечатку в центре, нужно выбрать Centered (Центрировать). Чтобы увеличить область печати у нижнего края бумаги (уменьшив поле с 14 мм до 3 мм.) выберите Maximum (Максимум). Не выбирайте Maximum при печати на конвертах. Примечание: Если в качестве установки для Printable Area (Область печати) выбран параметр Maximum (Максимум), то на краях распечатки качество печати может ухудшиться. Поэтому перед выполнением больших объемов печати с использованием этой установки, мы рекомендуем напечатать пробную страницу для определения качества распечатки. При выбранном параметре Maximum (Максимум) вам следует убедиться, что бумага, загруженная в податчик бумаги, не искривлена. Если вы выбрали Maximum (Максимум) для печати на Premium Glossy Photo Paper (Глянцевая фотобумага Premium), то в зоне расширения (между 14 мм. и 3 мм. от нижнего края бумаги) ваша распечатка может быть смазана.

[К началу]

## Подгон вашего документа под формат бумаги

С помощью параметров Reduce/Enlarge (Уменьшить/Увеличить) меню Layout (Макет) вы можете подогнать размеры документа под формат бумаги, на которой вы собираетесь печатать.

Вы можете выбирать из следующих установок.

Normal (Нормальный) | Печатает ваш документ в его нормальном размере.
Fit to Page (Подгон по странице) | Пропорционально увеличивает или уменьшает размер вашего документа, чтобы подогнать его под формат бумаги, выбранной вами в списке Paper Size (Формат бумаги) в меню Paper (Бумага).
Custom (Пользовательский) | Позволяет вам вручную увеличивать или уменьшать размеры изображения. Щелкая на стрелках, расположенных около Scale (Масштаб), вы можете выбирать процент масштабирования в диапазоне от 10% до 400%.

[К началу]

## Печать двух или четырех страниц на одном листе

Для печати двух или четырех страниц вашего документа на одном листе бумаги нужно в меню Layout (Макет) в качестве установки Multi-Page (Многостраничная) выбрать N-up .

Чтобы на одном листе напечатать более одной страницы, вы должны задать следующие установки:

2 Pages (2 страницы) 4 Pages (4 страницы) | Печать двух или четырех страниц вашего документа на одном листе бумаги.
Page Order (Порядок страниц) | Открывает диалоговое окно Print Layout (Макет печати), в котором вы можете указать очередность печати страниц на листе бумаги. В зависимости от выбора установки Orientation (Ориентация) в меню Paper (Бумага) некоторые установки могут оказаться недоступными.
Print page frames (Печатать страницу в рамке) | Печатает рамку вокруг каждой страницы, распечатываемой на листе бумаги.

[К началу]

## Печать плакатов

Одну страницу документа можно увеличить таким образом, чтобы она печаталась на 4, 9 или на 16 страницах бумаги. Для печати изображения в размерах плаката нужно в качестве установки для Multi-Page (Многостраничная) выбрать Poster (Плакат) .

Для настройки способа печати плаката нужно щелкнуть на кнопке Settings (Установки) . Откроется диалоговое окно Poster Settings (Установки для печати плаката).

Вы можете задать следующие установки

Print Cutting Guides (Печатать направляющие для разрезания) | Поставьте в эту клетку флажок, чтобы включить опцию печати направляющих для разрезания бумаги.
Overlapping Alignment Marks (Метки для выравнивания наложений) | Немного перекрывает изображения и печатает метки для выравнивания, чтобы части изображения можно было подровнять более точно.
Trim Lines (Линии отреза) | Печатает на изображениях граничные линии, чтобы облегчить вам разрезание страниц.

Если вместо печати всего плаката вы хотите напечатать только некоторые панели, то щелкните на тех панелях, которые не нужно печатать, а потом щелкните на OK, чтобы закрыть диалоговое окно Poster Settings (Установки для печати плаката).

#### Как сделать плакат из ваших распечаток

Здесь приведен пример, показывающий как можно сделать плакат из 4 листов вашей распечатки. Смотрите также на прилагаемые рисунки.

| Отрежьте по вертикали поле листа 1 вдоль линии, соединяющей метки для выравнивания, как это показано на рисунке.

| Положите лист 1 на лист 2 и выровняйте метки в виде крестов на обоих листах, а потом временно скрепите их обратные стороны.

| Разрежьте скрепленные листы по линии, проходящей между метками выравнивания.

| Подровняйте бумагу с помощью меток выравнивания и склейте их обратные стороны.

| Повторите указанные действия с шага 1 по шаг 4 для склеивания листов 3 и 4.

| Повторите указанные действия с шага 1 по шаг 4 для склеивания верхней и нижней лицевых сторон бумаги.

| Отрежьте оставшиеся поля.

|  | Предупреждение:

|  | Соблюдайте осторожность при работе с режущими инструментами.

Если вместо печати всего плаката вы хотите напечатать только некоторые панели, то щелкните на тех панелях, которые не нужно печатать, а потом щелкните на OK, чтобы закрыть диалоговое окно Poster Settings (Установки для печати плаката).

[К началу]

## Печать на вашем документе водяных знаков

Для печати на вашем документе водяных знаков нужно в меню Layout (Макет) щелкнуть где-нибудь в списке Watermark (Водяной знак) и потом выбрать из списка один из появившихся заранее определенных водяных знаков.

Вы также можете добавлять в список Watermark (Водяной знак) свои собственные водяные знаки в виде текста или изображения. Чтобы добавить водяной знак щелкните на кнопке Add/Del (Добавить/Удалить) . Появится следующее диалоговое окно.

Для завершения создания пользовательского водяного знака обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

### Создание водяного знака с изображением

Для создания водяного знака с изображением выполните указанные ниже действия.

| Выберите BMP

| Щелкните на кнопке Browse (Обзор) , чтобы указать файл с растровым изображением, который вы хотите использовать, а потом щелкните на OK.

| В клетку Name (Название) введите имя для вашего водяного знака, а потом щелкните на Save (Сохранить) . Щелкните на OK, чтобы вернуться в меню Layout (Макет).

### Создание текстового водяного знака

Для создания текстового водяного знака выполните указанные ниже действия.

| Выберите Text (Текст)

| Введите нужный текст в клетку Text (Текст). Введенный вами текст одновременно будет являться именем водяного знака.

| Если вы хотите изменить название водяного знака, то введите новое имя в клетку Text (Текст) и потом щелкните на Save (Сохранить) . Щелкните на OK, чтобы вернуться в меню Layout (Макет).

### Задание установок для вашего водяного знака

Для задания установок для вашего водяного знака выполните указанные ниже действия.

| В окне списка Watermark (Водяной знак) меню Layout (Макет) выберите нужный водяной знак.

| Щелкните на кнопке Settings (Настройка) . Появится следующее диалоговое окно.

| Убедитесь, что в окне списка Watermark (Водяной знак) выбран нужный водяной знак. Потом задайте настройки: Color (Цвет), Position (Положение), Density (Плотность), Size (Размер), Font (Шрифт), Font Style (Начертание шрифта) и Angle (Угол). За более подробной информацией обратитесь к онлайновой справке. Все заданные вами установки будут отражаться в окне, расположенном в левой части диалогового окна.

| Когда вы закончите ввод установок, то щелкните на OK.

[К началу]

Предыдущая | Следующая