Как сделать / Использование бумаги

# Загрузка обычной бумаги

Для загрузки в принтер обычной бумаги выполните указанные действия.

| Опустите выходной лоток и выдвиньте удлинитель лотка. Потом сдвиньте левую боковую направляющую бумаги таким образом, чтобы расстояние между боковыми направляющими бумаги было немного больше ширины используемой бумаги.

| Встряхните стопу бумаги; потом постучите стопой бумаги по плоской ровной поверхности, чтобы выровнять края стопы.

| Загрузите стопу бумаги в принтер печатной стороной вверх. При этом правый край бумаги должен плотно прилегать к правой стороне податчика бумаги. Потом придвиньте к левому краю бумаги левую боковую направляющую бумаги.

|  | Примечания:

|  | Оставляйте перед принтером достаточно места, чтобы бумага могла полностью выходить из принтера.

|  | Всегда загружайте бумагу в податчик бумаги узкой стороной вниз.

|  | Убедитесь, что стопа бумаги находится под меткой в виде стрелки, расположенной в боковой направляющей бумаги.

[К началу]

Следующая