Информация об изделии / Спецификации принтера

# Чернильные картриджи

#### Черные чернильные картриджи

Существует два типа черных чернильных картриджей. Чернильный картридж Light Capacity (Уменьшенной емкости) (T010) содержит половину объема чернил по сравнению с чернильным картриджем Standard Capacity (Стандартной емкости) (T007).

Цвет | Черный |
Емкость для печати * | 540 страниц | Стандартной емкости
| (A4, текст с разрешением 360 dpi) | (T007)
| 270 страниц | Уменьшенной емкости
| (A4, текст с разрешением 360 dpi) | (T010)
Срок годности | 2 года с даты выпуска (6 месяцев, если открыт, при 25°C)
Температура | Хранения: От -20 до 40°C 1 месяц при 40°C Транспортировки: От -30 до 60°C 1 месяц при 40°C 120 часов при 60°C Замерзания:** -16°C
Габариты | 20.1 мм. (Ш) x 60.0 мм. (Г) x 38.5 мм. (В)

#### Цветной чернильный картридж (T008)

Цвета | Голубой, Пурпурный, Желтый, Светло-голубой и Светло-розовый
Емкость для печати * | 220 страниц (A4, текст с разрешением 360 dpi, при 5% использовании каждого цвета)
Срок годности | 2 года с даты выпуска (месяцев, если открыт, при 25°C)
Температура | Хранения: От -20 до 40°C 1 месяц при 40°C Транспортировки: От -30 до 60°C 1 месяц при 40°C (104°F) 120 часов при 60°C (140°F) Замерзания:** -18°C
Габариты | 49.1 мм. (Ш) x 60.0 мм. (Г) x 38.5 мм. (В)

| * Приведенные числа ориентированы на непрерывную печать после замены чернильного картриджа. Реальный ресурс печати может изменяться в зависимости от того, как часто вы используете функцию чистки печатающей головки и как часто вы включаете принтер.

| ** После оттаивания чернила будут пригодны примерно через три часа при 25°C.

| Предупреждение:

| EPSON рекомендует использовать только настоящие чернильные картриджи EPSON. Другие продукты, не произведенные EPSON, могут вызвать поломку вашего принтера, на которую не распространяются гарантийные обязательства.

| Не используйте чернильный картридж после истечения срока, обозначенного на упаковке.

[К началу]

Предыдущая | Следующая