Информация об изделии / Спецификации принтера

# Бумага

> Технические характеристики бумаги
> Область печати

| Примечание:

| Так как качество бумаги любой конкретной марки или типа может меняться производителем в любой момент времени, то EPSON не может аттестовать качество бумаги любой марки или типа, выпущенной не EPSON. Перед закупкой больших партий бумаги или перед большими распечатками всегда проверяйте качество печати на образцах.

## Технические характеристики бумаги

Отдельные листы:

Формат | A4 (210 мм. x 297 мм.) A5 (148 мм. x 210 мм.) Letter (216 мм. x 279 мм.) Half letter (139.7 мм. x 215.9 мм.) Legal (216 мм. x 356 мм.) Executive (184.2 мм. x 266.7 мм.) 3.5 x 5" (89 мм. x 127 мм.) 5 x 7" (127 мм. x 178 мм.)
Типы бумаги | Простая документная бумага, специальные виды бумаги, выпускаемые EPSON
Толщина (для простой документной бумаги) | От 0.08 мм. до 0.11 мм.
Вес (для простой документной бумаги) | От 64 г/м до 90 г/м *

Конверты:

Формат | No. 10 (104.8 мм. x 241 мм.) DL (110 мм. x 220 мм.) C6 (114 мм. x 162 мм.) 132 мм. x 220 мм.
Типы бумаги | Простая документная бумага, для авиапочты
Толщина | От 0.16 мм. до 0.52 мм.
Вес | От 45 г/м (12 lb) to 75 г/м (20 lb)

Открытки:

Формат | A6 (105 мм. x 148 мм.) 5 x 8" (127 мм. x 203 мм.) 8 x 10" (203 мм. x 254 мм.)
Типы бумаги | Специальные виды бумаги, выпускаемые EPSON

Прозрачные пленки, глянцевая пленка, глянцевая бумага:

Формат | A4 (210 мм. x 297 мм.) Letter (216 мм. x 279 мм.) A6 (105 мм. x 148 мм.) for glossy film
Типы бумаги | Специальные виды бумаги, выпускаемые EPSON

Самоклеющиеся листы:

Формат | A4 (210 мм. x 297 мм.)
Типы бумаги | Специальные виды бумаги, выпускаемые EPSON

Фотобумага:

Формат | A4 (210 мм. x 297 мм.) Letter (216 мм. x 279 мм.) Panoramic (Панорамная) (210 мм. x 594 мм.) 4 x 6" (102 мм. x 152 мм.) 100 мм. x 150 мм. 216 мм. x 338 мм. 113.6 мм. x 175.4 мм.
Типы бумаги | Специальные виды бумаги, выпускаемые EPSON

Фотонаклейки:

Формат | A6 (105 мм. x 148 мм.) с 4 или 16 кадрами
Типы бумаги | Специальные виды бумаги, выпускаемые EPSON

Matte Paper-Heavyweight (Матовая плотная):

Формат | A4 (210 мм. x 297 мм.) Letter (216 мм. x 279 мм.)
Типы бумаги | Специальные виды бумаги, выпускаемые EPSON

| Примечание:

| Бумага низкого качества может ухудшать качество печати, вызывать замятие бумаги и другие проблемы. Если вы столкнулись с проблемами, то перейдите на бумагу более высокого качества.

| Не загружайте мятую бумагу или бумагу со складками.

| Используйте бумагу при нормальных условиях: Температура от 15 до 25°C Относительная влажность от 40 до 60% RH

| EPSON Photo Quality Glossy Film и Self Adhesive Sheets (Глянцевая бумага фотографического качества EPSON и самоклеющиеся листы) должны храниться при следующих условиях: Температура от 15 до 30°C Относительная влажность от 20 до 60% RH

[К началу]

## Область печати

Отдельные листы (включая листы панорамного формата) и открытки

Нормальная | Без полей

Конверты

Косые линии показывают область печати.
A: | Минимальный размер верхнего поля равен 3.0 мм. При загрузке нескольких листов EPSON Photo Quality Glossy Film (пленки фотографического качества EPSON) минимальный размер верхнего поля должен быть 30.0 мм.
B-L: | Минимальный размер левого поля равен 3.0 мм.
B-R: | Минимальный размер правого поля будет следующим: 3.0 мм. (0.12") для отдельных листов и для конвертов формата C6. 7.0 мм. (0.28") для конвертов формата DL. 28.0 мм. (1.10") для конвертов формата No. 10.
C: | Минимальный размер нижнего поля равен 14.0 мм. (0.55").
| Вы можете уменьшить нижнее поле до 3 мм, если в меню Paper (Бумага) (для Windows) или в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) (Для Macintosh) драйвера принтера выберете в Printable Area (Область печати) установку Maximum (Максимум) . Однако, в дополнительной области качество печати может ухудшиться. Поэтому перед большими объемами печати с такой установкой всегда делайте пробные распечатки для оценки качества печати.
| При печати с функцией No Margins (Нет полей) качество печати может ухудшиться в верхней и нижней областях распечатки или же область может оказаться запачканной.

|  | Примечание:

|  | Всегда загружайте бумагу в принтер коротким краем вниз. Загружайте конверты таким образом, чтобы закрывающийся клапан конверта был внизу и чтобы сторона с закрывающимся клапаном была внизу.

[К началу]

Предыдущая | Следующая