Печать на Macintosh

# Использование утилит принтера

> EPSON StatusMonitor
> Nozzle Check (Проверка сопел)
> Head Cleaning (Чистка печатающей головки)
> Print Head Alignment (Выравнивание печатающей головки)
> Configuration (Конфигурация)

Утилиты принтера EPSON позволяют вам проверять текущее состояние принтера и выполнять с экрана некоторые действия по уходу за принтером. Для доступа к утилитам нужно в диалоговом окне пиктограммы Print (Печать) или Page Setup (Параметры страницы) щелкнуть на кнопке пиктограммы Utility, Потом нужно щелкнуть на кнопке нужной вам утилиты.

## EPSON StatusMonitor

Утилита StatusMonitor осуществляет регулярный мониторинг состояния принтера. При обнаружении ошибки в работе принтера она немедленно выдаст вам сообщение об ошибке.

Вы также можете использовать эту утилиту для того, чтобы перед печатью проверить сколько осталось чернил.

Для использования StatusMonitor нужно в диалоговом окне Utility (Утилиты) щелкнуть на кнопке EPSON StatusMonitor . Более подробная информация приведена в разделе Использование утилиты EPSON StatusMonitor

| Примечание:

| Не используйте утилиты Nozzle Check (Проверка сопел), Head Cleaning (Чистка печатающей головки) или Print Head Alignment (Выравнивание печатающей головки) пока идет печать, так как иначе ваша распечатка будет запачкана.

[К началу]

## Nozzle Check (Проверка сопел)

Утилита Nozzle Check проверяет, не засорились ли сопла печатающей головки. Проверяйте сопла, если вы заметите, что ухудшилось качество печати, а также после выполнения процедуры чистки головки, чтобы убедиться, что сопла печатающей головки хорошо прочищены. Если проверка сопел покажет, что сопла печатающей головки нужно прочистить, то вы сможете вызвать утилиту Head Cleaning (Чистка печатающей головки) прямо из утилиты Nozzle Check. За более подробной информацией обратитесь к разделу Проверка сопел печатающей головки

[К началу]

## Head Cleaning (Чистка печатающей головки)

Эта утилита Чистит печатающую головку. Вам может потребоваться чистка печатающей головки, когда вы заметите ухудшение качества печати, но сначала нужно использовать утилиту Nozzle Check (Проверка сопел), чтобы убедиться в необходимости чистки печатающей головки. За более подробной информацией обратитесь к разделу Чистка печатающей головки

[К началу]

## Print Head Alignment (Выравнивание печатающей головки)

Эта утилита выравнивает печатающую головку. Используйте эту утилиту, если вы заметите, что вертикальные или горизонтальные линии печатаются неровно.

[К началу]

## Configuration (Конфигурация)

Щелчок на этой кнопке выводит на экран диалоговое окно Configuration (Конфигурация), в котором вы можете изменить способ, которым утилита StatusMonitor уведомляет вас об изменениях в состоянии принтера. За более подробной информацией обратитесь к разделу Использование диалогового окна Configuration Settings (Настройка конфигурации)

[К началу]

Предыдущая | Следующая