Печать в Windows

# Внесение изменений в установки драйвера принтера

> Задание установки Media Type (Тип носителя)
> Использование режима Automatic (Автоматически)
> Использование режима Photo Enhance (Расширенный для фотографий)
> Использование режима Custom (Пользовательский)

В драйвере принтера можно использовать следующие меню и установки.

Main (Главное): | Media Type (Тип носителя), Ink (Чернила), Mode (Режим), Print Preview (Предварительный просмотр печати)
Paper (Бумага): | Paper Size (Формат бумаги), Copies (Число копий), Orientation (Ориентация), Printable Area (Область печати)
Layout (Макет): | Reduce/Enlarge (Уменьшить/Увеличить), Multi-Page (Многостраничная), Watermark (Водяной знак)

Параметры Mode (Режим) меню Main (Главное) позволяют вам задавать различные параметры установок, как это рассказано ниже.

Automatic (Автоматически) | Этот режим обеспечивает самый быстрый и простой способ запуска печати. См. раздел Использование режима Automatic (Автоматически)
PhotoEnhance (Расширенный для фотографий) | Этот режим позволяет вам выбирать из большого числа установок коррекции изображений, специально предназначенных для печати фотографий. См. раздел Использование режима PhotoEnhance
Custom (Пользовательский) | Этот режим позволяет выбрать из списка готовых или персонально созданных установок такую настройку, которая лучше всего подходит для подготовленного к печати документа. Когда выбран режим Custom (Пользовательский), то становится доступной кнопка Advanced (Дополнительно), позволяющая обратиться к диалоговому окну Advanced. См. раздел Использование режима Custom (Пользовательский)

Кроме задания подробных установок в Mode (Режим), влияющих на общее качество печати, вы также можете модифицировать отдельные параметры стиля вашей распечатки, Для этого используются меню Paper (Бумага) и Layout (Макет). За более подробной информацией обратитесь к разделу Изменение стиля распечатки .

## Задание установки Media Type (Тип носителя)

Установка Media Type (Тип носителя) определяет доступность других установок, поэтому вы всегда должны начинать задание установок именно с этой установки.

В диалоговом окне Print (Печать) выберите такую установку Media Type, которая соответствует носителю, загруженному вами в принтер. Чтобы определить, носитель какого типа вы используете, в приведенном ниже списке найдите ваш носитель и обратитесь к группе соответствующих типов носителей (название группы показано полужирным шрифтом). Для некоторых видов носителей вы сможете выбирать из нескольких установок Media Type.

| Примечание:

| Для получения самой свежей информации о доступных типах носителей посетите web-сервер нашей региональной службы поддержки покупателей. За более подробной информацией обратитесь к разделу Региональные службы поддержки покупателей .

### Обычная бумага

Обычная бумага |
Конверты |
EPSON Premium Ink Jet Plain Paper (A4) (Бумага EPSON Premium для струйных принтеров) | S041214
EPSON Bright White Ink Jet Paper (A4) | S041442

### 360 dpi Ink Jet Paper (Бумага для струйных принтеров с разрешением 360 точек на дюйм)

EPSON 360 dpi Ink Jet Paper (A4) | S041059 S041025
EPSON 360 dpi Ink Jet Paper (Letter) | S041060 S041028
EPSON Iron-On Cool Peel Transfer Paper (A4) (Бумага с термопереносом изображения) | S041154
EPSON Iron-On Cool Peel Transfer Paper (Letter) | S041153 S041155

### Photo Quality Ink Jet Paper (Бумага для струйных принтеров фотографического качества)

EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (A4) | S041061 S041026
EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (Letter) | S041062 S041029
EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (Legal) | S041067 S041048
EPSON Photo Quality Ink Jet Cards (A6) (Открытки для струйных принтеров фотографического качества) | S041054
EPSON Photo Quality Ink Jet Cards (5 x 8") | S041121
EPSON Photo Quality Ink Jet Cards (8 x 10") | S041122
EPSON Photo Quality Self Adhesive Sheets (A4) (Самоклеющийся лист фотографического качества) | S041106
EPSON Ink Jet Note Cards A6 (with envelopes) (открытки для струйных принтеров с конвертами) | S041147
EPSON Ink Jet Greeting Cards 5 x 8" (with envelopes) | S041148
EPSON Ink Jet Greeting Cards 8 x 10" (with envelopes) | S041149

### Matte Paper-Heavyweight (Плотная матовая бумага)

EPSON Matte Paper-Heavyweight (A4) | S041256 S041258 S041259
EPSON Matte Paper-Heavyweight (Letter) | S041257

### Photo Paper (Фотобумага)

EPSON Photo Paper (A4) | S041140
EPSON Photo Paper (Letter) | S041141
EPSON Photo Paper (4 x 6") | S041134
EPSON Photo Paper (100 x 150 мм.) | S041255
EPSON Photo Paper (200 x 300 мм.) | S041254
EPSON Panoramic Photo Paper (210 x 594 мм.) (Панорамная фотобумага) | S041145
EPSON Photo Paper Cards (A4) | S041177
EPSON Photo Paper (4 x 6") (No Perforations) (без перфорации) | S041458

### Photo Quality Glossy Film (Глянцевая пленка фотографического качества)

EPSON Photo Quality Glossy Film (A4) | S041071
EPSON Photo Quality Glossy Film (Letter) | S041072
EPSON Photo Quality Glossy Film (A6) | S041107
EPSON Photo Stickers 16 (A6) (Фотонаклейки) | S041144
EPSON Photo Stickers 4 (A6) | S041176

### Ink Jet Transparencies (Прозрачные пленки для струйных принтеров)

EPSON Ink Jet Transparencies (A4) | S041063
EPSON Ink Jet Transparencies (Letter) | S041064

### Premium Glossy Photo Paper (Глянцевая фотобумага Premium)

EPSON Premium Glossy Photo Paper (A4) | S041287 S041297
EPSON Premium Glossy Photo Paper (Letter) | S041286

| Примечание:

| Доступность различных специальных носителей зависит от страны продажи.

[К началу]

## Использование режима Automatic (Автоматически)

Когда в диалоговом окне Print (Печать) в опции Mode (Режим) выбран режим Automatic (Автоматически), то драйвер принтера сам определяет все установки печати, основываясь на текущих установках Media Type (Тип носителя) и Ink (Чернила). Для задания установки Ink нужно щелкнуть на Color (Цветные) если вы хотите печатать в цвете, или на Black (Черные) если вам нужна черно-белая печать или печать с серыми полутонами. Задание установки Media Type описано в разделе Задание установки Media Type (Тип носителя)

| Примечание:

| В зависимости от того, какой носитель вы выбрали в списке Media Type (при выбранном режиме Automatic (Автоматически) ), под кнопкой с зависимой фиксацией Custom (Пользовательский) появится ползунок, которые позволяет вам выбирать между Quality (Качеством) и Speed (Скоростью) . Если качество важнее, чем скорость, то нужно выбрать Quality (Качество) .

| У большинства приложений в Windows есть возможность задания формата бумаги и макета страницы. Тогда установки, заданные в приложении, подавляют установки драйвера принтера. Однако, если в вашем приложении нельзя задавать эти установки, то нужно проверить значения установок в меню Paper (Бумага) драйвера принтера.

[К началу]

## Использование режима PhotoEnhance (Расширенный для фотографии)

Режим PhotoEnhance позволяет задавать различные установки для коррекции печатаемых изображений. Вы можете применить эти установки к вашим изображениям до того, как начнете их печатать. Этот режим не изменяет ваши исходные данные.

| Примечание:

| Этот режим доступен только при печати данных с 8-, 16-, 24-, или 32-разрядным цветом.

| Печать с помощью режима PhotoEnhance требует больше времени на печать (это также зависит от параметров используемого компьютера) и увеличивает объем данных, требуемых для вашего изображения.

Вы можете выбирать из следующих установок.

Standard (Стандартный) | Эта установка задает стандартную коррекцию изображений, пригодную для большинства фотографий. Сначала попробуйте эту установку.
People (Люди) | Лучше всего подходит для фотографий людей.
Nature (Природа) | Лучше всего подходит для таких фотографий на открытом воздухе, как горы, небеса и океаны.
Soft Focus (Мягкий фокус) | Эта установка делает ваши фотографии похожими на то, как будто их делали с помощью мягко рисующего объектива.
Sepia (Сепия) | Эта установка накладывает на ваши фотографии оттенок сепии.

Выбор режима PhotoEnhance делает также доступной клетку флажка Digital Camera Correction (Коррекция для цифровой фотокамеры) . Поставьте флажок в эту клетку при печати фотографий, полученных с помощью цифровой фотокамеры. Это придаст вашим изображениям более естественный вид и сделает их похожими на фотографии, полученные с помощью обычной пленочной фотокамеры.

[К началу]

## Использование режима Custom (Пользовательский)

Режим Custom позволяет выбирать из списка готовые сочетания установок, ориентированные на печать текста и графики, а также для использования метода цветового соответствия. Кроме того, вы можете создавать свои собственные сочетания установок и записывать их в список Custom (Пользовательский). За более подробной информацией по созданию ваших собственных пользовательских установок обратитесь к разделу Задание установок Advanced (Дополнительно)

Вы можете выбирать из следующих готовых установок и методов цветового соответствия:

Economy (Экономный) | Эта установка лучше всего подходит для печати черновых текстов.
ICM (Для Windows Me, 98, 95 и 2000) | Этот метод автоматически настраивает цвета распечатки таким образом, чтобы они соответствовали цветам изображения на вашем экране. ICM является аббревиатурой названия Image Color Matching (Соответствие цветов изображения).
sRGB | Этот метод лучше всего подходит для обеспечения цветового соответствия с другими sRGB-устройствами.

Если вы выбрали установку Custom (Пользовательский), то другие установки, такие как Print Quality (Качество печати), Halftoning (Растрирование) и Color Management (Настройка цветов), будут заданы автоматически. Изменения этих установок будут показаны в окошке, находящемся в левой части меню Main (Главное).

Для выбора установки Custom (Пользовательский) нужно выполнить следующие действия.

| В меню Main (Главное) выберите Custom (Пользовательский) в качестве установки для Mode (Режим).

| Щелкните где-нибудь в окне списка, чтобы открыть это окно. Потом выберите наиболее подходящую установку для того типа документа или изображения, которые вы хотите напечатать.

| Перед печатью проверьте правильность установок Media Type (Тип носителя) и Ink (Чернила), поскольку на них могла повлиять выбранная вами установка Custom (Пользовательский). За более подробной информацией обратитесь к разделу Задание установки Media Type (Тип носителя) .

### Задание установок Advanced (Дополнительно)

Установки, задаваемые в диалоговом окне Advanced (Дополнительно), предоставляют вам полный контроль над вашим печатающим устройством. Используйте эти установки для проведения экспериментов с новыми идеями печати или для задания наиболее тонких параметров установок печати, которые в максимальной степени будут отвечать вашим требованиям. После того, как вы создадите желаемый набор установок, вы сможете дать ему имя и сохранить этот набор в списке Custom Settings (Пользовательские установки) в меню Main (Главное).

Для задания установок Advanced (Дополнительно) следуйте приведенным ниже указаниям.

| Примечание:

| Экраны драйвера принтера, показанные для этой процедуры, ориентированы на Windows Me, 98 и 95. Вид экранов драйвера принтера для Windows 2000 и NT 4.0 будет несколько иным.

| В меню Main (Главное) в качестве установки Mode (Режим) выберите Custom (Пользовательский) , а потом щелкните на кнопке Advanced (Дополнительно) . Появится следующее диалоговое окно.

| Выберите Media Type (Тип носителя), который вы загрузили в принтер. Более подробная информация об этом приведена в разделе Задание установки Media Type (Тип носителя)

| В установке Ink (Чернила) выберите Color (Цветные) или Black (Черные) .

| Выберите установку Print Quality (Качество печати).

| Если нужно, задайте другие установки. Более подробная информация об этом приведена в онлайновой справке.

|  | Примечание:

|  | Установка PhotoEnhance , заданная под Color Management (Управление цветом), влияет только на изображения, но не на текст или графику. Например, если в списке Tone (Цветовой тон) выбран Monochrome (Монохромный) (разрешенный, когда выбран PhotoEnhance ), то при печати документа только изображения будут печататься в монохромном режиме. Любой цветной текст или цветные рисунки, присутствующие в этом документе, будут напечатаны в цвете.

|  | Внесение изменений в некоторые установки может быть запрещено. Это будет зависеть от заданных вами установок Print Quality (Качество печати), Media Type (Тип носителя) и Ink (Чернила).

| Щелкните на OK, чтобы применить ваши установки и чтобы вернуться в меню Main (Главное). Чтобы вернуться в меню Main (Главное), не применяя сделанных установок, щелкните на Cancel (Отмена) . Чтобы узнать, как сохранить заданные вами установки Advanced (Дополнительно), обратитесь к следующему разделу.

### Сохранение и удаление ваших установок

Чтобы сохранить заданные вами установки Advanced (Дополнительно) в списке Custom Settings (Пользовательские установки), щелкните в диалоговом окне Advanced на Save Settings (Сохранить установки) . Появится диалоговое окно Custom Settings (Пользовательские установки).

В окно Name (Имя) введите уникальное имя для созданной вами установки и щелкните на Save (Сохранить) . Ваши установки Advanced (Дополнительно) будут добавлены в список Custom Settings (Пользовательские установки).

| Примечание:

| Для ваших новых установок нельзя задавать имена, которые фирма EPSON выбрала для своих готовых наборов установок.

| Вы не можете удалить готовые наборы установок из списка Custom Settings (Пользовательские установки).

Чтобы удалить установку из списка Custom Settings (Пользовательские установки), нужно выбрать ее в диалоговом окне Custom Settings и щелкнуть на Delete (Удалить)

### Использование ваших сохраненных установок

Для использования вашей сохраненной установки нужно в меню Main (Главное) в качестве установки Mode (Режим) выбрать Custom (Пользовательский) , а потом выбрать ваши установки в списке Custom Settings (Пользовательские установки), расположенном справа от кнопки с зависимой фиксацией Custom .

Если вы изменили установку Media Type (Тип носителя) или установку Ink (Чернила), когда в списке Custom Settings (Пользовательские установки) была выбрана одна из ваших пользовательских настроек, то выбор, показанный в списке, вернется к Custom Settings . На выбранную перед этим пользовательскую настройку изменения не повлияют. Для возврата к вашей пользовательской настройке нужно просто заново выбрать ее в списке.

[К началу]

Предыдущая | Следующая