Печать на Macintosh

# Внесение изменений в установки драйвера принтера

> Задание установки Media Type (Тип носителя)
> Использование режима Automatic (Автоматически)
> Использование режима Photo Enhance (Расширенный для фотографий)
> Использование режима Custom (Пользовательский)
> Изменение параметров страниц

Установки драйвера принтера вы найдете в следующих диалоговых окнах.

- Диалоговое окно Print (Печать). (В меню File (Файл) вашего приложения щелкните на Print (Печать) или щелкните на Options (Параметры) в диалоговом окне Page Setup (Параметры печати))

- Диалоговое окно Page Setup (щелкните на Page Setup (Параметры печати) в меню File (Файл) вашего приложения)

- Диалоговое окно Layout (макет) (щелкните на кнопке пиктограммы Layout в диалоговом окне Print (Печать))

- Диалоговое окно Background Printing (Фоновая печать) (щелкните на кнопке пиктограммы Background Printing, находящейся в диалоговом окне Print (Печать))

- Диалоговое окно Preview (Просмотр) (щелкните на кнопке пиктограммы Preview и потом в диалоговом окне Print щелкните на Preview (Просмотр))

Установки Mode (Режим) в диалоговом окне Print (Печать) позволяют задавать различные параметры настроек, как это описано ниже.

Установки Mode (Режим) описаны ниже:

Automatic (Автоматически) | Самый быстрый и простой способ начать печать. См. раздел Использование режима Automatic (Автоматически)
PhotoEnhance (Расширенный для фотографии) | Данный режим позволяет задавать различные установки для коррекции печатаемых изображений. Эти установки специально предназначены для печати фотографий. См. раздел Использование режима Photo Enhance (Расширенный для фотографии)
Custom (Пользовательский) | Этот режим позволяет вам выбрать из списка готовых сочетаний установок такую настройку, которая лучше всего подходит для подготовленного к печати документа. Вы можете и сами добавлять в этот список свои настройки. Когда выбран режим Custom (Пользовательский), становится доступной кнопка Advanced (Дополнительно), что позволяет вам обратиться к диалоговому окну Advanced (Дополнительно). См. раздел Использование режима Custom (Пользовательский)

Кроме задания групп различных установок в режиме Mode, влияющих н аобщее качество печати, вы также можете изменять отдельные аспекты вашей распечатки с помощью установок, находящихся в диалоговых окнах Page Setup (Параметры страницы) и Layout (Макет). Информация по заданию параметров страницы приведена в разделе Изменение параметров страницы . Информация по заданию макета страницы приведена в разделе Изменение макета страницы

## Задание установки Media Type (Тип носителя)

Установка Media Type (Тип носителя) определяет доступность других установок, поэтому вы всегда должны начинать задание установок именно с нее.

В диалоговом окне Print (Печать) выберите такую установку Media Type, которая соответствует носителю, загруженному вами в принтер. Чтобы определить, носитель какого типа вы используете, в приведенном ниже списке найдите ваш носитель и обратитесь к группе соответствующих типов носителей (название группы показано полужирным шрифтом). Для некоторых видов носителей вы сможете выбирать из нескольких установок Media Type.

| Примечание:

| Для получения самой свежей информации о доступных типах носителей посетите web-сервер нашей региональной службы поддержки покупателей. За более подробной информацией обратитесь к разделу Региональные службы поддержки покупателей .

### Обычная бумага

Обычная бумага |
Конверты |
EPSON Premium Ink Jet Plain Paper (A4) (Бумага EPSON Premium для струйных принтеров) | S041214
EPSON Bright White Ink Jet Paper (A4) | S041442

### 360 dpi Ink Jet Paper (Бумага для струйных принтеров с разрешением 360 точек на дюйм)

EPSON 360 dpi Ink Jet Paper (A4) | S041059 S041025
EPSON 360 dpi Ink Jet Paper (Letter) | S041060 S041028
EPSON Iron-On Cool Peel Transfer Paper (A4) (Бумага с термопереносом изображения) | S041154
EPSON Iron-On Cool Peel Transfer Paper (Letter) | S041153 S041155

### Photo Quality Ink Jet Paper (Бумага для струйных принтеров фотографического качества)

EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (A4) | S041061 S041026
EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (Letter) | S041062 S041029
EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (Legal) | S041067 S041048
EPSON Photo Quality Ink Jet Cards (A6) (Открытки для струйных принтеров фотографического качества) | S041054
EPSON Photo Quality Ink Jet Cards (5 x 8") | S041121
EPSON Photo Quality Ink Jet Cards (8 x 10") | S041122
EPSON Photo Quality Self Adhesive Sheets (A4) (Самоклеющийся лист фотографического качества) | S041106
EPSON Ink Jet Note Cards A6 (with envelopes) (открытки для струйных принтеров с конвертами) | S041147
EPSON Ink Jet Greeting Cards 5 x 8" (with envelopes) | S041148
EPSON Ink Jet Greeting Cards 8 x 10" (with envelopes) | S041149

### Matte Paper-Heavyweight (Плотная матовая бумага)

EPSON Matte Paper-Heavyweight (A4) | S041256 S041258 S041259
EPSON Matte Paper-Heavyweight (Letter) | S041257

### Photo Paper (Фотобумага)

EPSON Photo Paper (A4) | S041140
EPSON Photo Paper (Letter) | S041141
EPSON Photo Paper (4 x 6") | S041134
EPSON Photo Paper (100 x 150 мм.) | S041255
EPSON Photo Paper (200 x 300 мм.) | S041254
EPSON Panoramic Photo Paper (210 x 594 мм.) (Панорамная фотобумага) | S041145
EPSON Photo Paper Cards (A4) | S041177
EPSON Photo Paper (4 x 6") (No Perforations) (без перфорации) | S041458

### Photo Quality Glossy Film (Глянцевая пленка фотографического качества)

EPSON Photo Quality Glossy Film (A4) | S041071
EPSON Photo Quality Glossy Film (Letter) | S041072
EPSON Photo Quality Glossy Film (A6) | S041107
EPSON Photo Stickers 16 (A6) (Фотонаклейки) | S041144
EPSON Photo Stickers 4 (A6) | S041176

### Ink Jet Transparencies (Прозрачные пленки для струйных принтеров)

EPSON Ink Jet Transparencies (A4) | S041063
EPSON Ink Jet Transparencies (Letter) | S041064

### Premium Glossy Photo Paper (Глянцевая фотобумага Premium)

EPSON Premium Glossy Photo Paper (A4) | S041287 S041297
EPSON Premium Glossy Photo Paper (Letter) | S041286

| Примечание:

| Доступность различных специальных носителей зависит от страны продажи.

[К началу]

## Использование режима Automatic (Автоматически)

Когда в диалоговом окне Print (Печать) в опции Mode (Режим) выбран режим Automatic (Автоматически), то драйвер принтера сам определяет все установки печати, основываясь на текущих установках Media Type (Тип носителя) и Ink (Чернила). Для задания установки Ink нужно щелкнуть на Color (Цветные) если вы хотите печатать в цвете, или на Black (Черные) если вам нужна черно-белая печать или печать с серыми полутонами. Задание установки Media Type описано в разделе Задание установки Media Type (Тип носителя)

| Примечание:

| В зависимости от того, какой носитель вы выбрали в списке Media Type (при выбранном режиме Automatic (Автоматически) ), справа от параметров Mode (Режим) появится линейка с ползунком, позволяющая выбирать между Quality (Качеством) и Speed (Скоростью) . Если качество важнее, чем скорость, то нужно выбрать Quality (Качество) .

[К началу]

## Использование режима PhotoEnhance (Расширенный для фотографии)

Режим PhotoEnhance позволяет задавать различные установки для коррекции печатаемых изображений. Вы можете применить эти установки к вашим изображениям до того, как начнете их печатать. Этот режим не изменяет ваши исходные данные.

| Примечание:

| Этот режим доступен только при печати данных с 32-разрядным цветом.

| Печать с помощью режима PhotoEnhance требует больше времени на печать (это также зависит от параметров используемого компьютера) и увеличивает объем данных, требуемых для вашего изображения.

Режим Photo Enhance позволяет задать следующие установки.

Standard (Стандартный) | Эта установка задает стандартную коррекцию изображений, пригодную для большинства фотографий. Сначала попробуйте эту установку.
People (Люди) | Лучше всего подходит для фотографий людей.
Nature (Природа) | Лучше всего подходит для таких фотографий на открытом воздухе, как горы, небеса и океаны.
Soft Focus (Мягкий фокус) | Эта установка делает ваши фотографии похожими на то, как будто их делали с помощью мягко рисующего объектива.
Sepia (Сепия) | Накладывает на ваши фотографии оттенок сепии.

При печати фотографий, полученных с помощью цифровой фотокамеры, вы можете также поставить флажок в клетку Digital Camera Correction (Коррекция для цифровой фотокамеры) . Это позволит придать печатаемым изображениям более естественный вид и сделать их похожими на фотографии, полученные с помощью обычных пленочных фотоаппаратов.

[К началу]

## Использование режима Custom (Пользовательский)

Режим Custom позволяет выбирать из списка готовые сочетания установок, ориентированные на печать текста и графики, а также для использования метода цветового соответствия. Кроме того, вы можете создавать свои собственные сочетания установок и записывать их в список Custom. За более подробной информацией по созданию ваших собственных пользовательских установок обратитесь к разделу Задание установок Advanced (Дополнительно)

Вы можете выбирать из следующих готовых установок.

Economy (Экономный) | Эта установка лучше всего подходит для печати черновых текстов.
ColorSync | Эта установка автоматически настраивает цвета распечатки таким образом, чтобы они соответствовали цветам изображения на вашем экране.

Если вы выбрали установку Custom (Пользовательский), то другие установки, такие как Print Quality (Качество печати), Halftoning (Растрирование) и Color Management (Настройка цветов), будут заданы автоматически. Изменения этих установок будут показаны в окошке, находящемся в левой части диалогового окна Print.

Для выбора установки Custom (Пользовательский) нужно выполнить следующие действия.

| Проверьте правильность установок Media Type (Тип носителя) и Ink (Чернила) в диалоговом окне Print (Печать). Более подробная информация об этом приведена в разделе Задание установки Media Type (Тип носителя)

| В диалоговом окне Print (Печать) в качестве установки Mode (Режим) выберите Custom (Пользовательский) . Это вызовет активацию списка Custom Settings (Пользовательские установки), который расположен справа от кнопки с зависимой фиксацией Custom .

| Теперь в списке Custom Settings выберите такую установку, которая в наибольшей степени подходит для документа или изображения, которые вы хотите напечатать.

### Задание установок Advanced (Дополнительно)

Установки, задаваемые в диалоговом окне Advanced (Дополнительно), предоставляют вам полный контроль над вашим печатающим устройством. Используйте эти установки для проведения экспериментов с новыми идеями печати или для задания наиболее тонких параметров установок печати, которые в максимальной степени будут отвечать вашим требованиям. После того, как вы создадите желаемый набор установок, вы сможете дать ему имя и сохранить этот набор в списке Custom Settings (Пользовательские установки).

Для задания установок Advanced (Дополнительно) следуйте приведенным ниже указаниям.

| В диалоговом окне Print (Печать) в качестве установки Mode (Режим) выберите Custom (Пользовательский) , а потом щелкните на кнопке Advanced (Дополнительно) . Откроется диалоговое окно Advanced.

| Выберите Media Type (Тип носителя), который вы загрузили в принтер. Более подробная информация об этом приведена в разделе Задание установки Media Type (Тип носителя)

| В установке Ink (Чернила) выберите Color (Цветные) или Black (Черные) .

| Выберите установку Print Quality (Качество печати).

| Если нужно, задайте другие установки. Более подробная информация об этом приведена в онлайновой справке.

|  | Примечание:

|  | Установка PhotoEnhance влияет только на изображения, но не на текст или графику. Например, если в списке Tone (Цветовой тон) выбран Monochrome (Монохромный) (разрешенный, когда в качестве установки Color Management (Управление цветом) выбран PhotoEnhance ), то при печати документа только изображения будут печататься в монохромном режиме. Любой цветной текст или цветные рисунки, присутствующие в этом документе, будут напечатаны в цвете.

|  | Внесение изменений в некоторые установки может быть запрещено. Это будет зависеть от заданных вами установок Print Quality (Качество печати), Media Type (Тип носителя) и Ink (Чернила).

| Щелкните на OK, чтобы применить ваши установки и чтобы вернуться в диалоговое окно Print (Печать). Чтобы вернуться в это окно, не применяя сделанных установок, щелкните на Cancel (Отмена) . Чтобы узнать, как сохранить заданные вами установки Advanced (Дополнительно), обратитесь к следующему разделу.

### Сохранение и удаление ваших установок

Чтобы сохранить заданные вами установки Advanced (Дополнительно) в списке Custom Settings (Пользовательские установки), щелкните в диалоговом окне Advanced на Save Settings (Сохранить установки) . Появится диалоговое окно Custom Settings (Пользовательские установки).

В окно Name (Имя) введите уникальное имя (содержащее до 16 символов) для созданной вами установки и щелкните на Save (Сохранить) . Ваши установки Advanced (Дополнительно) будут добавлены в список Custom Settings (Пользовательские установки). Вы можете сохранить до 10 различных пользовательских установок.

| Примечание:

| Для ваших новых установок нельзя задавать имена, которые фирма EPSON выбрала для своих готовых наборов установок.

| Вы не можете удалить готовые наборы установок из списка Custom Settings (Пользовательские установки).

Чтобы удалить установку из списка Custom Settings (Пользовательские установки), нужно выбрать ее в диалоговом окне Custom Settings и щелкнуть на Delete (Удалить)

### Использование ваших сохраненных установок

Для использования ваших сохраненных установок нужно в диалоговом окне Print (Печать) в качестве установки Mode (Режим) выбрать Custom (Пользовательский) и потом в списке Custom Settings (Пользовательские установки), находящемся справа от кнопки с зависимой фиксацией Custom (Пользовательский) выбрать вашу установку.

Если вы измените установки Media Type (Тип носителя) или Ink (Чернила), когда в списке Custom Settings (Пользовательские установки) выбрана одна из созданных вами установок, то выбор, показанный в списке, вернется к Custom Settings . Изменения не повлияют на выбранную ранее пользовательскую установку. Чтобы вернуться к созданной вами установке, вы должны заново выбрать ее в списке.

[К началу]

## Изменение параметров страницы

В диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) вы можете изменять формат бумаги, задавать ориентацию распечатки, уменьшать или увеличивать вашу распечатку и регулировать размеры области печати.

В меню File (Файл) вашего приложения выберите Page Setup (Параметры страницы) . Появится диалоговое окно Page Setup.

В диалоговом окне Page Setup вы можете изменять следующие установки.

Paper Size (Формат бумаги) | Выберите формат бумаги, который вы хотите использовать. Если вы хотите определить пользовательский формат бумаги, то обратитесь к разделу Определение пользовательского формата бумаги
No Margins (Без полей) | Поставьте в эту клетку флажок, если вы хотите печатать без полей. Эта функция позволяет печатать до всех четырех краев бумаги. С этой функцией можно использовать следующие носители. Photo Paper (Фотобумага): Panoramic, A4, 4 x 6" (No Perforations), 100 x 150 мм. Matte Paper-Heavyweight: A4 Index Card: 5 x 8" Примечание: Если в вашем приложении возможна установка полей печати, то до печати убедитесь, что поля установлены в ноль. При использовании этой функции печать занимает больше времени по сравнению с обычной печатью. Поскольку эта функция увеличивает изображение до размера, немного превышающего формат бумаги, то, когда в установке Paper Source (Источник бумаги) выбран Sheet Feeder (Податчик бумаги), часть изображения, выходящая за края бумаги не пропечатается. При печати на носителях, отличных от перечисленных выше, у верхнего и нижнего краев распечатки качество печати может ухудшиться, или же края могут быть смазаны. Мы рекомендуем перед печатью больших работ сначала напечатать один лист для оценки качества печати. Вы не можете использовать эту функцию с Photo Quality Glossy Film (Глянцевой пленкой фотографического качества), Ink Jet Transparencies (Прозрачными пленками для струйных принтеров), Iron-On Cool Peel Transfer Paper (Бумагой с термопереносом изображения) или с 360 dpi Ink Jet Paper (Бумагой для струйных принтеров с разрешением 360 точек/дюйм).
Orientation (Ориентация) | Для изменения ориентации вашей распечатки можно выбрать Portrait (книжная) или Landscape (альбомная). Если вам нужно печатать ближе к нижней части страницы, то поставьте флажок в клетку Rotate by 180 degrees (Повернуть на 180 градусов).
Reduce or Enlarge (Уменьшить или увеличить) | Используйте эту установку для уменьшения или увеличения размеров вашего изображения в диапазоне от 25% до 400%.
Printable Area (Область печати) | Используйте параметры в клетке Printable Area (Область печати) для того, чтобы настроить общую область, доступную для печати. Чтобы расположить вашу распечатку в центре, нужно выбрать Centered (Центрировать). Чтобы увеличить область печати у нижнего края бумаги (уменьшив поле с 14 мм до 3 мм.) выберите Maximum (Максимум). Не выбирайте Maximum при печати на конвертах. Примечание: Если в качестве установки для Printable Area (Область печати) выбран параметр Maximum (Максимум), то на краях распечатки качество печати может ухудшиться. Поэтому перед выполнением больших объемов печати с использованием этой установки, мы рекомендуем напечатать пробную страницу для определения качества распечатки. При выбранном параметре Maximum (Максимум) вам следует убедиться, что бумага, загруженная в податчик бумаги, не искривлена. Если вы выбрали Maximum (Максимум) для печати на Premium Glossy Photo Paper (Глянцевая фотобумага Premium), то в зоне расширения (между 14 мм. и 3 мм. от нижнего края бумаги) ваша распечатка может быть смазана.

### Определение пользовательского формата бумаги

Если в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) вы не нашли в списке форматов бумаги размеров используемой вами бумаги, то для определения пользовательского формата бумаги выполните следующие действия.

| В диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) щелкните на Customize (Пользовательский) . Появится приведенное ниже диалоговое окно.

| Для определения нового формата бумаги щелкните на New (Новый) . Диалоговое окно немного изменит свой вид, позволяя вам ввести имя для нового формата.

| Введите уникальное имя для формата бумаги в список Paper Size (Формат бумаги).

| Укажите единицу измерения размера inch (дюйм) или cm (см.)

| Введите ширину и высоту листа вашей бумаги.

| Задайте размеры полей, введя их значения в клетки Margin (Поля) или путем манипулирования просматриваемым изображением.

| Щелкните на OK. Вы вернетесь в диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).

Вы можете определить до 100 разных форматов бумаги. Имена задаваемых вами форматов бумаги будут появляться в диалоговом окне Page Setup в списке Paper Size (Формат бумаги).

Чтобы удалить пользовательский формат бумаги, нужно в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) щелкнуть на Customize (Пользовательский) , выбрать в диалоговом окне Custom Paper (Бумага пользовательских форматов) в списке имен имя удаляемого формата и щелкнуть на Delete (Удалить)

### Копирование формата бумаги

Выполните приведенные ниже действия, чтобы скопировать существующий формат бумаги. Тогда его можно будет использовать в качестве шаблона

| Выберите для копирования существующий формат бумаги и щелкните на Copy (Копировать)

| Укажите единицу измерения размера inch (дюйм) или cm (см.)

| Задайте размеры полей, введя их значения в клетки Margin (Поля) или путем манипулирования просматриваемым изображением.

| Щелкните на OK.

[К началу]

Предыдущая | Следующая