Как сделать / Обращение с бумагой

# Загрузка специальной бумаги и других носителей

> Вместимость загрузчика по типам специальных носителей EPSON
> Хранение фотобумаги EPSON

Вы можете получать хорошее качество печати на большинстве сортов простой документной бумаги. Однако бумага с покрытием и глянцевая пленка дают лучшие отпечатки, потому что эти носители впитывают меньше чернил.

Фирма EPSON поставляет специальные носители, составы и структура которых соответствуют чернилам, применяемым на струйных принтерах EPSON. Для обеспечения наилучших результатов печати фирма EPSON рекомендует вам пользоваться носителями, которые она поставляет. См. Типы носителей о полном перечне этих продуктов.

Перед загрузкой специального носителя, поставляемого фирмой EPSON, вначале прочтите памятку, заложенную в упаковку специального носителя, и придерживайтесь следующих указаний.

| Предостережение:

| Чистящие листы, упакованные вместе со специальными носителями EPSON, на этом принтере применять не следует. В их чистящем свойстве нет надобности на принтере этого типа. Кроме того, они могут заклинивать подающий механизм принтера.

- Закладывайте носитель в загрузчик листов печатной стороной вверх. Загляните в памятку, вложенную в пачку с материальным носителем, чтобы определить, какая сторона является печатной поверхностью. У некоторых носителей обрезан один из верхних уголков листа для правильной ориентации стопки при закладке в загрузчик.

|  | Примечание:

|  | Если вы выйдете за пределы области печати, задав Максимальная в качестве установки Область печати в программном обеспечении принтера, обрезанный уголок на специальной бумаге послужит причиной пачкания ваших отпечатков чернилами.

- Проверьте, чтобы стопка бумаги не превышала предельной метки в форме стрелки, расположенной с внутренней стороны на левой направляющей.

- Обратите внимание на то, чтобы стопка была заложена под ушки боковых направляющих.

- Если бумага скручена, распрямите ее или слегка скрутите в обратную сторону перед закладкой в принтер. Печать на скрученной бумаге приводит к размазыванию чернил на отпечатке, особенно если выбрана установка Максимальная в качестве Области печати.

- Если вы хотите печатать на обороте карточки для струйной печати с установкой Максимальная для Области печати, распрямите карточку или слегка скрутите ее в обратную сторону перед загрузкой.

## Вместимость загрузчика по типам специальных носителей EPSON

См. ниже таблицу вместимости загрузчика по типам специальных носителей EPSON.

Тип носителя | Вместимость при загрузке
Бумага для струйной печати с 360 dpi | До 30 листов.
Бумага для струйной печати фотографического качества | A4, Letter: До 30 листов. Legal: До 10 листов.
Карточки для струйной печати фотографического качества, Уведомительные карточки для струйной печати и Поздравительные карточки для струйной печати | До 30 каталожных карточек. Всегда подкладывайте вложенный в упаковку лист подложки* под карточки.
Глянцевая пленка фотографического качества | До 20 листов пленки формата A4 и Letter. По одному листу формата A6. Всегда подкладывайте лист подложки* или лист простой бумаги под глянцевую пленку.
Прозрачные пленки для струйной печати | До 10 листов. Всегда подкладывайте лист простой бумаги под прозрачную пленку.
Самоклеящиеся листы фотографического качества | По одному листу за один раз.
Фотобумага | До 20 листов фотобумаги формата 4 х 6 дюймов. Всегда подкладывайте лист подложки* под стопку фотобумаги. По одному листу за один раз фотобумаги размером 200 x 300 мм.
Фотонаклейки 16 и Фотонаклейки 4 | По одному листу за один раз.
Панорамная фотобумага и бумага для термопереноса на ткань | По одному листу за один раз.
Толстая матовая бумага | До 20 листов. Всегда подкладывайте лист подложки* под стопку толстой матовой бумаги.
Высококачественная глянцевая фотобумага, высококачественная полуглянцевая фотобумага | По одному листу за один раз.

| * Не печатайте на листах подложки, подкладываемых под специальные носители.

| Примечание:

| Обращайте внимание на то, чтобы стопка была заложена под ушки боковых направляющих.

[К началу]

## Хранение фотобумаги EPSON

При хранении фотобумаги обращайте внимание на следующие моменты.

- Кладите неиспользованную фотобумагу обратно в оригинальную упаковку, как только закончите печатать. Не храните фотобумагу в условиях высокой температуры, влажного воздуха и под прямыми солнечными лучами.

- Фирма EPSON рекомендует хранить отпечатки в укупориваемых пластиковых пакетах многократного использования. Не подвергайте их воздействию высокой температуры, влажного воздуха и прямых солнечных лучей.

[К началу]

Предыдущая | Далее