Печать в Macintosh

# Выполнение установок в диалоговом окне Печать

> Выполнение установки Тип носителя
> Выполнение установки Режим
> Установка времени печати
> Предварительный просмотр вашего отпечатка
> Сохранение данных буферизации в форме файла

Вы можете задать установки Тип носителя, Режим, Чернила, Число копий и Страницы в диалоговом окне Печать. Из этого диалогового окна вы также можете входить в другие диалоговые окна, в которых вы можете устанавливать время печати, просматривать документ перед печатью и сохранять данные буферизации в форме файла. См. ниже соответствующий раздел.

## Выполнение установки Тип носителя

Установка Тип носителя определяет, какие другие установки будут доступны, поэтому вы всегда должны задавать эту установку первой.

В диалоговом окне Печать выберите установку Тип носителя, соответствующую бумаге, которую вы заложили в принтер. Чтобы определить, каким типом носителя вы пользуетесь, найдите свой носитель в списке и сошлитесь на соответствующий тип носителя, в группу которого он включен (группа набрана полужирным шрифтом). По некоторым носителям представлено несколько установок Тип носителя для вашего выбора.

##### Plain Paper (Простая бумага)

Простая бумага |
Конверты |
EPSON Premium Ink Jet Plain Paper (A4) | S041214
EPSON Bright White Ink Jet Paper (A4) | S041442

##### 360 dpi Ink Jet Paper (Бумага для струйной печати с разрешением 360 точек на дюйм)

EPSON 360 dpi Ink Jet Paper (A4) | S041059 S041025
EPSON 360 dpi Ink Jet Paper (Letter) | S041060 S041028
EPSON Iron-On Cool Peel Transfer Paper (A4) | S041154
EPSON Iron-On Cool Peel Transfer Paper (Letter) | S041153 S041155

##### Photo Quality Ink Jet Paper (Бумага для струйной печати фотографического качества)

EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (A4) | S041061 S041026
EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (Letter) | S041062 S041029
EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (Legal) | S041067 S041048
EPSON Photo Quality Ink Jet Card (A6) | S041054
EPSON Photo Quality Ink Jet Card (5 x 8") | S041121
EPSON Photo Quality Ink Jet Card (8 x 10") | S041122
EPSON Photo Quality Self Adhesive Sheet (A4) | S041106
EPSON Ink Jet Note Cards A6 (с конвертами) | S041147
EPSON Ink Jet Greeting Cards 5 x 8" (с конвертами) | S041148
EPSON Ink Jet Greeting Cards 8 x 10" (с конвертами) | S041149

##### Matte Paper-Heavyweight (Толстая матовая бумага)

EPSON Matte Paper-Heavyweight (A4) | S041256 S041258 S041259
EPSON Matte Paper-Heavyweight (Letter) | S041257

##### Photo Paper (Фотобумага)

EPSON Photo Paper (A4) | S041140
EPSON Photo Paper (Letter) | S041141
EPSON Photo Paper (4 x 6") | S041134
EPSON Photo Paper (100 x 150 мм) | S041255
EPSON Photo Paper (200 x 300 мм) | S041254
EPSON Panoramic Photo Paper (210 x 594 мм) | S041145
EPSON Photo Paper Cards (A4) | S041177
EPSON Photo Paper (4 x 6") (Без перфорации) | S041458

##### Photo Quality Glossy Film (Глянцевая пленка фотографического качества)

EPSON Photo Quality Glossy Film (A4) | S041071
EPSON Photo Quality Glossy Film (Letter) | S041072
EPSON Photo Quality Glossy Film (A6) | S041107
EPSON Photo Stickers 16 (A6) | S041144
EPSON Photo Stickers 4 (A6) | S041176

##### Ink Jet Transparencies (Прозрачные пленки для струйной печати)

EPSON Ink Jet Transparencies (A4) | S041063
EPSON Ink Jet Transparencies (Letter) | S041064

##### Premium Glossy Photo Paper (Высококачественная глянцевая фотобумага)

EPSON Premium Glossy Photo Paper (A4) | S041287 S041297
EPSON Premium Glossy Photo Paper (Letter) | S041286
EPSON Premium Semigloss Photo Paper (A4) | S041332
EPSON Premium Semigloss Photo Paper (Letter) | S041331

| Примечание:

| Наличие в продаже специальных носителей зависит от региона. Для получения новейшей информации о наличии в продаже носителей в вашей стране обратитесь в службу технической поддержки пользователя от фирмы EPSON. См. Где получить техническую помощь о подробных сведениях.

[К началу]

## Выполнение установки Режим

Установки Режим в диалоговом окне Печать предоставляют вам три уровня управления через программное обеспечение принтера, которые объясняются ниже:

Автоматический | Этот режим обеспечивает самый быстрый и самый легкий путь к началу печатания. См. Пользование Автоматическим режимом о подробных сведениях.
PhotoEnhance | Этот режим позволяет вам выбирать среди широкого разнообразия установок по корректированию изображения, специально разработанных для улучшения фотографий. См. Пользование режимом PhotoEnhance о подробных сведениях.
Пользовательский | Этот режим позволяет вам выбирать из списка готовых или персонализированных установок те, что ближе всего соответствуют виду документа, который вы намерены печатать. Когда выбрано Пользовательский, активна кнопка Расширенные, позволяющая открыть диалоговое окно Расширенные установки. См. Пользование Пользовательским режимом о подробных сведениях.

Кроме подготовки всеобъемлющих установок группы Режим, которые влияют на общее качество печати, вы можете изменить ваши индивидуальные характеристики отпечатка с помощью установок из диалоговых окон Параметры страницы и Макет. См. Выполнение установок в диалоговом окне Параметры страницы или Выполнение установок в диалоговом окне Макет о подробных сведениях.

### Пользование Автоматическим режимом

Когда выбрано Автоматический как установка параметра Режим в диалоговом окне Печать, программное обеспечение принтера само выполняет все детализированные установки в зависимости от установленных текущих значений параметров Тип носителя и Чернила. Чтобы задать установку параметра Чернила, см. Выполнение установки Чернила . Чтобы задать установку Тип носителя, см. Выполнение установки Тип носителя.

| Примечание:

| В зависимости от носителя, выбранного в списке Тип носителя (когда Автоматический задано), справа от параметров группы Режим появляется регулировочная полоса с ползунком, которая позволяет вам выбирать установку Качество или Скорость . Выбирайте Качество, когда для вас важнее качество, а не скорость печати.

### Пользование режимом PhotoEnhance

Режим PhotoEnhance дает вам многообразие установок для коррекции изображения, которые вы можете применять к изображениям ваших фотоснимков перед печатью. Режим PhotoEnhance не ухудшает ваших оригинальных данных печати.

| Примечания:

| Этот режим доступен только при печати с 32-разрядной цветопередачей.

| Печатание с выбранным режимом улучшения PhotoEnhance может увеличить продолжительность печати в зависимости от вашей компьютерной системы и от объема данных по вашему изображению.

Этот режим предоставляет вам выбор следующих установок.

Стандартный | Нормальная коррекция большинства фотоснимков. Начинайте с этой установки.
Портрет | Наилучшая установка для печати фотографий людей.
Пейзаж | Лучше всего подходит для печати пейзажей, например гор, неба и океанов.
Размытый фокус | Придает вашим снимкам вид выполненных фотоаппаратом с мягкорисующим объективом.
Сепия | Придает вашим фотоснимкам тон сепии.

Выбор режима PhotoEnhance также активизирует флажок Коррекция цифровой камеры . Устанавливайте этот флажок, когда печатаете фотоснимки, сделанные цифровой фотокамерой, для придания вашим отпечатанным изображениям естественного гладкого вида, свойственного фотографиям, полученным с помощью обычного пленочного фотоаппарата.

### Пользование Пользовательским режимом

Выбор Пользовательского режима в качестве параметра Режим активизирует список Пользовательские установки, из которого вы можете выбрать готовые установки, предназначенные для печати текста и графиков. Либо вы можете выбрать способ обеспечения соответствия цветов ColorSync. Вы можете также создать и сохранить ваши собственные пользовательские установки. Подробнее о выполнении ваших собственных пользовательских установок см. Выполнение Расширенных установок.

Вы можете выбирать следующие готовые установки.

Экономичная

Эта установка рекомендуется для печати текстовых черновиков.

ColorSync

Этот способ автоматически подстраивает цвета отпечатка под цвета изображения на экране.

Когда вы выбираете пользовательскую установку, другие установки, например Качество печати, Растрирование полутонов и Управление цветом, задаются автоматически. Изменение этих установок отражается на картинке в левой части диалогового окна Печать.

Выполните следующие действия по выбору пользовательской установки.

| Выберите Пользовательский в качестве установки параметра Режим в диалоговом окне Печать. Этим вы делаете доступным список Пользовательские установки, расположенный справа от переключателя Пользовательский .

| Из списка Пользовательские установки выберите наиболее подходящую установку для того типа документа или изображения, который вы намерены печатать.

| Подтвердите, что установки Тип носителя и Чернила в диалоговом окне Печать правильные. Подробнее см. Выполнение установки Чернила или Выполнение установки Тип носителя

#### Выполнение Расширенных установок

Установки в диалоговом окне Расширенные установки дают вам возможность управлять печатной средой в полном объеме. Пользуйтесь этими установками при экспериментировании с новыми замыслами или для точной настройки группы параметров печати, чтобы выполнить ваши индивидуальные запросы. Как только вы будете удовлетворены вашими новыми установками, вы можете присвоить им имя и добавить их к списку Пользовательские установки в диалоговом окне Печать.

Придерживайтесь следующих указаний при выполнении Расширенных установок.

| Выберите Пользовательский в качестве установки параметра Режим в диалоговом окне Печать, а затем щелкните Расширенные . Раскрывается диалоговое окно Расширенные установки.

| Выберите Тип носителя, который вы загрузили в принтер. Подробнее см. Выполнение установки Тип носителя.

| Выберите Цветные или Черные в качестве установки параметра Чернила.

| Задайте установку Качество печати.

| Выполните другие необходимые установки. Подробнее см. оперативную справку.

|  | Примечания:

|  | Функция PhotoEnhance воздействует только на рисунки, но не на текст и графики. Например, если задано Монохромная в списке Тон (активен, когда режим PhotoEnhance выбран), то в документе в монохромном режиме будут напечатаны только иллюстрации. Любой же цветной текст или графики и диаграммы в том же документе могут быть напечатаны цветными чернилами.

|  | Некоторые установки будут отключены в зависимости от выбранных вами значений параметров Тип носителя, Чернила и Качество печати.

| Нажмите кнопку OK, чтобы применить ваши установки и вернуться в диалоговое окно Печать. Для возвращения в меню Главное без активизации ваших установок нажмите кнопку Отмена. Как сохранить ваши Расширенные установки, см. следующий раздел.

#### Сохранение и удаление ваших установок

Чтобы сохранить ваши Расширенные установки в списке Пользовательские установки, щелкните Сохранить установки в диалоговом окне Расширенные установки. Открывается диалоговое окно Пользовательские установки.

Введите с клавиатуры уникальное имя (длиной до 16 символов) для ваших установок в блок Имя и нажмите кнопку Сохранить . Ваши Расширенные установки будут добавлены к списку Пользовательские установки. Вы можете сохранить до 10 различных пользовательских установок.

| Примечания:

| Вы не сможете применить имена готовых установок от EPSON или способы обеспечения соответствия цветов для ваших пользовательских установок.

| Вы не сможете удалить готовые установки или способы обеспечения соответствия цветов из списка Пользовательские установки.

Чтобы удалить какую-то установку из списка Пользовательские установки, выберите эту установку в диалоговом окне Пользовательские установки и нажмите кнопку Удалить.

#### Пользование вашими сохраненными установками

Чтобы воспользоваться вашими сохраненными установками, выберите Пользовательский в качестве установки параметра Режим в диалоговом окне Печать, затем выберите свою установку в списке Пользовательские установки.

Если вы измените установку Тип носителя или Чернила, когда выбрана одна из ваших специализированных установок в списке Пользовательские установки, то выбор, отображенный в списке, возвращается к группе Пользовательские установки . Выбранная вами перед этим специализированная установка не будет затронута этим изменением. Чтобы вернуться к вашей специализированной установке, просто выберите ее повторно в списке.

#### Выполнение установки Число копий

Чтобы выполнить установку Число копий, введите число печатаемых копий в текстовое поле Число копий.

#### Выполнение установки Страницы

Чтобы выполнить установку Страницы, выберите либо Все либо Диапазон . Если вы выберете Диапазон , введите соответствующий диапазон страниц в текстовые блоки Диапазон.

#### Выполнение установки Чернила

Чтобы выполнить установку Чернила, щелкните Цветные для печати в цвете или Черные для черно-белой печати или печати в градациях серой шкалы.

[К началу]

## Установка времени печати

Вы можете задать момент времени, когда вы хотите начать печатать свой документ на принтере. Выполните следующую процедуру.

| Нажмите кнопку со значком Фоновая печать в диалоговом окне Печать. Открывается диалоговое окно Фоновая печать.

| Выберите On (Вкл.) , чтобы задать параметр Фоновая печать, если это необходимо.

| Выберите Срочно, Нормально, Печатать в либо Придержать как опцию Время печати.

> Если вы выберете Печатать в , то затем кнопками со стрелками, расположенными рядом с блоками даты и времени, укажите дату и время, когда вы хотите напечатать свой документ.

|  | Примечание:

|  | Позаботьтесь о том, чтобы компьютер и принтер в указанный вами день и час были включены.

| Щелкните OK. Диалоговое окно Фоновая печать закрывается.

| В диалоговом окне Печать проверьте, чтобы ваши установки параметров печати соответствовали вашему выбору, после чего нажмите кнопку Печать.

| Примечание:

| Вы можете проверять или изменять первоочередность заданий печати через утилиту EPSON Monitor3. См. Пользование EPSON Monitor3 о подробностях.

[К началу]

## Предварительный просмотр вашего отпечатка

Функция Предварительный просмотр дает вам возможность увидеть свой документ, как он будет выглядеть до фактической печати. Выполните следующую процедуру по предварительному просмотру вашего документа.

| Выполните свои установки в драйвере принтера.

| Нажмите кнопку со значком Просмотр в диалоговом окне Печать. Кнопка Печать превращается в кнопку Просмотр .

|  | Примечание:

|  | Нажимайте кнопку со значком Просмотр для переключения между режимами Печать, Предварительный просмотр и Сохранить файл. Щелкните кнопку со значком, чтобы выбрать необходимый вам режим.О сведениях по режиму Сохранить файл см. Сохранение данных буферизации в форме файла.

| Щелкните кнопку Просмотр . Открывается диалоговое окно Предварительный просмотр и в нем отображается предварительный вид вашего документа.

> Диалоговое окно Предварительный просмотр содержит несколько кнопок со значками. С помощью этих кнопок вы можете выбирать следующие функции:

| Правка водяного знака | Нажимайте эту кнопку, чтобы выбирать, перемещать водяные знаки и изменять их размеры.
| Масштаб | Щелкайте эту кнопку, чтобы увеличить или уменьшить размер просматриваемой страницы.
| Показать/Скрыть область печати | Щелкайте эту кнопку, чтобы показывать или скрывать линии границ области печати.
| Показать/Скрыть установки водяного знака | Щелкайте эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окно Правка водяного знака, через которое вы можете добавить водяные знаки к документу и изменить установки текущего водяного знака.
| Добавить страницу | Щелкайте эту кнопку, чтобы добавить в список или удалить из списка выделенные страницы, которые вы хотите напечатать.
| Удалить страницу

| Если вы удовлетворены предварительно просмотренным изображением, щелкните Печать.

> Если вас не удовлетворяет вид вашего изображения, нажмите кнопку Отмена . Диалоговые окна Предварительный просмотр и Печать закроются с сохранением текущих установок параметров печати. Откройте диалоговое окно Печать снова и введите дополнительные изменения в установки параметров печати.

[К началу]

## Сохранение данных буферизации в форме файла

Вы можете сохранить данные буферизации в форме файла, пользуясь кнопкой со значком Сохранить файл в диалоговом окне Печать. Эта функция дает вам возможность использовать сохраненные данные буферизации, чтобы напечатать документ позже после двойного щелчка по сохраненному файлу. Выполните следующие действия.

| Примечание:

| Пользуйтесь кнопкой со значком Просмотр для переключения между режимами Печать, Предварительный просмотр и Сохранить файл. Для выбора необходимого режима щелкните его кнопку со значком.

| Задайте необходимые установки параметров через драйвер принтера.

| Щелкайте кнопку со значком Просмотр в диалоговом окне Печать до тех пор, пока кнопка Печать не изменится на кнопку Сохранить файл .

| Нажмите кнопку Сохранить файл . Открывается следующее диалоговое окно.

| Выберите адресат, где вы хотите сохранить файл, затем введите с клавиатуры имя файла в блок Сохранить как и нажмите кнопку Сохранить.

| Когда вы захотите напечатать документ, дважды щелкните этот файл, чтобы открыть утилиту EPSON Monitor3, убедитесь в том, что необходимый вам документ выбран, после чего нажмите кнопку Возобновить для пересылки данных печати принтеру.

[К началу]

Предыдущая | Далее