Информация о продукте / Технические характеристики принтера

# Чернильные картриджи

> Черный чернильный картридж (T026)
> Цветной чернильный картридж (T027)

## Черный чернильный картридж (T026)

Цвет | Черный
Ресурс по печати* | 540 страниц, с заполнением 3,5% ECMA (ISO10561) при 360 dpi, 190 страниц, 5% по расчетам
Срок годности | 2 года от даты изготовления (6 месяцев после вскрытия упаковки, при 25°C [77°F])
Температура | Хранение: -20 до 40°C (-4 до 104°F) 1 месяц при 40°C (104°F) Перевозка: -30 до 60°C (-22 до 140°F) 1 месяц при 40°C (104°F) 120 часов при 60°C (140°F) Точка замерзания:** -16°C (3,2°F)
Размеры | 20,1 мм (Ш) x 66,85 мм (Г) x 38,5 мм (В)

[К началу]

## Цветной чернильный картридж (T027)

Цвета | Голубой (C), Желтый (Y), Пурпурный (M), Светло-голубой и Светло-пурпурный
Ресурс по печати* | 220 страниц, 5% каждым цветом по расчетам
Срок годности | 2 года от даты изготовления (6 месяцев после вскрытия упаковки, при 25°C [77°F])
Температура | Хранение: * -20 до 40°C (-4 до 104°F) 1 месяц при 40°C (104°F) Перевозка: -30 до 60°C (-22 до 140°F) 1 месяц при 40°C (104°F) 120 часов при 60°C (140°F) Точка замерзания:** -18°C (-0,4°F)
Размеры | 49,1 мм (Ш) x 66,85 мм (Г) x 38,5 мм (В)

| * Указан ресурс для непрерывной печати после замены картриджа. Фактический ресурс картриджа изменяется в зависимости от частоты чисток печатающей головки и от частоты включения принтера.

| ** Чернила оттаивают и становятся годными для печати примерно через 3 часа при 25°C (77°F).

| Предостережения:

| Применяйте только подлинные картриджи EPSON. Картриджи от других поставщиков, не изготовленные фирмой EPSON, могут испортить ваш принтер и лишить вас гарантии.

| Не применяйте картридж с истекшим сроком годности, указанным на упаковке.

| Не заправляйте повторно чернильные картриджи. Принтером ведется учет остающихся чернил с помощью микросхемы, встроенной в чернильный картридж. В случае повторной заправки картриджа микросхема будет продолжать сигнализировать, что картридж пустой.

[К началу]

Предыдущая | Далее