Как сделать / Настройка вашего принтера в сети

# Для пользователей Windows 2000 и NT 4.0

> Настройка вашего принтера как общего
> Доступ к принтеру через сеть

В этом разделе рассказывается, как настроить ваш принтер, чтобы пользователи других компьютеров в сети могли бы печатать на нем совместно с вами.

| Примечание:

| Этот раздел написан только для пользователей малых локальных сетей. Если вы работаете в большой сети и хотели бы пользоваться своим принтером совместно, обратитесь к администратору вашей сети.

Вначале вы должны установить принтер как общий на том компьютере, к которому он подключен непосредственно. Затем вы должны добавить информацию о принтере на каждом компьютере, который будет подключаться к нему через сеть.

## Настройка вашего принтера как общего

Чтобы разделять принтер с пользователями других компьютеров в сети, выполните следующие действия по конфигурации компьютера, к которому принтер подключен непосредственно.

| Примечание:

| Примеры окон в этом разделе взяты от Windows 2000.

| Нажмите кнопку Пуск , укажите на Настройка и щелкните Принтеры.

| Правой клавишей мыши выделите значок своего принтера, затем щелкните Доступ

| Выберите Общий (пользователи Windows NT 4.0 выбирают Общий ),затем введите имя для общего принтера.

|  | Примечание:

|  | В имени принтера не должно быть пробелов и дефисов.

> Если вы хотите, чтобы ОС Windows 2000 автоматически загружала драйверы принтеров в компьютеры, которые работают с ОС Windows Me, 98, 95 или NT 4.0, щелкните Дополнительные драйверы затем выберите среду и операционную систему для других компьютеров. Щелкните OK для установки дополнительных драйверов.

> Если вы хотите, чтобы ОС Windows NT 4.0 автоматически загружала драйверы принтеров в компьютеры, которые работают с ОС Windows Me, 98 или 95, щелкните Дополнительные драйверы затем выберите среду и операционную систему для других компьютеров. Щелкните OK для установки дополнительных драйверов.

| Щелкните OK или щелкните Закрыть, если вы установили дополнительные драйверы. [К началу] ## Доступ к принтеру через сеть Для пользования вашим принтером через другие компьютеры в сети вы должны вначале добавить информацию о принтере на каждом компьютере, который будет иметь доступ к принтеру. Выполните следующие действия.
| Примечание:
| Ваш принтер должен быть настроен как общий ресурс на компьютере, к которому он подсоединен непосредственно, до того, как вы получите доступ к нему из другого компьютера. Об указаниях, см. Настройка вашего принтера как общего
| Щелкните кнопку Пуск , укажите на Настройка и затем щелкните Принтеры.
| Дважды щелкните значок Добавить принтер . Открывается мастер Add Printer Wizard.
| Щелкните Далее
| Выберите Сетевой принтер , затем щелкните Далее
| В следующем окне щелкните Далее
| Дважды щелкните значок компьютера, который подсоединен к принтеру непосредственно. Затем щелкните значок соответствующего принтера.
| Щелкните Далее и выполняйте указания с экрана.
|  | Примечание:
|  | В зависимости от операционной системы и конфигурации компьютера, к которому принтер подключен непосредственно, мастер Add Printer Wizard может подсказать вам установить драйвер принтера с компакт-диска с программным обеспечением принтера. В этом случае щелкните кнопку Установить с диска и выполняйте указания с экрана.
|  | Чтобы следить за состоянием общего принтера, вы должны установить утилиту EPSON Status Monitor 3 на каждом компьютере, который будет получать доступ к принтеру. См. Установка EPSON Status Monitor 3 об указаниях.
### Установка EPSON Status Monitor 3 Чтобы следить за состоянием принтера, подключаемого через сеть, вы должны установить утилиту EPSON Status Monitor 3 на каждом компьютере, который будет получать доступ к принтеру. Выполните следующие действия.
| Вставьте компакт-диск с программным обеспечением принтера в CD-ROM-дисковод. Если диалоговое окно Установщик не открылось, дважды щелкните команду SETUP.EXE в окне CD-ROM-дисковода.
| Выделите команду Установить EPSON Status Monitor 3 и щелкните .
| Выполняйте указания с экрана.
[К началу]
Предыдущая | Далее