Как сделать / Настройка вашего принтера в сети

# Для пользователей Windows Me, 98 и 95

> Настройка вашего принтера как общего
> Доступ к принтеру через сеть

В этом разделе рассказывается, как настроить ваш принтер, чтобы операторы на других компьютерах в локальной сети могли бы пользоваться им совместно с вами.

Вначале вы должны настроить принтер как общий на том компьютере, к которому он подключен непосредственно. Затем вы должны добавить информацию о принтере к каждому компьютеру, который будет подключаться к принтеру через сеть.

| Примечание:

| В этом разделе описано, как пользоваться вашим принтером коллективно в сети. Как подключить ваш принтер напрямую к сети без настройки его как общего, проконсультируйтесь у администратора вашей сети.

## Настройка вашего принтера как общего

Чтобы разделять принтер с пользователями других компьютеров в сети, выполните следующие действия по конфигурации компьютера, к которому принтер подключен непосредственно.

| Нажмите кнопку Пуск , укажите на Настройка , затем щелкните Панель управления.

| Дважды щелкните значок Сеть .

| Нажмите кнопку Совместные файл и печать.

| Установите флажок Принтеры этого компьютера можно сделать общими и щелкните OK

| В диалоговом окне Сеть, щелкните OK

| На Панели управления дважды щелкните значок Принтеры.

|  | Примечания:

|  | При появлении диалогового окна с запросом вставить компакт-диск с Windows Me, 98 или 95 вставьте компакт-диск в CD-ROM-дисковод, затем выполняйте указания с экрана.

|  | При появлении диалогового окна с запросом перезагрузить ваш компьютер, выполните это указание. Затем откройте папку Принтеры и продолжите процедуру, начиная с шага 7.

| Выберите значок своего принтера в папке Принтеры и щелкните Доступ в меню Файл.

| Выберите Общий ресурс, затем введите необходимую информацию о принтере и нажмите кнопку OK

[К началу]

## Доступ к принтеру через сеть

Для доступа к вашему принтеру из других компьютеров в сети добавьте информацию о принтере на каждом компьютере, который будет получать доступ к принтеру. Выполните следующую процедуру.

| Примечание:

| Ваш принтер должен быть настроен как общий ресурс на компьютере, к которому он подключен непосредственно, до того, как вы сможете получать к нему доступ с другого компьютера. Об указаниях см. Настройка вашего принтера как общего

| Нажмите кнопку Пуск , укажите на Настройка и щелкните Принтеры.

| Дважды щелкните значок Добавить принтер. Появляется окно Мастер установки новых принтеров.

| Нажмите кнопку Далее.

| Выберите Сетевой принтер , затем нажмите кнопку Далее.

| В следующем окне щелкните Обзор.

| Дважды щелкните значок компьютера, который подключен непосредственно к принтеру. Затем щелкните значок соответствующего принтера.

| Нажмите кнопку OK и выполняйте указания с экрана.

|  | Примечание:

|  | Чтобы следить за состоянием общего принтера, вы должны установить утилиту EPSON Status Monitor 3 на каждом компьютере, который будет получать доступ к принтеру. См. Установка EPSON Status Monitor 3 об указаниях.

### Установка EPSON Status Monitor 3

Чтобы следить за состоянием принтера, подключаемого через сеть, вы должны установить утилиту EPSON Status Monitor 3 на каждом компьютере, который будет получать доступ к принтеру. Выполните следующие действия.

| Вставьте компакт-диск с программным обеспечением принтера в CD-ROM-дисковод. Если диалоговое окно Установщик не открылось, дважды щелкните команду SETUP.EXE в окне CD-ROM-дисковода.

| Выделите команду Установить EPSON Status Monitor 3 и щелкните .

| Выполняйте указания с экрана.

[К началу]

Предыдущая | Далее