Информация о продукте / Характеристики принтера

# Системные требования

> Для использования принтера
> Для использования интерактивного справочного руководства

## Для использования принтера

Обратитесь к соответствующим разделам, где описаны минимальные и рекомендуемые требования к компьютеру для работы с вашим принтером.

### В Windows

Для работы с принтером необходима Microsoft® Windows® Millennium Edition, Windows® 98, Windows® 95, Windows® XP, Windows® 2000 или Windows NT® 4.0, и принтер должен быть подключен по экранированному витому параллельному кабелю. Если вы хотите подключить принтер к USB-порту, на ПК с USB-портом должна быть предварительно установлена ОС Windows 98 или Windows 2000, а принтер должен быть подключен по стандартному экранированному кабелю стандарта USB 1.1. Для подключения по кабелю USB 2.0 на ПК с портом USB 2.0 должна быть предварительно установлена Windows XP или 2000.

Ваш компьютер также должен соответствовать следующим требованиям.

Минимальные системные требования | Рекомендуемая система
Pentium 150 МГц процессор для Windows Me Pentium процессор для Windows 98, 95 and NT 4.0 Pentium 133 МГц процессор для Windows 2000 Pentium 233 МГц процессор для Windows XP | Pentium 150 МГц или более быстрый процессор для Windows Me Pentium или более быстрый процессор для Windows 98 и 95 Pentium 133 МГц или более быстрый процессор для Windows 2000 Pentium II 300 МГц или более быстрый процессор для Windows NT 4.0 300 МГц или более быстрый процессор для Windows XP
32 Мб ОЗУ для Windows Me 16 Мб ОЗУ для Windows 98, 95 and NT 4.0 64 Мб ОЗУ для Windows 2000 64 Мб ОЗУ для Windows XP | 64 Мб ОЗУ или больше для Windows Me, 98, 95, 2000 и NT 4.0 128 Мб или больше для Windows XP
20 Мб места на диске для Windows Me, 98 и 95 40 Мб места на диске для Windows 2000 и NT 4.0 50 Мб места на диске для Windows XP | 50 Мб или больше места на диске для Windows Me, 98 и 95 100 Мб или больше места на диске для Windows 2000, XP и NT 4.0
VGA-монитор для Windows Me, 98, 95, 2000 и NT 4.0 SVGA-монитор для Windows XP | VGA или лучший монитор для Windows Me, 98, 95, 2000 и NT 4.0 SVGA или лучший монитор для Windows XP

Поставщик вашего компьютера может помочь вам обновить систему, если она не соответствует этим требованиям.

### На Macintosh

Для подключения принтера к компьютерам Apple® Macintosh® необходим USB-кабель.

Ваш Macintosh должен также соответствовать следующим требованиям.

Минимальные системные требования | Рекомендуемая система
Mac OS 8.1 | Mac OS 9.0 или более поздней версии (кроме Mac OS X)
14 Мб доступной памяти 16 Мб доступной памяти, когда включена фоновая печать. | 29 Мб доступной памяти или больше 48 Мб доступной памяти или больше, когда включена фоновая печать.

Минимальные системные требования | Рекомендуемая система
Mac OS X 10.1.0 | Mac OS X 10.1.2 или боле поздней версии
128 Мб ОЗУ | 256 Мб ОЗУ или больше

| Примечание:

Для пользователей Mac OS 8.1 и более поздних версий (кроме Mac OS X) объем требуемой доступной памяти зависит от количества и типа открытых приложений. Чтобы узнать сколько памяти доступно, выберите About This Computer (Об этом компьютере) в меню Apple и просмотрите размер памяти (указан в килобайтах) под "Largest Unused Block" (1024 кб = 1 Мб).

Пользователям Mac OS X: для просмотра объема доступной памяти выберите About This Mac (Об этом Мас) в меню Apple.

Для пользователей Mac OS 8.1 и более поздних версий (кроме Mac OS X) объем требуемой свободной памяти указан для печати в формате Letter. Эти требования зависят от размера бумаги, типа используемого приложения и сложности печатаемого документа.

Помимо этих требований к системе и памяти вам понадобиться 15 Мб свободного места на диске для установки ПО принтера. Для печати также требуется место на диске: примерно вдвое больше размера печатаемого файла.

[К началу]

## Для использования интерактивного справочного руководства

Обратитесь к соответствующим разделам, где описаны минимальные и рекомендуемые требования к компьютеру для работы с вашим принтером.

### В Windows

Система | Microsoft Windows® Millennium Edition, 98, 95, 2000, XP, или Windows NT® 4.0
Процессор | Pentium 150 МГц процессор для Windows Me Pentium процессор для Windows 98, 95 and NT 4.0 Pentium 133 МГц процессор для Windows 2000 Pentium 233 МГц процессор для Windows XP
Память | 16 Мб ОЗУ для Windows 98, 95 and NT 4.0 (рекомендуется 32 Мб ОЗУ или больше) 32 Мб ОЗУ для Windows 2000 64 Мб ОЗУ для Windows XP
Место на жестком диске | 4 Мб для установки справочного руководства
Привод CD-ROM | 2х (рекомендуется 4х или быстрее)
Монитор | Разрешение 640 x 480 пикселов или 800 x 600 пикселов в режиме High Color (16 бит) или True Color (32 бит)
Обозреватель | Web-обозреватель (Microsoft Internet Explorer 4.0 или выше)

### На Macintosh

Система | Mac OS 8.1 или более поздней версии (кроме Mac OS X)
Память | 16 Мб ОЗУ (рекомендуется 32 Мб ОЗУ или больше)
Место на жестком диске | 4 Мб для установки справочного руководства
Привод CD-ROM | 2х (рекомендуется 4х или быстрее)
Монитор | Разрешение 640 x 480 или 800 x 600 пикселов в режиме High Color (16 бит) или True Color (32 бит)
Обозреватель | Web-обозреватель (Microsoft Internet Explorer 4.0 или выше)

[К началу]

Предыдущая