Возможности ПО принтера / Для пользователей Windows

# Параметры вкладки Page Layout (Макет страницы)

### More Options (Дополнительные параметры)

Параметры раздела More Options (Дополнительные параметры) позволяют изменять область печати.

В разделе More Options (Дополнительные параметры) содержатся следующие параметры:

Centered (По центру) | Документ печатается на одинаковом расстоянии от краев листа бумаги, точно в его центре.
Minimize Margins (Минимизировать поля) | Область печати расширяется книзу на 11 мм, и можно печатать на расстоянии 3 мм от нижнего края листа.
Rotate 180° (Поворот на 180°); | Область печати будет сдвинута ближе нижнему краю листа.
Mirror Image (Зеркальное отражение) | Изображение печатается зеркально отраженным. Текст и графики отражаются справа налево.

### Reduce/Enlarge Document (Уменьшить/увеличить документ)

Режим Reduce/Enlarge Document (Уменьшить/увеличить документ) позволяет изменять размер документа при печати.

У этого режима есть следующие параметры:

By Output Paper Size (По конечному размеру бумаги) | Документ пропорционально увеличивается или уменьшается так, чтобы точно умещаться на бумаге размера, выбранного в списке By Output Paper Size (По конечному размеру бумаги).
By Percentage (В процентном отношении) | Позволяет вручную увеличивать или уменьшать документ. Кнопки со стрелками выбирают процентное отношение в диапазоне от 10 до 400.

### Copies (Копии)

Задает число печатаемых копий документа.

У этого режима есть следующие параметры:

Reverse Order (Обратный порядок) | Страницы документа печатаются в обратном порядке, начиная с последней.
Collate (Подбор) | Печатается один полный документ за один раз.

### Multi-Page (Многостраничная печать)

В разделе Multi-Page (Многостраничная печать) можно включить режимы Pages Per Sheet (Несколько страниц на листе) или Poster Printing (Печать плаката) . Обратитесь к соответствующим разделам.

#### Pages Per Sheet (Несколько страниц на листе)

Включите переключатель Pages Per Sheet (Несколько страниц на листе) в разделе the Multi-Page (Многостраничная печать) на вкладке Page Layout (Макет страницы), чтобы печатать две или четыре страницы документа на одном листе бумаги.

В этом режиме есть следующие параметры:

2, 4 | Число страниц документа на одном листе бумаги.
Page Order (Порядок страниц) | Открывает диалоговое окно Print Layout (Формат печати), в котором можно задать очередность печати страниц. Некоторые параметры могут быть недоступными, в зависимости от значения параметра Orientation (Ориентация) на вкладке Main (Главное).
Print Page Borders (Печать границ страниц) | Вокруг страниц печатаются рамки.

#### Poster Printing (Печать плаката)

Одна страница документа может быть увеличена до размера 4, 9 или 16 страниц.

Щелкните кнопку Settings (Параметры) для настройки способа печати плаката. Откроется диалоговое окно Poster Settings (Параметры плаката).

В этом окне можно задать следующие параметры.

Print Cutting Guides (Печать линий разреза) | Если этот флажок установлен, печатаются линии разреза.
Overlapping Alignment Marks (Перекрывающиеся метки) | Страницы плаката будут немного перекрываться, и на них будут напечатаны метки для их точного выравнивания.
Trim Lines (Линии подгонки) | На страницах плаката будут напечатаны границы для облегчения из подгонки друг к другу.

Если нужно печатать не все страницы плаката, щелкните страницы, которые не должны быть напечатаны, затем щелкните кнопку OK , чтобы закрыть диалоговое окно Poster Settings (Параметры плаката).

### Watermark (Водяной знак)

Чтобы напечатать водяной знак на документе, щелкните в списке Watermark (Водяной знак) на вкладке Layout (Макет) и выберите нужный водяной знак.

В список Watermark (Водяной знак) можно добавить собственные текстовые и графические водяные знаки. Для этого щелкните кнопку Add/Del (Добавить/удалить). Откроется следующее диалоговое окно.

Следуйте указаниям соответствующих разделов.

#### Создание графического водяного знака

Для создания графического водяного знака:

| Включите переключатель BMP.

| Щелкните кнопку Browse (Обзор) , чтобы выбрать нужный графический файл, и щелкните кнопку OK.

| Введите имя нового водяного знака в поле Name (Имя) и щелкните кнопку Save (Сохранить). Щелкните кнопку OK для возврата на вкладку Layout (Макет).

#### Создание текстового водяного знака

Для создания текстового водяного знака:

| Включите переключатель Text (Текст).

| Введите текст водяного знака в поле Text (Текст). Введенный текст будет также использован в качестве названия этого водяного знака.

| Если нужно изменить это имя, введите новое имя в поле Name (Имя) и щелкните кнопку Save (Сохранить). Щелкните кнопку OK , чтобы вернуться на вкладку Page Layout (Макет страницы) menu.

#### Настройка вида водяного знака

Для настройки вида водяного знака:

| Выберите нужный водяной знак из списка Watermark (Водяной знак).

| Щелкните кнопку Settings (Параметры). Откроется следующее диалоговое окно.

| Проверьте, что нужный водяной знак выбран в списке Watermark (Водяной знак), и задайте нужные значения параметров Color (Цвет), Position (Положение), Density (Плотность), Size (Размер), Font (Шрифт), Font Style (Начертание) и Angle (Угол). (Подробная информация содержится в интерактивной справке.) Вид водяного знака в левой части этого диалогового окна будет изменяться согласно значениям этих параметров.

| Задав нужные значения параметров, щелкните кнопку OK.

[К началу]

Предыдущая | Следующая