Режимы печати

# Печать на конвертах

> Загрузка конвертов
> Печать на конвертах

При печати на конвертах учтите следующее:

- В податчик листов нельзя загружать более 10 конвертов одновременно.

|  | Примечание:

Гибкость и толщина конвертов изменяются в широких пределах. Если общая толщина пачки конвертов превышает 10 мм, перед загрузкой сначала прогладьте рукой каждый конверт. Если качество печати ухудшается при загрузке пачки конвертов, загружайте конверты по одному.

- Не используйте перегнутые и покоробленные конверты.

- Перед загрузкой расправьте клапаны конвертов.

- Старайтесь не использовать слишком тонкие конверты, оторые могут покоробиться при печати.

- EPSON рекомендует для печати на конвертах использовать черные чернила. Если нужно использовать цветные чернила, то во избежание размазывания чернил в нижней части конверта задайте для печати более широкие поля.

- Показанная ниже область печати рекомендуется для печати черными чернилами.

A: | Минимальное верхнее поле - 3.0 мм. При загрузке глянцевой пленки EPSON фотографического качества минимальное верхнее поле должно быть 30.0 мм.
B-L: | Минимальное левое поле - 3.0 мм.
B-R: | Минимальное правое поле: 3.0 мм для отдельных листов и конвертов C6. 7.0 мм для конвертов DL. 28.0 мм для конвертов № 10.
C: | Минимальное нижнее поле - 14.0 мм.
: | Можно уменьшить нижнее поле до 3 мм, установив флажок Minimize Margins (Минимизировать поля) в разделе More Options (Дополнительные параметры) на вкладке Page Layout (Макет страницы) окна драйвера принтера (Windows) или задав значение Maximum (Максимум) для параметра Printable Area (Область печати) в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) (Macintosh). В дополнительной области, однако, качество печати может быть ниже. Перед печатью больших объемов для пробы сначала напечатайте один конверт.

## Загрузка конвертов

Обратитесь к следующему разделу.

| Конверты

[К началу]

## Печать на конвертах

| Откройте окно драйвера принтера.

| Доступ к ПО принтера в среде Windows

| Доступ к ПО принтера на компьютере Macintoch

| Выберите значение Plain Paper (Обычная бумага) для параметра Type (Тип) на вкладке Main (Главное) (Windows) или параметра Media Type (Тип носителя) в диалоговом окне Print (Печать) (Macintosh).

| Выберите размер конверта из списка Size (Размер) на вкладке Main (Главное) (Windows) или Paper Size (Размер бумаги) в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) (Macintosh).

| Выберите значение Portrait (Книжная) для параметра Orientation (Ориентация).

| Щелкните кнопку OK , чтобы закрыть окно драйвера принтера.

| Напечатайте документ.

[К началу]

Предыдущая