Информация о продукте / Характеристики принтера

# Электрические характеристики

Диапазон входного напряжения | 90-264 В
Диапазон частот | 50-60 Гц
Диапазон частот | 49.5-60.5 Гц
Сила тока | 0.2-0.4 A
Потребление энергии | Около 18 Вт (ISO10561 Letter) Около 4 Вт в режиме ожидания Около 0.6 Вт в режиме отключения

| Примечание:

О рабочем напряжении принтера см. наклейку на тыльной стороне принтера.

[К началу]

Предыдущая | Следующая