Возможности ПО принтера / Для пользователей Mac OS 8.1 и следующих (за исключением Mac OS X)

# Параметры диалогового окна Print (Печать)

> Параметр Media Type (Тип носителя)
> Параметр Mode (Режим)
> Параметр Copies (Копии)
> Параметр Pages (Страницы)
> Параметр Ink (Чернила)
> Установка времени печати
> Предварительный просмотр
> Печать в файл

Можно задать значения параметров Media Type (Тип носителя), Mode (Режим), Ink (Чернила), Copies (Копии) и Pages (Страницы) в диалоговом окне Print (Печать). Из этого диалогового окна можно также открыть другие диалоговые окна, в которых можно задать время печати, просмотреть документ перед печатью и сохранить задание печати в файле. Обратитесь к соответствующим разделам.

## Параметр Media Type (Тип носителя)

Параметр Media Type (Тип носителя) определяет, какие другие параметры будут доступны, поэтому его значение надо всегда задавать в первую очередь.

В диалоговом окне Print (Печать) задайте значение параметра Media Type (Тип носителя), соответствующее носителю, загруженному в принтер. Для определения типа используемого носителя найдите его в списке Типы носителей. Типом носителя будет заголовок группы носителей (выделяется жирным шрифтом). Некоторые носители принадлежат к нескольким типам.

| Типы носителей

[К началу]

## Параметр Mode (Режим)

Параметр Mode (Режим) в диалоговом окне Print (Печать) задает три режима работы ПО принтера:

Automatic (Автоматический) | Самый быстрый и простой способ печати. Подробная информация содержится в разделе Режим Automatic (Автоматический) .
PhotoEnhance | В этом режиме можно задавать значения большого набора регулирующих параметров, предназначенных специально для печати фотографий. Подробная информация содержится в разделе Режим PhotoEnhance .
Custom (Пользовательский) | В этом режиме можно выбирать из списка значения параметров, как предопределенных, так и пользовательских, такие, которые наилучшим образом подходят для печатаемого документа. В режиме Custom (Пользовательский) становится доступной кнопка Advanced (Дополнительно), открывающая диалоговое окно Advanced (Дополнительно). Подробная информация содержится в разделе Режим Custom (Пользовательский) .

Кроме полного набора параметров в разделе Mode (Режим), влияющих на все аспекты качества печати, можно регулировать отдельные параметры печати в диалоговых окнах Page Setup (Параметры страницы) и Layout (Макет). Подробная информация содержится в разделах Параметры диалогового окна Page Setup (Параметры страницы) и Параметры диалогового окна Layout (Макет) .

### Режим Automatic (Автоматический)

Когда выбрано значение Automatic (Автоматический) для параметра Mode (Режим) в диалоговом окне Print (Печать), ПО принтера само задает параметры печати на основании текущих значений параметров Media Type (Тип носителя) и Ink (Чернила). Значения параметра Ink (Чернила) описаны в разделе Параметр Ink (Чернила) . Значения параметра Media Type (Тип носителя) описаны в разделе Параметр Media Type (Тип носителя) .

| Примечание:

В зависимости от носителя, выбранного в списке Media Type (Тип носителя) (в режиме Automatic (Автоматический) ), справа от параметров Mode (Режим) может появляться регулятор Quality (Качество) - Speed (Скорость). Сдвиньте его в положение Quality (Качество) , если качество печати важнее, чем ее скорость.

### Режим PhotoEnhance

Режим PhotoEnhance предоставляет возможность изменять широкий набор параметров для корректировки фотографий перед печатью. Режим PhotoEnhance не изменяет исходных данных.

| Примечание:

Этот режим доступен только при печати изображений в 32-разрядном цвете.

Печать в режиме PhotoEnhance может увеличить время печати (в зависимости от производительности компьютера и объема данных, содержащихся в изображении).

У этого режима есть следующие параметры:

Standard (Стандарт) | Стандартная коррекция изображения, подходящая для большинства фотографий. Попробуйте этот режим в первую очередь.
People (Люди) | Оптимальная коррекция для фотографий людей.
Nature (Природа) | Оптимальная коррекция для фотографий природы - гор, неба, океана.
Soft Focus (Размытый фокус) | Фотография будет выглядеть так, как будто она снята мягкорисующим объективом.
Sepia (Сепия) | Фотография будет напечатана в коричневых тонах.

В режиме PhotoEnhance становится доступным флажок Digital Camera Correction (Коррекция цифровой камеры) . При установке этого флажка фотографии, сделанные цифровой камерой, будут выглядеть ровными и естественными, как будто они сняты на фотопленку.

### Режим Custom (Пользовательский)

В режиме Custom (Пользовательский) раздела Mode (Режим) становится доступным список Custom Settings (Пользовательские параметры), из которого можно выбрать готовые наборы параметров для печати текста и графики. Кроме того, можно выбрать метод цветокоррекции ColorSync. Можно также создавать и сохранять собственные настройки. Эта процедура описана в разделе Параметры Advanced (Дополнительно).

В ПО принтера запрограммированы следующие предопределенные параметры.

Economy (Экономичные) | Оптимальные параметры для печати черновиков и текста.
ColorSync | Цвета на печати будут совпадать с цветами на экране монитора.

При выборе готовых настроек другие параметры - Print Quality (Качество печати), Halftoning (Оттенки) и Color Management (Режим цветокоррекции) устанавливаются автоматически. Изменение этих параметров отображается в окне предварительного просмотра в левой части диалогового окна Print (Печать).

Для выбора готовых настроек:

| Выберите режим Custom (Пользовательский) в разделе Mode (Режим) диалогового окна Print (Печать). Станет доступным список Custom Settings (Пользовательские параметры) справа от переключателя Custom (Пользовательский) .

| Из списка Custom Settings (Пользовательские параметры) выберите параметры, лучше всего подходящие к печатаемому документу или изображению.

| Проверьте, что значения параметров Media Type (Тип носителя) и Ink (Чернила) в диалоговом окне Print (Печать) заданы правильно. Подробная информация содержится в разделах Параметр Ink (Чернила) и Параметр Media Type (Тип носителя) .

#### Диалоговое окно Advanced (Дополнительно)

Параметры диалогового окна Advanced (Дополнительно) предоставляют полный набор средств для управления качеством печати. Вы можете воплощать в жизнь свои дизайнерские идеи и подбирать параметры, точно соответствующие вашим потребностям. Удачные наборы параметров можно сохранить под своим именем и добавить их в список Custom Settings (Пользовательские параметры) в диалоговом окне Print (Печать).

Далее описана процедура формирования параметров Advanced (Дополнительно).

| Выберите режим Custom (Пользовательский) в разделе Mode (Режим) в диалоговом окне Print (Печать), затем щелкните кнопку Advanced (Дополнительно). Откроется диалоговое окно Advanced (Дополнительно).

| Выберите значение параметра Media Type (Тип носителя), соответствующее загруженному в принтер носителю. Подробная информация содержится в разделе Параметр Media Type (Тип носителя).

| Выберите значение Color (Цветные) или Black (Черные) для параметра Ink (Чернила).

| Задайте параметр Print Quality (Качество печати).

| Задайте значения остальных необходимых параметров. Подробная информация содержится в интерактивной справке.

|  | Примечание:

Режим PhotoEnhance действует только на изображения, и не действует на текст и графику. Например, если выбран режим Monochrome (Монохром) в списке Tone (Оттенки) (он доступен в режиме PhotoEnhance ), то черно-белыми будут напечатаны только изображения. Цветной текст и цветные графики будут напечатаны в цвете.

Некоторые параметры могут быть недоступными в зависимости от значений параметров Media Type (Тип носителя), Ink (Чернила) и Print Quality (Качество печати).

| Щелкните кнопку OK для применения заданных параметров и возврата в диалоговое окно Print (Печать). Чтобы вернуться в окно Main (Главное) без применения параметров, щелкните кнопку Cancel (Отмена). Далее описано, как сохранять параметры Advanced (Дополнительно).

#### Сохранение и удаление пользовательских параметров

Чтобы добавить установленные параметры Advanced (Дополнительно) к списку Custom Settings (Пользовательские параметры), щелкните кнопку Save Settings (Сохранить параметры) в диалоговом окне Advanced (Дополнительно). Откроется диалоговое окно The Custom Settings (Пользовательские параметры).

Введите уникальное имя (не более 16 символов) для установленных параметров в поле Name (Имя) и щелкните кнопку Save (Сохранить). Сохраненные параметры Advanced (Дополнительно) будут добавлены к списку Custom Settings (Пользовательские параметры). Можно сохранить до 100 различных наборов параметров.

| Примечание:

Для пользовательских параметров нельзя использовать названия предустановленных параметров EPSON и методов цветокоррекции.

Предустановленные параметры и методы цветокоррекции нельзя удалить из списка Custom Settings (Пользовательские параметры).

Чтобы удалить пользовательские параметры из списка Custom Settings (Пользовательские параметры), выберите их в диалоговом окне Custom Settings (Пользовательские параметры) и щелкните кнопку Delete (Удалить).

#### Применение пользовательских параметров

Для применения сохраненных пользовательских параметров включите режим Custom (Пользовательский) в разделе Mode (Режим) диалогового окна Print (Печать), затем выберите нужные параметры в списке Custom Settings (Пользовательские параметры).

Если изменить параметры Media Type (Тип носителя) или Ink (Чернила) в то время, когда в списке Custom Settings (Пользовательские параметры) выбраны какие-либо пользовательские параметры, в списке будет выделен пункт Custom Settings (Пользовательские параметры). Выбранные перед этим пользовательские параметры изменены не будут. Для возврата к ним нужно просто снова выбрать их в списке.

[К началу]

## Параметр Copies (Копии)

Введите нужное число копий печатаемого документа в поле Copies (Копии).

[К началу]

## Параметр Pages (Страницы)

В разделе Pages (Страницы) можно выбрать режимы All (Все) или Range (Диапазон). В режиме Range (Диапазон)нужно также ввести диапазон страниц в полях Range (Диапазон).

[К началу]

## Параметр Ink (Чернила)

В разделе Ink (Чернила) можно выбрать режим Color (Цветные) для печати в цвете или Black (Черные) для печати в черно-белых тонах.

[К началу]

## Установка времени печати

Можно задать время, в которое принтер начнет печать документа. Для задания этого времени:

| Щелкните кнопку Background Printing (Фоновая печать) в диалоговом окне Print (Печать). Откроется диалоговое окно Background Printing (Фоновая печать).

| Выберите значение On (Вкл.) для параметра Background Printing (Фоновая печать).

| Выберите режим Urgent (Срочно), Normal (Обычно), Print at (Время печати)или Hold (Отложено) в разделе Print Time (Время печати).

> В режиме Print at (Время печати)нужно задать дату и время печати документа в соответствующих полях.

|  | Примечание:

Компьютер и принтер должны быть включены в это время.

| Щелкните кнопку OK. Диалоговое окно Background Printing (Фоновая печать) закроется.

| Проверьте, что параметры печати в диалоговом окне Print (Печать) установлены правильно, и щелкните кнопку Print (Печать).

| Примечание:

Проверять состояние заданий печати и изменять их приоритет можно при помощи утилиты EPSON Monitor3 (Монитор состояния). Подробная информация содержится в разделе Утилита EPSON Monitor3 (Монитор состояния) .

[К началу]

## Предварительный просмотр

Режим Preview (Предварительный просмотр) позволяет увидеть, как документ будет выглядеть при печати. Чтобы просмотреть документ перед печатью:

| Настройте драйвер принтера.

| Щелкните кнопку Preview (Предварительный просмотр) в диалоговом окне Print (Печать). Кнопка Print (Печать) превратится в кнопку Preview (Предварительный просмотр) .

|  | Примечание:

Кнопка Preview (Предварительный просмотр) последовательно переключает режимы Print (Печать), Preview (Предварительный просмотр) и Save File (Печать в файл). Щелкайте эту кнопку для выбора нужного режима. Информация о режиме Save File (Печать в файл) содержится в разделе Печать в файл .

| Щелкните кнопку Preview (Предварительный просмотр) . Откроется диалоговое окно Preview (Предварительный просмотр), с изображением печатаемого документа.

> В диалоговом окне Preview (Предварительный просмотр) есть следующие кнопки:

| Edit Watermark (Изменить водяной знак) | Щелкните эту кнопку для выбора, перемещения и изменения размера водяного знака.
| Zoom (Увеличение) | Щелкните эту кнопку для увеличения или уменьшения масштаба предварительного просмотра.
| Show/Hide Printable Area (Вкл./выкл. область печати) | Щелкните эту кнопку для отображения и скрытия границ области печати. Принтер не может печатать вне границ этой области.
| Show/Hide Watermark Settings (Отобразить/скрыть параметры водяного знака) | Щелкните эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окно Watermark Edit (Редактирование водяного знака), при помощи которого можно добавить к документу водяной знак и изменить его текущие параметры.
| Add page (Добавить страницу) | Щелкните эти кнопки, чтобы добавить выделенные страницы к списку печатаемых страниц или удалить их из него.
| Remove page (Удалить страницу)

| Если вас удовлетворяет вид документа, щелкните кнопку Print (Печать).

> Если вас не удовлетворяет вид документа, щелкните кнопку Cancel (Отмена). Диалоговые окна Preview (Предварительный просмотр) и Print (Печать) закрываются с установленными параметрами печати. Можно снова открыть диалоговое окно Print (Печать) и внести дополнительные изменения этих параметров.

[К началу]

## Печать в файл

Задание печати можно сохранить в файле при помощи кнопки Save File (Печать в файл) в диалоговом окне Print (Печать). Затем можно напечатать этот документ, просто дважды щелкнув сохраненный файл. Следуйте следующим инструкциям.

| Примечание:

Используйте кнопку Preview (Предварительный просмотр) для переключения между режимами Print (Печать), Preview (Предварительный просмотр) и Save File (Печать в файл). Щелкайте эту кнопку для выбора нужного режима.

| Настройте драйвер принтера.

| Щелкните кнопку Preview (Предварительный просмотр) в диалоговом окне Print (Печать) несколько раз, пока кнопка Print (Печать) не превратится в кнопку Save File (Печать в файл) .

| Щелкните кнопку Save File (Печать в файл) . Откроется следующее диалоговое окно.

| Выберите место для сохранения этого файла, введите его имя в поле Save As (Сохранить как) и щелкните кнопку Save (Сохранить).

| Когда будет нужно напечатать этот документ, дважды щелкните его, чтобы открыть окно EPSON Monitor3 (Монитор состояния), проверьте, что выбран нужный документ, и щелкните кнопку Resume (Возобновить). Данные будут отправлены на принтер.

[К началу]

Предыдущая | Следующая