Закрыть # Отдельные листы Загрузка отдельных листов Использование специального носителя Возможности загрузки специального носителя EPSON Хранение фотобумаги EPSON ## Загрузка отдельных листов Для загрузки бумаги.
| Поднимите выходной лоток и выдвиньте его удлинитель. Затем возьмитесь за выступ левой краевой направляющей и передвиньте ее так, чтобы расстояние между направляющими было немного больше ширины загружаемой бумаги.
| Встряхните пачку бумаги и подбейте ее на плоской поверхности, чтобы подравнять края листов.
| Загрузите пачку бумаги в податчик листов стороной для печати вверх так, чтобы правая сторона пачки вплотную прилегала к правой направляющей. Затем пододвиньте левую направляющую к левому краю пачки бумаги. Удостоверьтесь, что бумага загружена под внутренние выступы направляющих.
| Примечание:
Оставьте достаточно места перед принтером, чтобы бумага полностью выходила.
Всегда загружайте бумагу в податчик листов узким краем.
Удостоверьтесь, что пачка бумаги находится под меткой виде стрелки с внутренней стороны направляющей.
Удостоверьтесь, что бумага загружена под внутренние выступы направляющих.
Если бумага закручена, перед загрузкой выровняйте ее либо слегка закрутите в обратном направлении. Если бумага не выровнена, при печати на ней могут появиться жирные слои чернил, особенно в режиме Minimize Margins (Минимизировать поля) , установленном в разделе More Options (Дополнительные параметры) (Windows) или в режиме Maximum (Максимум) , установленном в разделе Printable Area (Область печати) (Macintosh).
[К началу] ## Использование специального носителя Можно добиться хорошего качества печати с большей частью типов бумаги. Однако при использовании бумаги с покрытием получаются более качественные распечатки, поскольку эти носители поглощают меньшее количество чернил. EPSON предоставляет специальные носители, составленные для чернил, используемых в струйных принтерах EPSON. EPSON рекомендует использовать их для достижения высокого качества печати. При загрузке специальных носителей EPSON сначала прочтите поставляемые вместе с ними инструкции и имейте в виду следующее.
| Внимание:
Листы очистки, идущие вместе со специальными носителями EPSON, нельзя использовать для этого принтера. Выполняемая ими функция очистки не требуется принтерам данного типа, поэтому эти листы могут застрять в нем.
Загружайте носитель в податчик листов стороной для печати вверх. Подробная информация о том, как определить, какая часть является стороной для печати, содержится в поставляемых вместе с носителями инструкциях. В некоторых типах носителей обрезаны углы, чтобы можно было определить правильное направление загрузки (см. рисунок).
| Примечание:
Если увеличить область печати, установив флажок Minimize Margins (Минимизировать поля) в разделе More Options (Дополнительные параметры) (Windows) или флажок Maximum (Максимум) в разделе Printable Area (Область печати) (Macintosh) в ПО принтера, обрезанный угол специального носителя может исказить распечатку.
Удостоверьтесь, что пачка бумаги находится под меткой виде стрелки с внутренней стороны направляющей.
Удостоверьтесь, что бумага загружена под внутренние выступы направляющих.
Если бумага закручена, перед загрузкой выровняйте ее либо слегка закрутите в обратном направлении. Если бумага не выровнена, при печати на ней могут появиться жирные слои чернил, особенно при установке флажка Minimize Margins (Минимизировать поля) в разделе More Options (Дополнительные параметры) (Windows) или флажок Maximum (Максимум) в разделе Printable Area (Область печати) (Macintosh).
Если необходимо печатать на обратной стороне открыток для струйной печати с помощью при устанвленном флажке Minimize Margins (Минимизировать поля) в разделе More Options (Дополнительные параметры) (Windows) или флажке Maximum (Максимум) в разделе Printable Area (Область печати) (Macintosh), перед загрузкой сверните открытку в обратном направлении, чтобы выровнять ее.
[К началу] ## Возможности загрузки специального носителя EPSON Возможности загрузки специального носителя описаны в таблице ниже.
Тип носителя | Загрузка
Бумага для струйной печати при разрешении 360 точек на дюйм и бумага фотографического качества для струйной печати | До 30 листов. До 10 листов одновременно для бумаги фотографического качества для струйной печати размера Legal.
Открытки фотографического качества для струйной печати, банкноты для струйной печати и поздравительные открытки для струйной печати | До 30 индексных открыток. Под открытки всегда помещайте прилагаемый вспомогательный лист*.
Глянцевая пленка фотографического качества | До 30 листов бумаги размера A4. До 20 листов бумаги размера Letter. Один лист одновременно для бумаги размера A6. Под глянцевую пленку всегда помещайте прилагаемый вспомогательный лист* или чистый лист бумаги.
Прозрачные пленки для струйной печати | До 10 листов. Под пачку прозрачных пленок для струйной печати всегда помещайте вспомогательный лист*.
Самоклеющиеся листы фотографического качества | По одному листу.
Фотобумага | До 20 листов. Под пачку фотобумаги всегда помещайте вспомогательный лист*.
Фотонаклейки 16 и фотонаклейки 4 | По одному листу. Под бумагу всегда помещайте вспомогательный лист*.
Глянцевая фотобумага наивысшего качества | По одному листу. До 20 листов бумаги размера 5 x 7". Под пачку глянцевой фотобумаги наивысшего качества всегда помещайте вспомогательный лист*.
Полуглянцевая фотобумага наивысшего качества | По одному листу.
Матовая фотобумага наивысшего качества | По одному листу.
Фотобумага ColorLife | По одному листу.
Панорамная фотобумага | По одному листу. Под бумагу всегда помещайте вспомогательный лист*.
Бумага для термоперевода на ткань | По одному листу.
Экономичная бумага | До 20 листов.
Толстая матовая бумага | До 20 листов. Под пачку бумаги всегда помещайте вспомогательный лист*.
Двухсторонняя матовая бумага | По одному листу. Под бумагу всегда помещайте вспомогательный лист*.
| * Будьте внимательны, старайтесь не печатать на вспомогательных листах, находящихся под специальными носителями.
[К началу] ## Хранение фотобумаги EPSON Уберите неиспользованную бумагу обратно в упаковку по окончании печати. EPSON рекомендует хранить распечатки в запечатанном пластиковом пакете. Не подвергайте их воздействию высокой температуры, влажности и прямого солнечного света. [К началу]
Закрыть