Режимы печати

# Печать без полей

> Допустимые типы бумаги
> Данные для печати
> Загрузка бумаги
> Настройка драйвера
> Печать

Этот принтер может печатать без полей по всем четырем сторонам листа. Для печати без полей:

| Примечание:

Этот режим недоступен в Mac OS X.

Обратите внимание, что в этом режиме можно печатать не на всех типах бумаги.

## Допустимые типы бумаги

В данном режиме можно использовать следующие типы бумаги:

Бумага EPSON фотографического качества для струйной печати
Фотобумага EPSON
Толстая матовая бумага EPSON
Глянцевая фотобумага EPSON наивысшего качества

Этот режим нельзя использовать при печати на фотобумаге EPSON ColorLife, глянцевой пленке EPSON фотографического качества, прозрачной пленке для струйной печати, бумаге EPSON для термоперевода на ткань и бумаге для струйной печати при разрешении 360 dpi. В этом случае печать может быть размытой или смазанной.

[К началу]

## Данные для печати

Поскольку в этом режиме изображение увеличивается до размеров, несколько больших размера бумаги, часть изображения, выходящая за границы листа, не будет напечатана.

При подготовке данных для печати в каком-либо приложении учтите следующее:

#### Печать на отдельном листе бумаге

Нужно подогнать данные по размеру бумаги. Если в используемом приложении устанавливаются размеры полей, перед печатью проверьте, что ширина полей задана равной нулю.

[К началу]

## Загрузка бумаги

Выберите носитель для печати и загрузите его в принтер (см. ниже раздел, соответствующий выбранному типу носителя).

| Отдельные листы

[К началу]

## Настройка драйвера

После загрузки носителя настройте драйвер принтера на печать без полей:

| Откройте окно драйвера принтера.

| Доступ к ПО принтера в среде Windows

| Доступ к ПО принтера на компьютере Macintoch

| В Windows выберите нужные значения параметров Type (Тип) и Size (Размер) в разделе Paper Options (Параметры бумаги) на вкладке Main (Главное) и установите флажок Borderless (Без полей) .

| Типы носителей

> На Macintosh задайте нужное значение параметра Paper Size (Размер бумаги) в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) и установите флажок No Margins (Без полей) (Без полей) , затем выберите нужное значение параметра Media Type (Тип носителя) в диалоговом окне Print (Печать).

| Типы носителей

| Щелкните кнопку OK , чтобы закрыть окно драйвера принтера.

[К началу]

## Печать

Выполнив указанные выше действия, начните печать.

Перед печатью больших объемов рекомендуется для пробы сначала напечатать одну первую страницу.

[К началу]

Предыдущая | Следующая