Информация о продукте / Технические характеристики принтера

# Электротехнические характеристики

| Модель на 120 В | Модель на 220-240 В
Рабочее напряжение на входе | 99 до 132 В | 198 до 264 В
Номинальная частота | 50 до 60 Гц
Допустимая рабочая частота | 49,5 до 60,5 Гц
Рабочий ток | 0,4 A | 0,2 A
Потребляемая мощность | Прим. 18 Вт (по стандарту ISO10561 Letter Pattern) Прим. 3,5 Вт в режиме ожидания

| Примечание:

| Проверьте соответствие номинального напряжения принтера, указанного в табличке на его корпусе сзади, напряжению вашей сети.

[К началу]

Предыдущая | Далее