Как сделать / Настройка вашего принтера в сети

# Пользователям Windows NT 4.0

> Настройка вашего принтера как общего
> Доступ к принтеру через сеть

В этом разделе рассказывается, как настроить ваш принтер, чтобы пользователи других компьютеров в сети могли бы печатать на нем совместно с вами.

| Примечание:

| Этот раздел написан только для пользователей малых локальных сетей. Если вы работаете в большой сети и хотели бы пользоваться своим принтером совместно, обратитесь за консультацией к администратору вашей сети.

Вначале вы должны установить принтер как общий на том компьютере, к которому он подключен непосредственно. Затем вы должны указать сетевой маршрут к принтеру от каждого компьютера, который будет подключаться к нему через сеть, и установить программное обеспечение принтера на этих компьютерах.

## Настройка вашего принтера как общего

Выполните следующую процедуру для организации совместного использования принтера, который подключен непосредственно к вашему компьютеру, с операторами других компьютеров в сети.

| Нажмите кнопку Пуск, укажите на меню Настройка и щелкните Принтеры.

| Выберите свой принтер, затем щелкните Доступ в меню Файл.

| Щелкните Общий и введите Сетевое имя.

| Щелкните OK.

|  | Примечание:

|  | Не выбирайте никаких драйверов из списка Альтернативные драйверы.

[К началу]

## Доступ к принтеру через сеть

Для доступа к вашему принтеру через другой компьютер в сети выполните следующие действия.

| Примечание:

| Ваш принтер должен быть настроен как общий ресурс на компьютере, к которому он подсоединен непосредственно, до того, как вы получите доступ к нему из другого компьютера. Об указаниях, см. Настройка вашего принтера как общего

| Установите на клиентском компьютере драйвер принтера с компакт-диска, на котором записано программное обеспечение.

| Дважды щелкните значок Принтеры на Панели управления, правой клавишей мыши щелкните значок вашего принтера, затем щелкните Свойства в списке дополнительного оборудования.

| Щелкните вкладку Порты, затем щелкните Добавить порт.

| Появляется следующее диалоговое окно. Выберите в нем Локальный порт, а затем щелкните Новый порт.

| Появляется следующее диалоговое окно. Введите в текстовое поле следующую информацию: \\имя компьютера, подключенного к принтеру\имя общего принтера.

| Нажмите кнопку OK.

| В диалоговом окне Принтерные порты нажмите кнопку Закрыть для возвращения в меню Порты.

| В меню Порты проверьте, добавлен ли в него новый порт и установлен ли соответствующий флажок. Нажмите кнопку OK для закрытия драйвера принтера.

[К началу]

Предыдущая | Далее