Печать в Windows

# Внесение изменений в установки принтера

> Выполнение установки Тип носителя
> Пользование Автоматическим режимом
> Пользование режимом PhotoEnhance
> Пользование Пользовательским режимом
> Пользование Расширенными установками

Драйвер принтера располагает следующими меню и установками в них.

Главное: | Тип носителя, Чернила, Режим
Бумага: | Размер бумаги, Число копий, Ориентация, Источник бумаги Область печати
Макет: | Уменьшить/Увеличить, Многостраничная, Водяной знак

Установки группы Режим в меню Главное дают вам четыре уровня управления через драйвер принтера, как объяснено ниже.

Автоматический | Этот режим предоставляет самый быстрый и самый легкий путь к началу печатания. См. Пользование Автоматическим режимом.
PhotoEnhance | Этот режим позволяет вам применять широкое разнообразие установок по коррекции изображения, специально предназначенных для улучшения фотоснимков. См. Пользование режимом PhotoEnhance.
Пользовательский | Этот режим позволяет вам выбрать из списка готовые или собственные установки, ближе всего соответствующие виду документа, который вы намерены печатать. Когда выбрано Пользовательский, то кнопка Расширенные будет активная, допускающая вход в диалоговое окно Расширенные установки. См. Пользование Пользовательским режимом.
Расширенные | Эта кнопка открывает диалоговое окно Расширенные установки, из которого вы можете задавать детализированные установки в соответствии с вашими индивидуальными требованиями. Через диалоговое окно Расширенные установки вы можете добавить собственные установки к списку Пользовательские установки. См. Пользование Расширенными установками.

Кроме ввода всеобъемлющих установок группы Режим, которые влияют на общее качество печати, вы можете видоизменить отдельные стороны стиля печати и раскладки материала, пользуясь меню Бумага и Макет. См. Изменение стиля распечатки.

## Выполнение установки Тип носителя

Установка Тип носителя определяет, какие будут доступны другие установки, поэтому ее следует выбирать первой.

В меню Главное выберите установку параметра Тип носителя, которая соответствует бумаге, заложенной вами в принтер. Найдите свою бумагу ниже в списке, затем выберите соответствующую ей групповую установку Типа носителя (набраны полужирным шрифтом). По некоторым носителям представлено несколько установок параметра Тип носителя для вашего выбора.

##### Простая бумага

Простая бумага |
Конверты |
EPSON Premium Ink Jet Plain Paper (A4) | S041214

##### Бумага для струйной печати с разрешением 360 dpi

EPSON 360 dpi Ink Jet Paper (A4) | S041059 S041025
EPSON 360 dpi Ink Jet Paper (Letter) | S041060 S041028
EPSON Iron-On Cool Peel Transfer Paper (A4) | S041154
EPSON Iron-On Cool Peel Transfer Paper (Letter) | S041153 S041155

##### Бумага фотографического качества для струйной печати

EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (A4) | S041061 S041026
EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (Letter) | S041062 S041029
EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (Legal) | S041067 S041048
EPSON Photo Quality Ink Jet Card (A6) | S041054
EPSON Photo Quality Ink Jet Card (5 x 8") | S041121
EPSON Photo Quality Ink Jet Card (8 x 10") | S041122
EPSON Photo Quality Self Adhesive Sheet (A4) | S041106
EPSON Ink Jet Note Cards A6 (с конвертами) | S041147
EPSON Ink Jet Greeting Cards 5 x 8" (с конвертами) | S041148
EPSON Ink Jet Greeting Cards 8 x 10" (с конвертами) | S041149

##### Толстая матовая бумага

EPSON Matte Paper-Heavyweight (A4) | S041256 S041258 S041259
EPSON Matte Paper-Heavyweight (Letter) | S041257

##### Фотобумага

EPSON Photo Paper (A4) | S041140
EPSON Photo Paper (Letter) | S041141
EPSON Photo Paper (4 x 6") | S041134
EPSON Photo Paper (100 x 150 mm) | S041255
EPSON Photo Paper (200 x 300 mm) | S041254
EPSON Photo Paper (89mm x 7M) | S041281
EPSON Photo Paper (100mm x 8M) | S041279
EPSON Photo Paper (210mm x 10M) | S041280
EPSON Panoramic Photo Paper (210 x 594 mm) | S041145
EPSON Photo Paper Cards (A4) | S041177

##### Глянцевая пленка фотографического качества

EPSON Photo Quality Glossy Film (A4) | S041071
EPSON Photo Quality Glossy Film (Letter) | S041072
EPSON Photo Quality Glossy Film (A6) | S041107
EPSON Photo Stickers 16 (A6) | S041144
EPSON Photo Stickers 4 (A6) | S041176

##### Прозрачные пленки для струйной печати

EPSON Ink Jet Transparencies (A4) | S041063
EPSON Ink Jet Transparencies (Letter) | S041064

##### Высокосортная глянцевая фотобумага

EPSON Premium Glossy Photo Paper (A4) | S041287 S041297
EPSON Premium Glossy Photo Paper (Letter) | S041286

| Примечание:

| Наличие в продаже специальных носителей по сортаменту зависит от страны-импортера.

[К началу]

## Пользование Автоматическим режимом

Когда в меню Главное выбрано Автоматический в качестве установки Режим, драйвер принтера сам выполняет все детализированные установки в зависимости от установленных текущих значений параметров Тип носителя и Чернила. Чтобы задать установку параметра Чернила, щелкните Цветные для печати в цвете или Черные для монохромной черно-белой печати или для распечатки полутонов в градациях серой шкалы. Чтобы задать установку Типа носителя, см. Выполнение установки Тип носителя

| Примечания:

| В зависимости от носителя, который вы выбрали из списка Тип носителя (когда задан Автоматический режим), под переключателем Пользовательский появляется регулировочная полоса с ползунком, которая позволяет вам выбирать Качество или Скорость. Выбирайте опцию Качество, когда для вас важнее качество, а не скорость печати.

| В большинстве Windows-приложений предусмотрены установки размера бумаги и макета страницы, которые будут подавлять аналогичные установки, выбранные через драйвер принтера. Однако, если ваше программное приложение не делает этого, вы должны также проверить эти установки в меню Бумага, заданные через драйвер принтера.

[К началу]

## Пользование режимом PhotoEnhance

Режим PhotoEnhance содержит широкий выбор установок для коррекции изображений. Этими установками вы можете пользоваться для улучшения фотоснимков перед печатью. Режим PhotoEnhance не ухудшает ваших оригинальных данных печати.

| Примечания:

| Этот режим доступен только при печати с 32-разрядной цветопередачей.

| Печатание с установкой режима PhotoEnhance может увеличить продолжительность печати в зависимости от вашей компьютерной системы и от объема данных по вашему изображению.

| Не печатайте в режиме PhotoEnhance, если выбрана Рулонная бумага в качестве Источника бумаги в меню Бумага.

Вам предоставлен выбор следующих установок.

Нормальная | Эта установка выполняет нормальную коррекцию большинства фотоснимков. Начинайте с этой установки.
Люди | Наилучшая установка для печати фотографий людей.
Природа | Эта установка лчше всего подходит для печати пейзажей, например гор, неба и океанов.
Мягкий фокус | Эта установка пидает вашим снимкам вид выполненных фотоаппаратом с мягкорисующим объективом.
Сепия | Эта установка придает вашим фотоснимкам тон сепии.

Выбор режима PhotoEnhance также активизирует флажок Коррекция цифровой камеры. Устанавливайте этот флажок при печати фотографий, выполненных цифровой камерой, для придания вашим отпечатанным изображениям естественного гладкого вида, свойственного фотографиям, полученным с помощью пленочного фотоаппарата.

[К началу]

## Пользование Пользовательским режимом

Пользовательский режим дает готовые установки для печати текста и графиков, а также служит для применения метода согласования цветов. Вы можете также создать и сохранить ваши собственные Пользовательские установки. См. также Пользование Расширенными установками для более подробной информации.

Вам предоставлен выбор следующих готовых установок.

Текст/График | Эта установка рекомендуется для печати презентационных документов, например графиков и диаграмм.
Экономичная | Эта установка рекомендуется для черновой печати текста.
ICM (Для Windows 95 и 98) | ICM означает Согласование цветов изображения. Эта функция автоматически подстраивает цвета на отпечатках под цвета на экране монитора.
sRGB | Эта установка лучше всего подходит для согласования цветов с другими sRGB-устройствами.

Выполните следующие действия по вводу Пользовательской установки.

| Выберите Пользовательский в качестве установки Режим в меню Главное.

| Щелкните в любом месте блока списка, чтобы раскрыть его, затем выберите наиболее подходящую установку для того типа документа или изображения, который вы намерены печатать.

| Когда вы выбираете какую-то Пользовательскую установку, другие установки, например Качество печати, Растрирование и Регулировка цвета, задаются автоматически. Их изменения можно видеть в индикации слева от меню Главное.

| Перед печатью обязательно проверьте установки параметров Тип носителя и Чернила, поскольку они подвержены влиянию выбранной вами Пользовательской установки. См. Выполнение установки Тип носителя

[К началу]

## Пользование Расширенными установками

Установки в диалоговом окне Расширенные установки дают вам возможность управлять печатной средой в полном объеме. Пользуйтесь этими установками при экспериментировании с новыми замыслами или для точной настройки гаммы параметров печати, чтобы выполнить ваши индивидуальные запросы. Как только вы будете удовлетворены вашими новыми установками, вы можете присвоить им имя и добавить их к списку Пользовательские установки в меню Главное.

### Выполнение Расширенных установок

Выполните следующие указания по вводу Расширенных установок.

| Примечание:

| Окна драйвера принтера, появляющиеся в этой процедуре, предназначены для Windows 95 и 98. Окна драйвера принтера для Windows NT 4.0 отличаются лишь слегка.

| Выберите Пользовательский в качестве установки Режим в меню Главное, а затем щелкните Расширенные. Открывается следующее диалоговое окно.

| Выберите Тип носителя, который вы заложили в принтер. См также раздел Выполнение установки Тип носителя

| Выберите Цветные или Черные в качестве параметра Чернила.

| Выберите установку Качество печати.

| Задайте при необходимости другие установки. Подробнее см. оперативную справку.

|  | Примечания:

|  | Установка PhotoEnhance у функции Управление цветом воздействует только на рисунки, но не на текст и графики. Например, если выбрана Монохромная печать в списке Тон (доступен, когда режим PhotoEnhance задан), то в документе в монохромном режиме будут напечатаны только рисунки. Любой же текст или графики в том же документе могут быть напечатаны цветными чернилами.

|  | Некоторые установки будут отключены в зависимости от выбранных вами значений параметров Тип носителя, Чернила и Качество печати.

| Нажмите кнопку OK, чтобы применить ваши установки и вернуться в меню Главное. Для возвращения в меню Главное без активизации ваших установок нажмите кнопку Отмена. Чтобы сохранить ваши Расширенные установки, см. следующий раздел.

### Сохранение и удаление ваших установок

Чтобы сохранить ваши Расширенные установки в списке Пользовательские установки, щелкните Сохранить установки в диалоговом окне Расширенные установки. Открывается диалоговое окно Пользовательские установки.

Введите с клавиатуры уникальное имя для ваших установок в блок Имя и нажмите кнопку Сохранить. Ваши установки будут добавлены к списку Пользовательские установки.

| Примечания:

| Имена готовых установок EPSON нельзя применять к вашим пользовательским установкам.

| Вы не можете удалить готовые установки EPSON из списка Пользовательские установки.

Чтобы удалить какую-то установку из списка Пользовательские установки, выберите имя этой установки в диалоговом окне Пользовательские установки и нажмите кнопку Удалить.

### Пользование вашими сохраненными установками

Чтобы выбрать ваши установки, нажмите кнопку Пользовательский в меню Главное, затем выберите свою установку в списке Пользовательские установки, расположенном справа от кнопки Пользовательский в этом меню.

Если вы измените установку Тип носителя или Чернила, когда выбрана одна из ваших собственных установок в списке Пользовательские установки, показанный в списке выбор вернется к Пользовательским установкам. Изменение не отразится на вашей собственной установке, которую выбрали перед этим. Чтобы вернуться к вашей собственной установке, просто выберите ее в списке еще раз.

[К началу]

Предыдущая | Далее