Как сделать / Настройка вашего принтера в сети

# Пользователям Macintosh

> Настройка вашего принтера как общего
> Доступ к принтеру через сеть

В этом разделе рассказывается, как настроить ваш принтер, чтобы вы могли пользоваться им в компьютерной сети AppleTalk. В результате настройки принтера как общего ваш локальный принтер подключается к сети и на нем смогут печатать операторы других компьютеров.

Вначале вы должны установить принтер как общий на том компьютере, к которому он подсоединен непосредственно. Затем вы должны указать сетевой маршрут к принтеру от каждого компьютера, который будет подключаться к нему, и установить программное обеспечение принтера на этих компьютерах.

## Настройка вашего принтера как общего

Выполните следующую процедуру для организации совместного использования принтера, который подключен непосредственно к вашему компьютеру, с операторами других компьютеров в сети AppleTalk.

| Включите принтер.

| Выберите Селектор в меню Apple и щелкните значок принтера. После этого выберите порт, к которому подключен принтер.

| Нажмите кнопку Настройка. Открывается следующее диалоговое окно.

| Установите флажок Использовать этот принтер совместно, затем введите с клавиатуры имя принтера и, при необходимости, информацию о пароле.

| Нажмите кнопку OK. Имя общего принтера появляется в списке портов в Селекторе.

| Закройте Селектор.

[К началу]

## Доступ к принтеру через сеть

Для доступа к принтеру из другого компьютера сети выполните следующую процедуру.

| Включите свой принтер.

| На каждом компьютере, с которого вы хотите обеспечить доступ к принтеру, выберите Селектор в меню Apple. Затем щелкните значок вашего принтера и выберите принтерный порт, которым вы хотите пользоваться, в блоке списка Выбор принтерного порта справа. Вы можете выбирать только среди принтеров, подключенных к вашей текущей зоне AppleTalk.

| Если откроется следующее диалоговое окно, введите пароль для принтера, затем щелкните OK.

| Нажмите кнопку соответствующего параметра Фоновая печать, чтобы включить или выключить фоновую печать.

| Закройте Селектор.

[К началу]

Предыдущая | Далее