Информация об изделии / Технические характеристики принтера

# Бумага

> Технические характеристики бумаги
> Область печати

| Примечание:

| Поскольку качество любого сорта или типа бумаги может быть изменено ее поставщиком в любое время, фирма EPSON не может рекомендовать конкретные сорта не марки EPSON с гарантией высокого качества печати. Поэтому перед приобретением больших партий бумаги или выполнением больших объемов печатных работ всегда проверяйте образцы бумаги пробной печатью на принтере.

## Технические характеристики бумаги

Листы:

| Stylus Photo 1290 | Stylus Photo 890
Размер | Super A3/Super B (329 мм x 483 мм) A3 (297 мм x 420 мм) A4 (210 мм x 297 мм) A5 (148 мм x 210 мм) B (279 мм x 432 мм) Letter (216 мм x 279 мм) Half letter (139.7 мм x 215.9 мм) Legal (216 мм x 356 мм) Executive (184.2 мм x 266.7 мм) 5x7" (127 мм x 178 мм) 3.5x5" (89 мм x 127 мм) | A4 (210 мм x 297 мм) A5 (148 мм x 210 мм) Letter (216 мм x 279 мм) Half letter (139.7 мм x 215.9 мм) Legal (216 мм x 356 мм) Executive (184.2 мм x 266.7 мм) 5x7" (127 мм x 178 мм) 3.5x5" (89 мм x 127 мм)
Типы бумаги | Простая документная бумага, специальная бумага от EPSON
Толщина (для простой документной бумаги) | 0.08 мм до 0.11 мм
Плотность (для простой документной бумаги) | 64 г/м 2 до 90 г/м 2

Конверты:

| Stylus Photo 1290 | Stylus Photo 890
Размер | No. 10 (104.8 мм x 241 мм) DL (110 мм x 220 мм) C6 (114 мм x 162 мм) 132 мм x 220 мм
Типы бумаги | Простая документная бумага, авиапочтовая
Толщина | 0.16 мм до 0.52 мм
Плотность | 45 г/м 2 до 75 г/м 2

Каталожные карточки:

| Stylus Photo 1290 | Stylus Photo 890
Размер | A6 (105 мм x 148 мм) 8 x 10" (203 мм x 254 мм) 5 x 8" (127 мм x 203 мм)
Типы бумаги | Специальная бумага от EPSON

Прозрачные пленки, глянцевая пленка фотографического качества:

| Stylus Photo 1290 | Stylus Photo 890
Размер | Super A3/Super B (329 мм x 483 мм) for glossy film A3 (297 мм x 420 мм) for glossy film B (279 мм x 432 мм) для глянцевой пленки A4 (210 мм x 297 мм) Letter (216 мм x 279 мм) A6 (105 мм x 148 мм) для глянцевой пленки | A4 (210 мм x 297 мм) Letter (216 мм x 279 мм) A6 (105 мм x 148 мм) для глянцевой пленки
Типы бумаги | Специальная бумага от EPSON

Самоклеющиеся листы:

| Stylus Photo 1290 | Stylus Photo 890
Размер | A4 (210 мм x 297 мм)
Типы бумаги | Специальная бумага от EPSON

Толстая матовая бумага:

| Stylus Photo 1290 | Stylus Photo 890
Размер | Super A3/Super B (329 мм x 483 мм) A3 (297 мм x 420 мм) B (279 мм x 432 мм) Letter (216 мм x 279 мм) A4 (210 мм x 297 мм) | Letter (216 мм x 279 мм) A4 (210 мм x 297 мм)
Типы бумаги | Специальная бумага от EPSON

Фотобумага:

| Stylus Photo 1290 | Stylus Photo 890
Размер | Super A3/Super B (329 мм x 483 мм) A3 (297 мм x 420 мм) B (279 мм x 432 мм) A4 (210 мм x 297 мм) Letter (216 мм x 279 мм) Panoramic (210 мм x 594 мм) 100 мм x 150 мм 4 x 6" (102 мм x 152 мм) 4 x 6" (113.6 мм x 175.4 мм) 216 мм x 338 мм 89 мм x 7 M 100 мм x 8 M 210 мм x 10 M 329 мм x 10 M | A4 (210 мм x 297 мм) Letter (216 мм x 279 мм) Panoramic (210 мм x 594 мм) 100 мм x 150 мм 4 x 6" (102 мм x 152 мм) 4 x 6" (113.6 мм x 175.4 мм) 216 мм x 338 мм 89 мм x 7 M 100 мм x 8 M 210 мм x 10 M
Типы бумаги | Специальная бумага от EPSON

Высококачественная глянцевая фотобумага:

| Stylus Photo 1290 | Stylus Photo 890
Размер | Super A3/Super B (329 мм x 483 мм) A3 (297 мм x 420 мм) B (279 мм x 432 мм) Letter (216 мм x 279 мм) A4 (210 мм x 297 мм) 100мм x 8 M 210мм x 10 M 5 x 7" (127 x 178 мм) 8 x 10" (203 x 254 мм) 11 x 14" (279 x 356 мм) 329мм x 10 M | Letter (216 мм x 279 мм) A4 (210 мм x 297 мм) 100мм x 8 M 210мм x 10 M 5 x 7" (127 x 178 мм)
Типы бумаги | Специальная бумага от EPSON

Premium Semigloss Photo Paper:

| Stylus Photo 1290 | Stylus Photo 890
Размер | A4 (210 мм x 297 мм) Letter (216 мм x 279 мм) A3 (297 мм x 420 мм) Super A3/Super B (329 мм x 483 мм) 100 мм x 8 M 210 мм x 8 M 329 мм x 10 M | A4 (210 мм x 297 мм) Letter (216 мм x 279 мм) 100 мм x 8 M 210 мм x 10 M
Типы бумаги | Специальная бумага от EPSON

Premium Luster Photo Paper:

| Stylus Photo 1290 | Stylus Photo 890
Размер | Letter (216 мм x 279 мм) A3 (297 мм x 420 мм) Super B (329 мм x 483 мм) 210 мм x 8 M 329 мм x 10 M | Letter (216 мм x 279 мм) 210 мм x 8 M
Типы бумаги | Специальная бумага от EPSON

Фотонаклейки:

| Stylus Photo 1290 | Stylus Photo 890
Размер | A6 (105 мм x 148 мм) с 4 или 16 рамками
Типы бумаги | Специальная бумага от EPSON

Пленка обратного проецирования:

| Stylus Photo 1290
Размер | A3 (297 мм x 420 мм)
Типы бумаги | Специальная бумага от EPSON

| Примечание:

| Доступность специальных типов носителей зависит от страны импортера

| Бумага низкого качества дает плохое качество печати, вызывает заклинивание бумаги и другие неполадки. В таких случаях переходите на бумагу более высокого качества.

| Не загружайте в принтер бумагу с загибами и морщинами.

| Используйте бумагу только в нормальных условиях: Температура воздуха от 15 до 25°C Относительная влажность от 40 до 60%

| Храните глянцевую пленку фотографического качества и самоклеющиеся листы в следующих условиях: Температура воздуха от 15 до 30°C Относительная влажность от 20 до 60%

| Пленка обратного проецирования для струйной печати должна храниться в следующих условиях: Температура воздуха от 15 до 32°C Относительная влажность от 40 до 60%

|  | Чернила на пленке могут размазываться, если вы будете печатать при температуре ниже 22°C

[К началу]

## Область печати

Листы (в том числе панорамного формата) и каталожные карточки

Нормальная | Без полей**

Конверты

Штриховкой показана область печати.
A: | Минимальный размер верхнего поля 3.0 мм. При загрузке стопки листов глянцевой пленки фотографического качества минимальный размер верхнего поля 30.0 мм.
B-L: | Минимальный размер левого поля 3.0 мм.
B-R: | Минимальные размеры правого поля следующие: 3.0 мм для листов и конвертов C6. 7.0 мм для конвертов DL. 28.0 мм для конвертов No. 10.
C: | Минимальный размер нижнего поля 14.0 мм.
| Можно сузить минимальное нижнее поле до 3 мм выбрав установку Максимальная в качестве параметра установки Область печати в меню Бумага программного обеспечения принтера (Windows) или в диалоговом окне Параметры печати (Macintosh). Однако качество печати может ухудшиться в расширенной области. Перед печатью больших заданий с этой установкой напечатайте вначале один лист, чтобы проверить качество печати.
| При печати с установкой Без полей качество печати может ухудшиться по верхнему и нижнему краю отпечатка или эти места могут быть замараны чернилами.

|  | Примечание:

|  | Всегда закладывайте бумагу в автоподатчик листов узкой стороной вперед. Конверты необходимо загружать открывающимся клапаном вперед и вниз.

[К началу]

Предыдущая | Далее