Печать в Macintosh

# Пользование утилитами принтера

> EPSON StatusMonitor
> Проверка сопел
> Чистка печатающей головки
> Выравнивание печатающей головки
> Конфигурация

Утилиты принтера EPSON дают возможность проверять текущее состояние принтера и выполнять некоторые процедуры обслуживания прямо с экрана монитора.

Для доступа к утилитам щелкните командную кнопку со значком Утилита в диалоговом окне Печать или Параметры страницы, а затем щелкните кнопку той утилиты, какой хотите пользоваться.

| Примечание:

| Не пользуйтесь утилитой Проверка сопел, Чистка печатающей головки или Выравнивание печатающей головки во время печати; в противном случае отпечатки будут замараны чернилами.

См. ниже соответствующий раздел.

## EPSON StatusMonitor

Утилита StatusMonitor следит за состоянием принтера. При обнаружении ошибки принтера она информирует об этом через сообщение об ошибке.

С помощью этой утилиты можно также проверять перед печатью, сколько осталось чернил в картриджах.

Для пользования утилитой StatusMonitor, щелкните кнопку EPSON StatusMonitor в диалоговом окне Утилита. Подробнее см. Пользование утилитой EPSON StatusMonitor

[К началу]

## Проверка сопел

Утилита Проверка сопел проверяет, не закупорены ли сопла в печатающей головке. Проверьте чистоту сопел, когда заметите ухудшение качества печати, а также после чистки печатающей головки, чтобы убедиться в чистоте сопел печатающей головки. Если в результате проверки вы установите, что печатающая головка требует чистки, то можно войти в утилиту Чистка печатающей головки непосредственно из утилиты Проверка сопел. Подробнее см. Проверка сопел печатающей головки

[К началу]

## Чистка печатающей головки

Утилита Чистка печатающей головки чистит печатающую головку. Печатающую головку следует чистить, когда обнаружите ухудшение качества печати. Вначале воспользуйтесь утилитой Проверка сопел, чтобы подтвердить необходимость чистки. Подробнее см. Чистка печатающей головки

[К началу]

## Выравнивание печатающей головки

Утилита Выравнивание печатающей головки выравнивает печатающую головку. Воспользуйтесь этой утилитой, когда заметите несовмещение вертикальных или горизонтальных линий при распечатке контрольного шаблона.

[К началу]

## Конфигурация

Щелкните эту кнопку для открытия диалогового окна Конфигурация, в котором можно изменить метод извещения утилиты StatusMonitor об изменениях состояния принтера. Подробнее см. Выполнение установок конфигурации

[К началу]

Предыдущая | Далее