Информация об изделии / Технические характеристики принтера

# Требования к компьютерной системе

> Пользование принтером
> Пользование оперативным руководством пользователя

## Пользование принтером

Смотрите дальше соответствующий раздел о минимально допустимых и рекомендуемых параметрах компьютерной системы, необходимой для пользования принтером.

### Для IBM-совместимых компьютеров

Чтобы пользоваться этим принтером, потребуется установленная операционная система Microsoft ® Windows ® Millennium, Windows ® 98, Windows ® 95, Windows ® 2000 или Windows NT ® 4.0 и принтер должен быть подключен через экранированный параллельный интерфейсный кабель с витыми парами проводов. При желании подключить принтер к USB-порту потребуется компьютер с установленной операционной системой Windows 98 или 2000, имеющий USB-порт и принтер должен быть подключен через экранированный USB-кабель.

Компьютер должен соответствовать следующим требованиям, предъявляемым к аппаратно-программному обеспечению.

Минимальная конфигурация | Рекомендуемая конфигурация
Процессор Pentium 150 Мгц для Windows Me Процессор i486/66 Мгц для Windows 98 Процессор i486/25 Мгц для Windows 95 и NT 4.0 Процессор Pentium 133 Мгц для Windows 2000 | Процессор Pentium 150 Мгц или выше для Windows Me Процессор Pentium или выше для Windows 98, 95 и NT 4.0 Процессор Pentium 133 Мгц или выше для Windows 2000
ОЗУ 16 Мбайт для Windows 98, 95 и NT 4.0 ОЗУ 32 Мбайт для Windows Me и 2000 | ОЗУ 32 Мбайт или больше для Windows Me, 98 и 95 ОЗУ 64 Мбайт или больше для Windows 2000 и NT 4.0
Свободная память на жестком диске 20 Мбайт для Windows Me, 98 и 95 Свободная память на жестком диске 40 Мбайт для Windows 2000 и NT 4.0 | Свободная память на жестком диске 50 Мбайт для Windows Me, 98 и 95 Свободная память на жестком диске 100 Мбайт для Windows 2000 и NT 4.0
Монитор VGA | Монитор VGA или улучшенный

Поставщик компьютера может обновить вашу аппаратную систему, если она не отвечает этим требованиям.

### Для компьютеров типа Macintosh

Для подключения данного принтера к компьютеру Apple ® Macintosh ® необходимо применять USB-кабель.

Компьютер должен соответствовать следующим требованиям, предъявляемым к аппаратно-программному обеспечению.

Минимальная конфигурация | Рекомендуемая конфигурация
Mac OS 8.1 | Mac OS 8.5.1/ 8.6 / 9.X
Свободная память на жестком диске 14 Мбайт (для Stylus Photo 1290) | Свободная память на жестком диске 29 Мбайт или больше (для Stylus Photo 1290)
Свободная память на жестком диске 14 Мбайт (для Stylus Photo 890) | Свободная память на жестком диске 29 или больше (для Stylus Photo 890)
Свободная память на жестком диске 16 Мбайт при включении фоновой печати. (Для Stylus Photo 1290) | Свободная память на жестком диске 48 Мбайт или больше при включении фоновой печати. (для Stylus Photo 1290)
Свободная память на жестком диске 16 Мбайт при включении фоновой печати. (для Stylus Photo 890) | Свободная память на жестком диске 48 Мбайт или больше при включении фоновой печати. (для Stylus Photo 890)

| Примечание:

| Объем доступной памяти колеблется в зависимости от числа и вида открытых программных приложений. Для того, чтобы узнать объем доступной памяти, щелкните О компьютере в меню Apple и смотрите размер памяти (указан в килобайтах) в поле под заголовком "Наибольший неиспользованный блок" (1024 Кбайт = 1 Мбайт).

| Выше указаны потребности в памяти для печати на бумаге формата Letter. Эти потребности могут колебаться в зависимости от используемого размера бумаги и вида программного приложения, сложности документа, который намерены напечатать.

Помимо этих требований к аппаратной части и памяти также необходимо иметь свободную область на жестком диске объемом 15 Мбайт для установки программного обеспечения данного принтера. В процессе печати потребуется еще свободное пространство на жестком диске, примерно равное двойному объему файла, который будет распечатываться.

[К началу]

## Пользование оперативным руководством пользователя

Смотрите ниже в соответствующем разделе о минимальных и рекомендуемых параметрах аппаратно-программного обеспечения компьютера, необходимых для пользования оперативным руководством пользователя.

### Для IBM-совместимых компьютеров

Компьютерная система | Microsoft Windows ® Millennium, 98, 95, 2000 или NT ® 4.0
Процессор | Pentium 150Мгц (для Windows Me) i486/66 Мгц (для Windows 98) (рекомендуется не ниже Pentium) i486/25 Мгц (для Windows 95 и NT 4.0) (рекомендуется не ниже Pentium) Pentium 133 Мгц для Windows 2000
ОЗУ | 16 Мбайт для Windows 98, 95 и NT 4.0 (рекомендуется не менее 32 Мбайт) 32 Мбайт для Windows Me и 2000
Свободная память на жестком диске | 5 Мбайт для установки руководства пользователя
Дисковод | Двухскоростной (рекомендуется не менее четырехскоростного)
Монитор | С разрешением 640 x 480 пиксель или 800 x 600 пиксель, с установкой High Color (16 бит) или True Color (32 бит)
Браузер | Web-браузер (рекомендуется не ниже Microsoft Internet Explorer 4.0)

### Для компьютеров Macintosh

Компьютерная система | Mac OS 8.1/8.5.1/8.6/9.X
ОЗУ | 16 Мбайт (рекомендуется не менее 32 Мбайт)
Свободная память на жестком диске | 5 Мбайт для установки руководства пользователя
Дисковод | Двухскоростной (рекомендуется не менее четырехскоростного)
Монитор | С разрешением 640 x 480 пиксель или 800 x 600 пиксель с установкой High Color (16 бит) или True Color (32 бит)
Браузер | Web-браузер (рекомендуется не ниже Microsoft Internet Explorer 4.0)

[К началу]

Предыдущая