Информация о продукте / Технические характеристики принтера

# Бумага

> Характеристики бумаги
> Область печати

| Примечание:

| Поскольку качество любого сорта или типа бумаги может быть изменено ее поставщиком в любое время, фирма EPSON не может рекомендовать конкретные сорта не марки EPSON с гарантией высокого качества печати. Поэтому перед приобретением больших партий бумаги или перед выполнением больших объемов печатных работ всегда проверяйте образцы бумаги пробной печатью на своем принтере.

## Характеристики бумаги

Листы:

Размеры | A4 (210 мм x 297 мм) A5 (148 мм x 210 мм) Letter (216 мм x 279 мм) Half letter (139,7 мм x 215,9 мм) Legal (216 мм x 356 мм) Executive (184,2 мм x 266,7 мм) 5 x 7" (127 мм x 178 мм) 3,5 x 5" (89 мм x 127 мм)
Типы бумаги | Простая документная бумага, специальные сорта бумаги от EPSON
Толщина (простой документной бумаги) | 0,08 мм до 0,11 мм (0,003 до 0,004 дюйма)
Плотность (простой документной бумаги) | 64 г/м2 (17 lb) до 90 г/м2 (24 lb)

Конверты:

Размеры | No. 10 (104,8 мм x 241 мм) DL (110 мм x 220 мм) C6 (114 мм x 162 мм) 132 мм x 220 мм
Типы бумаги | Простая документная бумага, авиапочтовая
Толщина | 0,16 мм до 0,52 мм (0,006 до 0,02 дюйма)
Плотность | 45 г/м2 (12 lb) до 75 г/м2 (20 lb)

Каталожные карточки:

Размеры | A6 (105 мм x 148 мм) 8 x 10" (203 мм x 254 мм) 5 x 8" (127 мм x 203 мм)
Типы бумаги | Специальные сорта бумаги от EPSON

Прозрачные пленки, глянцевая пленка фотографического качества:

Размеры | A4 (210 мм x 297 мм) Letter (216 мм x 279 мм) A6 (105 мм x 148 мм) для глянцевой пленки
Типы бумаги | Специальные сорта бумаги от EPSON

Самоклеящиеся листы:

Размеры | A4 (210 мм x 297 мм)
Типы бумаги | Специальные сорта бумаги от EPSON

Толстая матовая бумага:

Размеры | Letter (216 мм x 279 мм) A4 (210 мм x 297 мм)
Типы бумаги | Специальные сорта бумаги от EPSON

Фотобумага:

Размеры | A4 (210 мм x 297 мм) Letter (216 мм x 279 мм) Панорамная (210 мм x 594 мм) 100 мм x 150 мм 4 x 6" (102 мм x 152 мм) 4 x 6" (113,6 мм x 175,4 мм) 216 мм x 338 мм 89 мм x 7 м 100 мм x 8 м 210 мм x 10 м
Типы бумаги | Специальные сорта бумаги от EPSON

Высококачественная глянцевая фотобумага:

Размеры | Letter (216 мм x 279 мм) A4 (210 мм x 297 мм) 100 мм x 8 м 210 мм x 10 м
Типы бумаги | Специальные сорта бумаги от EPSON

Высококачественная полуглянцевая фотобумага:

Размеры | Letter (216 мм x 279 мм) A4 (210 мм x 297 мм) 100 мм x 8 м 210 мм x 10 м
Типы бумаги | Специальные сорта бумаги от EPSON

Фотонаклейки:

Размеры | A6 (105 мм x 148 мм) с 4 или 16 кадрами
Типы бумаги | Специальные сорта бумаги от EPSON

| Примечания:

| Плохая бумага дает плохое качество печати, вызывает заклинивания и другие неполадки. В таких случаях переходите на бумагу более высокого качества.

| Не загружайте в принтер бумагу с загибами и морщинами.

| Используйте бумагу только при нормальных условиях: Температура воздуха 15 до 25°C (59 до 77°F) Относительная влажность 40 до 60%

| Глянцевая пленка фотографического качества и самоклеящиеся листы от EPSON должны храниться при следующих условиях: Температура воздуха 15 до 30° C (59 до 86° F) Относительная влажность 20 до 60%

[К началу]

## Область печати

Листы (в том числе панорамного формата) и каталожные карточки

Нормальная | Без полей

Конверты

Область печати заштрихована.
A | Минимальный размер верхнего поля 3,0 мм (0,12"). При загрузке стопки листов глянцевой пленки фотографического качества от EPSON минимальный размер верхнего поля 30,0 мм (1,2").
B-L: | Минимальный размер левого поля 3,0 мм (0,12").
B-R: | Минимальный размер правого поля следующий: 3,0 мм (0,12") для листов и конвертов формата C6. 7,0 мм (0,28") для конвертов формата DL. 28,0 мм (1,10") для конвертов формата No. 10.
C: | Минимальный размер нижнего поля 14,0 мм (0,55").
| Вы можете расширить минимальное нижнее поле на величину до 3 мм, выбрав установку Максимальная для параметра Область печати через меню Бумага в программном обеспечении принтера (для Windows) или в диалоговом окне Параметры страницы (для Macintosh). Однако в расширенной области качество печати может ухудшиться. Перед печатью больших заданий с этой установкой напечатайте один пробный лист, чтобы проверить качество печати. Когда вы печатаете с функцией Без полей, качество печати может ухудшиться в верхней и нижней зонах отпечатка, либо чернила в этих зонах могут размазываться.

|  | Примечание:

|  | Всегда закладывайте бумагу в загрузчик листов узкой стороной вперед. Конверты необходимо загружать с закрытым клапаном вперед и вниз.

[К началу]

Предыдущая | Далее