Как сделать / Пользование рулонной бумагой

# Удаление рулонной бумаги из принтера

Выполните следующую процедуру по удалению рулонной бумаги из принтера.

| Нажмите кнопку Рулонная бумага, чтобы подать бумагу. На рулонной бумаге печатается линия отрезки.

|  | Примечание:

|  | Чтобы отменить этап удаления бумаги и распечатать больше данных, нажмите кнопку Рулонная бумага и пошлите принтеру очередное задание печати. Бумага вернется на позицию начала печати перед началом распечатки очередного задания печати. Не нажимайте кнопку Рулонная бумага чаще, чем необходимо. Иначе отпечаток будет испорчен.

| Отрежьте бумагу вдоль напечатанной линии отрезки. Не тяните за бумагу, когда будете отрезать ее, иначе отпечаток будет испорчен. При резке бумаги не заходите за линию (ближе к принтеру), чтобы избежать неполадок в подаче бумаги.

|  | Примечание:

|  | Фирма EPSON рекомендует пользоваться угольником или другим инструментом, чтобы обрезать конец рулонной бумаги перпендикулярно. Косой рез может вызвать неполадки в подаче бумаги.

| Отрезав бумагу, нажмите и удержите кнопку Рулонная бумага примерно 3 секунды. Лента подается в обратном направлении на позицию, где вы можете легко удалить ее из загрузчика листов сзади принтера. Если лента не подалась на эту позицию, повторите этот шаг.

| Осторожно удалите бумагу, а затем нажмите кнопку Рулонная бумага, чтобы снять индикацию ошибки.

[К началу]

Предыдущая | Далее