Как сделать / Пользование рулонной бумагой

# Печать на рулонной бумаге

> Область печати и поля
> Для пользователей Windows
> Для пользователей Macintosh

После того как вы подготовили рулонную бумагу и загрузили ее в принтер, вы должны выполнить установки в программном обеспечении принтера, чтобы можно было печатать.

| Примечание:

| Всегда проверяйте уровни оставшихся чернил в картриджах перед началом печати на рулонной бумаге, поскольку замена чернильных картриджей при загруженной рулонной бумаге может испачкать бумагу чернилами.

## Область печати и поля

Вы можете изменять область печати и поля для рулонной бумаги с помощью установок драйвера принтера. Имеется две установки полей. На одной установке будет оставлено поле шириной 3 мм с обеих сторон отпечатка. На другой установке поля не оставляются по бокам отпечатка.

Выполните следующую процедуру по изменению полей между страницами печатных данных.

| Выберите Рулонная бумага как Источник бумаги в драйвере принтера.

| По окончании печати нажмите один раз кнопку Рулонная бумага, чтобы напечатать линию отрезки примерно на расстоянии 12 мм от низа печатных данных.

| Чтобы напечатать очередное задание печати, нажмите кнопку Рулонная бумага для подачи бумаги назад на позицию печати. Затем начните печатать следующее задание. Расстояние между страницами автоматически настраивается на 36 мм, как показано ниже.

Стандартные поля | Без полей

|  | Примечание:

|  | Вы должны нажать кнопку Рулонная бумага, иначе принтер не заработает, даже если вы пошлете ему новое задание печати. Не нажимайте кнопку Рулонная бумага дольше, чем необходимо, иначе отпечаток будет испорчен.

> Чтобы печатать данные, не оставляя полей между отдельными файлами, как показано ниже, не нажимайте кнопку Рулонная бумага между заданиями печати.

Стандартные поля | Без полей

| Примечание:

| Верхнее поле автоматически настроится на 20 мм независимо от заданной установки ширины поля.

[К началу]

## Для пользователей Windows

| Примечание:

| Когда вы печатаете на рулонной бумаге, вы не сможете выбрать Обратный порядок или Повернуть на 180° . Вы также не сможете воспользоваться возможностями Максимальная или По центру в качестве установок параметра Область печати или использовать эти функции в меню Макет.

| Не выбирайте PhotoEnhance в программном обеспечении принтера , потому что на этой установке у отпечатков могут появляться пробелы.

После того как в принтер будет загружена рулонная бумага, выполните следующие действия по конфигурации программного обеспечения вашего принтера для печати.

| Откройте файл, который вам необходимо распечатать, в соответствующем приложении.

| Войдите в программное обеспечение принтера из приложения.

|  | Примечание:

|  | Подробнее о доступе в программное обеспечение см. руководство пользователя приложения. Во многих приложениях вы можете выбрать команду Печать прямо из меню Файл, затем войти в программное обеспечение, щелкнув кнопку Свойства .

| Щелкните вкладку Бумага , выберите Рулонная бумага как Источник бумаги , а затем выберите соответствующий размер бумаги.

> Когда вы выбираете предопределенный размер бумаги, а объем данных печати превышает выбранный размер, данные будут напечатаны раздельно на отдельных страницах на рулонной бумаге. После каждой напечатанной страницы будет оставлено поле шириной 36 мм, если вы нажмете кнопку Рулонная бумага.

> Чтобы определить пользовательский размер бумаги, выберите Определяемый пользователем в списке. Откроется диалоговое окно Определяемый пользователем размер бумаги, что позволит вам задать длину и ширину вашего документа. Если объем данных не превышает размер загруженной бумаги, данные будут распечатаны как одна страница. Это дает вам возможность печатать объемистые данные непрерывно, т. е. без разрывов между страницами.

> См. также Область печати и поля

|  | Примечание:

|  | Не выбирайте в программном обеспечении Загрузчик листов в качестве параметра Источник бумаги, если в загрузчик листов загружена рулонная бумага. Это привело бы к подаче лишней бумаги после выполнения каждого задания печати. Если вы уже начали печатать, отмените задание печати принтеру через программное обеспечение, как рекомендуется в разделе Отмена печати . Подождите, пока принтер не перестанет печатать и подавать бумагу. Отрежьте бумагу сзади принтера, затем выключите принтер. Остаток бумаги будет выведен из принтера.

| Задайте установки в блоке Параметры рулонной бумаги, расположенном в нижней части диалогового окна.

> Установки блока Параметры рулонной бумаги следующие:

Полосный режим | Выберите этот режим, когда хотите распечатать многостраничные данные как непрерывные данные на рулонной бумаге, а не на отдельных страницах. Когда установлен этот флажок, становится также активным флажок Экономия рулонной бумаги.
Листовой режим | Выберите этот режим, когда хотите распечатать многостраничные данные на отдельных страницах, а не как непрерывные данные. Когда установлен этот флажок, становится также активным флажок Печать рамки вокруг страницы.
Экономия рулонной бумаги | Установите этот флажок, когда вы не хотите, чтобы бумага подавалась после распечатки данных. Эта возможность доступна только, когда задан Полосный режим.
Печать рамки вокруг страницы | Установите этот флажок, чтобы печатать на рулонной бумаге разделительную линию между страницами многостраничного документа, показывающую, где следует разрезать бумагу. Эта возможность удобна, когда не ясно, где кончается страница или где следует отрезать бумагу от ленты после распечатки последней страницы. Эта возможность доступна только, когда задан Листовой режим.

| Перейдите к меню Главное и выберите тип носителя.

| Щелкните OK , чтобы закрыть программное обеспечение принтера. Напечатайте ваш документ и переходите к следующему разделу, Удаление рулонной бумаги из принтера

[К началу]

## Для пользователей Macintosh

| Примечание:

| Процедура, описанная в этом разделе, может различаться в зависимости от приложения, которым вы пользуетесь. Подробнее см. руководства по вашим приложениям.

| Когда вы печатаете на рулонной бумаге, вы не сможете пользоваться возможностями Обратный порядок или Повернуть на 180° . Выберите Максимальная или По центру в качестве параметра Область печати либо воспользуйтесь этими функциями в диалоговом окне Макет.

| Не выбирайте PhotoEnhance в программном обеспечении принтера, потому что эта установка может вызвать пропуски на отпечатках.

После того как в принтер будет загружена рулонная бумага, выполните следующие действия по конфигурации программного обеспечения вашего принтера для печати. Перед продолжением процедуры убедитесь в том, что принтер Stylus Photo 895 выбран в Селекторе.

| Откройте файл, который вы хотите напечатать, в соответствующем приложении.

| Откройте программное обеспечение принтера.

|  | Примечание:

|  | Во многих приложениях вы можете сделать это, выбрав команду Параметры страницы (или Параметры печати ) в меню Файл.

| Выберите Рулонная бумага для параметра Источник бумаги и выполните соответствующую установку Размер бумаги. Вы можете либо выбрать предопределенный размер бумаги, либо создать пользовательский размер бумаги.

|  | Примечание:

|  | Не выбирайте в программном обеспечении принтера Загрузчик листов в качестве параметра Источник бумаги, если в загрузчик листов загружена рулонная бумага. Это привело бы к подаче лишней бумаги после выполнения каждого задания печати. Если вы уже начали печатать, отмените задание печати принтеру через программное обеспечение, как рекомендуется в разделе Отмена печати . Подождите, пока принтер не перестанет печатать и подавать бумагу. Отрежьте бумагу сзади принтера, затем выключите принтер. Остаток бумаги будет выведен из принтера.

| Задайте другие необходимые установки. См. ниже таблицу с подробными сведениями. После этого щелкните OK

> Установки группы Параметры рулонной бумаги следующие:

Полосный режим | Выберите этот режим, когда хотите распечатать многостраничные данные как непрерывные данные на рулонной бумаге, а не на отдельных страницах. Когда установлен этот флажок, становится также активным флажок Экономия рулонной бумаги.
Листовой режим | Выберите этот режим, когда хотите распечатать многостраничные данные на отдельных страницах, а не как непрерывные данные. Когда установлен этот флажок, становится также активным флажок Печать рамки вокруг страницы.
Экономия рулонной бумаги | Установите этот флажок, когда вы не хотите, чтобы бумага подавалась после распечатки данных. Эта возможность доступна только, когда задан Полосный режим.
Печать рамки вокруг страницы | Установите этот флажок, чтобы печатать на рулонной бумаге разделительную линию между страницами многостраничного документа, показывающую, где следует разрезать бумагу. Эта возможность удобна, когда не ясно, где кончается страница или где следует отрезать бумагу от ленты после распечатки последней страницы. Эта возможность доступна только, когда задан Листовой режим.

| Выберите Печать в меню Файл, чтобы открыть диалоговое окно Печать.

| Выполните соответствующую установку Тип носителя, затем щелкните кнопку Печать , чтобы напечатать ваш документ.

|  | Примечание:

|  | Щелкните кнопку со значком Просмотр, чтобы изменить кнопку Печать на кнопку Просмотр . Щелкните кнопку Просмотр , чтобы предварительно просмотреть изображение отпечатка перед печатью.

[К началу]

Предыдущая | Далее