Печать в Windows / Проверка состояния принтера и диспетчеризация заданий печати

# Пользование утилитой EPSON Status Monitor 3

> Доступ к EPSON Status Monitor 3
> Просмотр информации в EPSON Status Monitor 3

Утилита EPSON Status Monitor 3 показывает подробную информацию о состоянии принтера.

| Примечание:

| Перед пользованием утилитой Status Monitor 3 обязательно прочтите файл README. Чтобы открыть этот файл, нажмите кнопку Пуск , укажите на Программы и затем на EPSON или на Принтеры EPSON , после чего щелкните EPSON Stylus Photo 895 Readme.

## Доступ к EPSON Status Monitor 3

Существуют два способа доступа к утилите EPSON Status Monitor 3:

- Дважды щелкните быстрый значок в форме принтера на панели задач Windows. Подробнее см. Предпочтения в контроле

- Откройте окно программного обеспечения принтера, щелкните в нем вкладку Утилита , затем щелкните кнопку EPSON Status Monitor .

При входе в EPSON Status Monitor 3 открывается следующее окно.

[К началу]

## Просмотр информации в EPSON Status Monitor 3

Утилита EPSON Status Monitor 3 предоставляет следующую информацию:

- Текущее состояние:
  Утилита EPSON Status Monitor 3 отображает подробную информацию о состоянии принтера, графический дисплей и сообщения о состоянии. Когда останется мало или совсем не будет чернил, кнопка Как сделать появится в окне EPSON Status Monitor 3. Щелчок по кнопке Как сделать выдаст инструкцию о замене чернильного картриджа и передвинет печатающую головку в позицию замены картриджей.

- Уровни чернил:
  Утилита EPSON Status Monitor 3 отображает графическую индикацию количества оставшихся чернил.

|  | Примечания:

|  | Утилита EPSON Status Monitor 3 выдает предварительный расчет, сколько страниц можно напечатать оставшимися чернилами. Уровень чернил в цветном картридже определяется по цвету чернил с наименьшим остатком. Это наименьшее количество и будет отображать уровень всех цветных чернил на индикаторе.

|  | Когда вы устанавливаете чернильный картридж уменьшенной емкости, индикатор уровня чернил, покажет, что картридж наполовину пустой. Это связано с тем, что чернильный картридж уменьшенной емкости имеет объем чернил в 2 раза меньше, чем у картриджа нормальной емкости.

- Информация о чернильных картриджах
  Вы можете наблюдать информацию об установленных чернильных картриджах, щелкнув значок Информация .

- Техническая поддержка:
  Вы можете войти в программу Решение проблем или получить попасть на Web-узел технической поддержки через утилиту EPSON Status Monitor 3. Если вы столкнетесь с проблемой, щелкните Техническая поддержка в окне EPSON Status Monitor 3.

|  | Примечание:

|  | В зависимости от вашего региона программа Решение проблем может быть недоступна.

[К началу]

Предыдущая