Как сделать / Пользование PC-картой через компьютер

# Загрузка PC-карт

> Загружаемые носители данных
> Загрузка PC-карт

## Загружаемые носители данных

Цифровые фотографии хранятся либо во встроенной памяти цифровой камеры, либо в элементах памяти типа съемных карт, которые можно вставлять в камеру и удалять из нее. Карты последнего типа называют "носителями данных". Типы носителей данных, которые можно использовать на этом принтере, представлены ниже.

| Примечание:

| Вид носителей может различаться.

PC-карта (PCMCIA Type II) | SmartMedia
CompactFlash | Memory Stick
Microdrive |

| Предостережения:

| Всегда закладывайте любой носитель данных, отличный от PC-карты, в адаптер PC-карты, прежде чем вставить его в слот для PC-карт.

| Способ закладки отличается в зависимости от носителя данных. См. указания в документации, приложенной к вашей карте памяти и к адаптеру PC-карты.

| Примечания:

| Используйте адаптер PC-карты для носителя CompactFlash, упакованный вместе с вашим принтером. Адаптеры PC-карт для носителей SmartMedia, Memory Stick и Microdrive продаются отдельно.

| Не все носители данных и адаптеры PC-карт совместимы с принтером EPSON Stylus Photo 895. Свяжитесь со своим дилером, представляющим фирму EPSON, для получения подробной информации о совместимости носителей данных и адаптеров PC-карт.

[К началу]

## Загрузка PC-карт

Чтобы загрузить PC-карту в слот для PC-карт, выполните следующие действия.

| Вставьте носитель данных в адаптер PC-карты, как показано ниже.

CompactFlash | SmartMedia
Memory Stick | Microdrive

|  | Предостережение:

|  | Способ закладки отличается в зависимости от носителя данных. См. указания в документации, приложенной к вашей карте памяти и к адаптеру PC-карты.

| Вставьте PC-карту в принтерный слот для карт.

> Вставляйте карту с меткой, обращенной вверх. Обязательно вставляйте PC-карту до упора, чтобы принтер имел возможность считать с нее данные.

|  | Предостережения:

|  | Вставляйте PC-карту в слот горизонтально с установочной меткой, обращенной вверх. Не прикладывайте большого усилия к карте и не перекашивайте ее, чтобы не повредить принтер и не испортить карту.

|  | Не выталкивайте PC-карту и не выключайте электропитание принтера, пока он обрабатывает (считывает или записывает) данные, иначе вы можете утратить данные.

[К началу]

Предыдущая | Далее