Печать в Windows

# Выполнение установок в меню Главное

> Выполнение установки Тип носителя
> Выполнение установки Режим
> Выполнение установки Чернила
> Предварительный просмотр вашего отпечатка

Вы можете выполнить установки Тип носителя, Режим, Чернила и Предварительный просмотр отпечатка в меню Главное. См. ниже соответствующий раздел.

## Выполнение установки Тип носителя

Установка Тип носителя определяет, какие другие установки доступны на принтере, поэтому эту установку следует выполнять первой.

В меню Главное выберите установку Тип носителя, соответствующую бумаге, которую вы заложили в принтер. Чтобы определить, каким типом носителя вы пользуетесь, найдите свой носитель в списке Простая бумага и сошлитесь на соответствующий тип носителя, в группу которого он включен (группа набрана более крупным жирным шрифтом). По некоторым носителям представлено несколько установок Тип носителя для вашего выбора.

| Примечание:

| Новейшую информацию о наличии в продаже носителей вы получите через наш web узел поддержки пользователя. См. Где получить техническую помощь

### Простая бумага

Простая бумага |
Конверты |
EPSON Premium Ink Jet Plain Paper (A4) EPSON Bright White Ink Jet Paper (A4) | S041214 S041442

### Бумага для струйной печати с 360 dpi

EPSON 360 dpi Ink Jet Paper (A4) | S041059 S041025
EPSON 360 dpi Ink Jet Paper (Letter) | S041060 S041028
EPSON Iron-On Cool Peel Transfer Paper (A4) | S041154
EPSON Iron-On Cool Peel Transfer Paper (Letter) | S041153 S041155

### Бумага для струйной печати фотографического качества

EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (A4) | S041061 S041026
EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (Letter) | S041062 S041029
EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (Legal) | S041067 S041048
EPSON Photo Quality Ink Jet Cards (A6) | S041054
EPSON Photo Quality Ink Jet Cards (5 x 8") | S041121
EPSON Photo Quality Ink Jet Cards (8 x 10") | S041122
EPSON Photo Quality Self Adhesive Sheets (A4) | S041106
EPSON Ink Jet Note Cards A6 (с конвертами) | S041147
EPSON Ink Jet Greeting Cards 5 x 8" (с конвертами) | S041148
EPSON Ink Jet Greeting Cards 8 x 10" (с конвертами) | S041149

### Толстая матовая бумага

EPSON Matte Paper-Heavyweight (A4) | S041256 S041258 S041259
EPSON Matte Paper-Heavyweight (Letter) | S041257

### Фотобумага

EPSON Photo Paper (A4) | S041140
EPSON Photo Paper (Letter) | S041141
EPSON Photo Paper (4 x 6") | S041134
EPSON Photo Paper (4 x 6" Без перфораций) | S041458
EPSON Photo Paper (100 x 150 mm) | S041255
EPSON Photo Paper (200 x 300 mm) | S041254
EPSON Photo Paper (89 mm x 7 m) | S041281
EPSON Photo Paper (100 mm x 8 m) | S041279
EPSON Photo Paper (210 mm x 10 m) | S041280
EPSON Panoramic Photo Paper (210 x 594 mm) | S041145
EPSON Photo Paper Cards (A4) | S041177

### Высококачественная глянцевая фотобумага

EPSON Premium Glossy Photo Paper (A4) | S041287 S041297 S041285
EPSON Premium Glossy Photo Paper (Letter) | S041286
EPSON Premium Glossy Photo Paper (100 mm x 8 m) | S041302 S041303
EPSON Premium Glossy Photo Paper (127 mm x 8 m) | S041474
EPSON Premium Glossy Photo Paper (210 mm x 10 m) | S041376 S041377
EPSON Premium Semigloss Photo Paper (A4) | S041332
EPSON Premium Semigloss Photo Paper (Letter) | S041331
EPSON Premium Semigloss Photo Paper (100 mm x 8 m) | S041330
EPSON Premium Semigloss Photo Paper (4 inch x 26 feet) | S041329

### Глянцевая пленка фотографического качества

EPSON Photo Quality Glossy Film (A6) | S041107
EPSON Photo Quality Glossy Film (A4) | S041071
EPSON Photo Quality Glossy Film (Letter) | S041072
EPSON Photo Stickers 16 (A6) | S041144
EPSON Photo Stickers 4 (A6) | S041176

### Прозрачные пленки для струйной печати

EPSON Ink Jet Transparencies (A4) | S041063
EPSON Ink Jet Transparencies (Letter) | S041064

| Примечание:

| Наличие в продаже специальных носителей зависит от региона.

[К началу]

## Выполнение установки Режим

Установки Режим в меню Главное дают вам четыре уровня управления через программное обеспечение принтера. Установки Режим объясняются ниже.

Автоматический | Этот режим предоставляет самый быстрый и самый легкий путь к началу печатания. См. Пользование Автоматическим режимом о подробностях.
PhotoEnhance | Этот режим позволяет вам применять широкое разнообразие установок по коррекции изображения, специально предназначенных для улучшения фотоснимков. См. Пользование режимом PhotoEnhance. о подробностях.
Пользовательский | Этот режим позволяет вам выбрать из списка готовые или персонализированные установки, ближе всего соответствующие виду документа, который вы намерены печатать. Когда выбрано Пользовательский, то кнопка Расширенные будет активная, допускающая вход в диалоговое окно Расширенные установки. См. Пользование Пользовательским режимом. о подробностях.

Кроме ввода всеобъемлющих установок группы Режим, которые влияют на общее качество печати, вы можете видоизменить отдельные стороны стиля печати и раскладки материала, пользуясь меню Бумага и Макет. См. Выполнение установок в меню Бумага или Выполнение установок в меню Макет о подробностях.

См. ниже соответствующий раздел.

### Пользование Автоматическим режимом

Когда выбрано Автоматический как установка параметра Режим в меню Главное, программное обеспечение принтера само выполняет все детализированные установки в зависимости от установленных текущих значений параметров Тип носителя и Чернила. Чтобы задать установку параметра Чернила, см. Выполнение установки Чернила . Чтобы задать установку Тип носителя, см. Выполнение установки Тип носителя.

| Примечания:

| В зависимости от носителя, выбранного в списке Тип носителя (когда Автоматический задано), появляется ползунок под переключателем Пользовательский , который позволяет вам выбирать установку Качество или Скорость . Выбирайте Качество, когда для вас важнее качество, а не скорость печати.

| В большинстве Windows-приложений предусмотрены установки размера бумаги и макета страницы, которые будут подавлять аналогичные установки, выбранные через программное обеспечение принтера. Однако, если ваше программное приложение не делает этого, вы должны также проверить эти установки в меню Бумага, заданные через программное обеспечение принтера.

### Пользование режимом PhotoEnhance

Режим PhotoEnhance содержит широкий выбор установок для коррекции изображений. Этими установками вы можете пользоваться для улучшения фотоснимков перед печатью. Режим PhotoEnhance не ухудшает ваших оригинальных данных печати.

| Примечания:

| Этот режим доступен только при печати с 8-, 16-, 24- или 32-разрядной цветопередачей.

| Печатание с установкой режима PhotoEnhance может увеличить продолжительность печати в зависимости от вашей компьютерной системы и от объема данных по вашему изображению.

| Не печатайте в режиме PhotoEnhance, если выбрана Рулонная бумага в качестве Источника бумаги в меню Бумага, иначе на ваших отпечатках будут появляться пробелы.

Вам предоставлен выбор следующих установок:

Нормальная | Эта установка выполняет нормальную коррекцию большинства фотоснимков. Начинайте с этой установки.
Люди | Наилучшая установка для печати фотографий людей.
Природа | Эта установка лчше всего подходит для печати пейзажей, например гор, неба и океанов.
Мягкий фокус | Эта установка придает вашим снимкам вид выполненных фотоаппаратом с мягкорисующим объективом.
Сепия | Эта установка придает вашим фотоснимкам тон сепии.

Выбор режима PhotoEnhance также активизирует флажок Коррекция цифровой камеры. Устанавливайте этот флажок при печати фотографий, выполненных цифровой камерой, для придания вашим отпечатанным изображениям естественного гладкого вида, свойственного фотографиям, полученным с помощью пленочного фотоаппарата.

### Пользование Пользовательским режимом

Выбор установки Пользовательский в качестве опции Режим активизирует список Пользовательские установки, из которого вы можете выбрать метод обеспечения соответствия цветов. Вы можете также создать и сохранить ваши собственные пользовательские установки. См. Выполнение Расширенных установок

По умолчанию вы можете выбрать любой из следующих параметров:

Установка | Описание
Экономичная | Эта установка рекомендуется для черновой печати текста.
Метод соответствия цветов |
ICM | Этот метод автоматически подстраивает цвета на отпечатках под цвета на экране монитора.
sRGB | Эта установка лучше всего подходит для согласования цветов с другими sRGB-устройствами.

Когда вы выбираете пользовательскую установку, другие установки, например Качество печати и Управление цветом, задаются автоматически. Изменение этих установок отражается на картинке слева от меню Главное.

Выполните следующие действия по выбору пользовательской установки.

| Выберите Пользовательский в качестве установки параметра Режим в меню Главное.

| Из списка Пользовательские установки выберите наиболее подходящую установку для того типа документа или изображения, который вы намерены печатать.

| Подтвердите правильность установок параметров Тип носителя и Чернила перед печатью, так как на них может повлиять выбранная вами пользовательская установка. См. Выполнение установки Тип носителя или Выполнение установки Чернила о подробностях.

#### Выполнение Расширенных установок

Установки в диалоговом окне Расширенные установки дают вам возможность управлять печатной средой в полном объеме. Пользуйтесь этими установками при экспериментировании с новыми замыслами или для точной настройки группы параметров печати, чтобы выполнить ваши индивидуальные запросы. Как только вы будете удовлетворены вашими новыми установками, вы можете присвоить им имя и добавить их к списку Пользовательские установки в меню Главное.

Придерживайтесь следующих указаний при выполнении Расширенных установок.

| Примечание:

| Окна программного обеспечения принтера, появляющиеся в этой процедуре, предназначены для Windows Me и 98. Окна программного обеспечения принтера для Windows 2000 слегка отличаются по своему виду.

| Выберите Пользовательский в качестве установки параметра Режим в меню Главное и затем щелкните Расширенные . Открывается диалоговое окно Расширенные установки.

| Выберите Тип носителя, который вы заложили в принтер. См также Выполнение установки Тип носителя

| Выберите Цветные или Черные в качестве установки параметра Чернила.

| Выберите установку Качество печати.

| Задайте при необходимости другие установки. Подробнее см. оперативную справку.

|  | Примечания:

|  | Установка PhotoEnhance воздействует только на рисунки, но не на текст и графики. Например, если выбрана Монохромная печать в списке Тон (доступен, когда режим PhotoEnhance задан), то в документе в монохромном режиме будут напечатаны только рисунки. Любой же текст или графики в том же документе могут быть напечатаны цветными чернилами.

|  | Некоторые установки будут отключены в зависимости от выбранных вами значений параметров Тип носителя, Чернила и Качество печати.

| Нажмите кнопку OK , чтобы применить ваши установки и вернуться в меню Главное. Для возвращения в меню Главное без активизации ваших установок нажмите кнопку Отмена . Чтобы сохранить ваши Расширенные установки, переходите к следующему разделу.

#### Сохранение и удаление ваших установок.

Чтобы сохранить ваши Расширенные установки в списке Пользовательские установки, щелкните Сохранить установки в диалоговом окне Расширенные установки. Открывается диалоговое окно Пользовательские установки.

Введите с клавиатуры уникальное имя для ваших установок в блок Имя и нажмите кнопку Сохранить . Ваши Расширенные установки будут добавлены к списку Пользовательские установки.

| Примечания:

| Имена готовых установок EPSON или методы соответствия цветов нельзя применять к вашим пользовательским установкам.

| Вы не можете удалить готовые установки EPSON или методы соответствия цветов из списка Пользовательские установки.

Чтобы удалить какую-то установку из списка Пользовательские установки, выберите имя этой установки в диалоговом окне Пользовательские установки и нажмите кнопку Удалить.

#### Пользование вашими сохраненными установками

Чтобы воспользоваться вашими установками, выберите Пользовательский в качестве установки параметра Режим в меню Главное, затем выберите свою установку в списке Пользовательские установки, расположенном справа от переключателя Пользовательский .

Если вы измените установку Тип носителя или Чернила, когда выбрана одна из ваших собственных специализированных установок в списке Пользовательские установки, показанный в списке выбор вернется к Пользовательским установкам . Изменение не отразится на вашей собственной специализированной установке, которую выбрали перед этим. Чтобы вернуться к вашей собственной специализированн установке, просто выберите ее в списке еще раз.

[К началу]

## Выполнение установки Чернила

Чтобы выполнить установку Чернила, щелкните Цветные для печати в цвете или Черные для черно-белой печати или печати в градациях серой шкалы.

[К началу]

## Предварительный просмотр вашего отпечатка

Установите флажок Предварительный просмотр отпечатка в меню Главное, чтобы предварительно просмотреть ваш документ перед печатью,

Когда вы посылаете принтеру задание печати, открывается окно Предварительный просмотр отпечатка EPSON, в котором вы сможете внести изменения перед печатью.

Инструментальная панель Предварительный просмотр отпечатка EPSON содержит несколько кнопок со значками, с помощью которых вы можете выполнять следующие функции:

| Выбор | Щелкните эту кнопку, чтобы выбирать и передвигать водяные знаки.
| Масштаб | Щелкните эту кнопку, чтобы увеличить или уменьшить предварительно просматриваемую страницу.
| Подогнать под размер экрана | Щелкните эту кнопку, чтобы изменить масштаб предварительно просматриваемой страницы так, чтобы она не выходила за пределы экранного окна страницы. Выбирайте эту функцию, когда вам необходимо увидеть страницу целиком.
| Максимальное масштабирование | Щелкните эту кнопку, чтобы показать предварительно просматриваемую страницу с максимально возможным увеличением.
| Включить/выключить обрамление области печати | Щелкните эту кнопку, чтобы на экране показать прямоугольник вокруг предварительно просматриваемой страницы. Этот прямоугольник есть область печати для страницы. Принтер не напечатает ничего за пределами этого прямоугольника. Нажмите эту кнопку снова для отключения данной функции.
| Водяной знак | Щелкните эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окно Установки водяного знака. В нем вы можете изменить любую из текущих установок водяного знака.
| Сброс установок водяного знака | Щелкните эту кнопку, чтобы восстановить все установки водяного знака такими, какими они были в момент открытия диалогового окна Предварительный просмотр отпечатка EPSON. Если вы ничего не изменяли, эта функция будет заблокирована.
| Предыдущая страница | Щелкните эту кнопку, чтобы открыть страницу, предшествующую текущей рассматриваемой странице. Если предшествующая страница отсутствует, то эта функция будет заблокирована.
| Следующая страница | Щелкните эту кнопку, чтобы открыть очередную страницу у документа. Если следующая страница отсутствует, то эта функция будет заблокирована.

Вы можете манипулировать предварительно просматриваемым документом следующими путями:

- Выбрать и предварительно просмотреть отдельные страницы.

- Уменьшить или увеличить размер области предварительного просмотра.

- Выбрать и напечатать любую из страниц или все страницы.

- Увеличить предварительно рассматриваемый документ. Для этого щелкните Вид и затем Увеличить , чтобы открыть окно Увеличить, которое увеличивает область предварительно просматриваемого документа, обрамленную красным прямоугольником. Перетаскивая красный прямоугольник, вы можете изменить увеличенную часть документа.

- Просмотр отдельных страниц, которые составляют плакат. Окно Плакат открывается автоматически, когда вы посылаете принтеру задание печати, если Плакат выбран как параметр Многостраничная в меню Макет. Через это окно вы можете просматривать отдельные страницы, составляющие плакат. Вы также можете открыть это диалоговое окно, щелкнув Вид и затем Плакат.

- Нанести водяные знаки. Выбираемый вами водяной знак будет отображаться на предварительно просматриваемом изображении. Подробную информацию о форматировании специализированных водяных знаков см. в разделе Выполнение установки Водяной знак

- Функции Добавить и Удалить позволяют указывать, какую из страниц документа вы хотите напечатать. Для того чтобы добавить или удалить страницу, щелкните страничный значок в списке слева от окна предварительного просмотра. Затем добавьте или удалите страничный значок в меню Параметры печати. Команды меню Параметры печати перечислены ниже:

| Добавить страницу | Щелкните эту кнопку, чтобы к списку страниц, намеченных для печати, добавить выделенные страницы.
| Удалить страницу | Щелкните эту кнопку, чтобы из списка страниц, намеченных для печати, удалить выделенные страницы.

По окончании предварительного просмотра документа щелкните Печать , чтобы напечатать этот документ, либо щелкните Отмена , чтобы отменить печать.

[К началу]

Предыдущая | Далее