Как сделать / Техобслуживание

# Обновление и деинсталляция программного обеспечения

> Обновление ОС на Windows Me
> Обновление ПО принтера в Windows 2000
> Деинсталляция драйвера принтера
> Деинсталляция ПО Photo Print

Выполните указания этого раздела, если вы обновили операционную систему прежней версии на своем компьютере или если вам необходимо деинсталлировать драйвер принтера.

## Обновление ОС на Windows Me

Если вы пользуетесь соединением через параллельный интерфейсный кабель и обновили операционную систему на вашем компьютере с Windows 98 на Windows Me, вы должны деинсталлировать программное обеспечение вашего принтера, а затем инсталлировать его вновь. Деинсталлируйте программное обеспечение принтера, дважды щелкнув значок Добавить/Удалить программы на Панели управления Windows, и выберите Программное обеспечение принтера EPSON в списке. Нажмите кнопку Добавить/Удалить. Появляется диалоговое окно Деинсталляция программного обеспечения принтера EPSON. Выберите модель принтера и щелкните OK , а затем установите программное обеспечение принтера вновь.

[К началу]

## Обновление ПО принтера в Windows 2000

Когда вы обновляете программное обеспечение в Windows 2000, обязательно деинсталлируйте прежнее программное обеспечение принтера до того, как вы установите новое программное обеспечение. Инсталляция поверх существующего программного обеспечения принтера приводит к отказам при попытке обновления. Чтобы деинсталлировать программное обеспечение принтера, дважды щелкните значок Добавить/Удалить программы на Панели управления Windows. Открывается диалоговое окно Добавить/Удалить программы: Свойства. Выберите Программное обеспечение принтера EPSON в списке и щелкните Изменить/Удалить . Появляется диалоговое окно Деинсталляция программного обеспечения принтера EPSON. Выберите модель принтера и щелкните OK

[К началу]

## Деинсталляция драйвера принтера

### В Windows

| Пользователи Windows Me и 98 должны выключить принтер и отсоединить USB-кабель. Пользователи Windows 2000 должны перевести в неактивное состояние накопитель принтерной карты памяти перед выключением принтера и отсоединением USB-кабеля. См. Для пользователей Windows 2000 об указаниях.

| Щелкните кнопку Пуск и выберите Настройка , затем выберите Панель управления

| Дважды щелкните значок Добавить/Удалить программы и выберите Программное обеспечение принтера EPSON из списка. Щелкните кнопку Добавить/Удалить .

| Выберите значок Stylus Photo 895 и щелкните OK

| Выберите. OK

| Примечание:

| Если вы являетесь пользователем Windows Me или 98, вы также должны деинсталлировать драйвер USB-принтера. Вначале деинсталлируйте EPSON USB-принтер. Выполните шаги 1 и 2, описанные выше, и выберите Устройство EPSON USB-принтера из списка. Щелкните кнопку Добавить/Удалить, а затем щелкните OK, когда на экране компьютера появится предложение перезагрузить компьютер.

| Для пользователей Windows 2000: если вы хотите вновь установить драйвер принтера, подсоедините USB-кабель перед тем, как вы вставите компакт-диск с программным обеспечение принтера в CD-ROM-дисковод.

### В Macintosh

| Включите компьютер Macintosh и вставьте компакт-диск с программным обеспечением принтера в CD-ROM-дисковод. Диск с программным обеспечение принтера EPSON откроется автоматически.

| Раскройте папку Драйвер принтера, раскройте папку Disk 1 и затем дважды щелкните значок Установщик.

| После раскрытия первого окна щелкните Продолжить.

| Выберите команду Удалить в ниспадающем меню слева вверху.

| Щелкните Удалить

[К началу]

## Деинсталляция ПО Photo Print

| Примечания:

| При желании деинсталлировать EPSON CardMonitor, вы должны вначале деинсталлировать EPSON PhotoStarter, а затем деинсталлировать EPSON CardMonitor.

| При деинсталляции EPSON PhotoStarter или EPSON CardMonitor не вставляйте PC-карту в принтерный слот для карт и не удаляйте карту из этого слота.

### В Windows

| Щелкните кнопку Пуск, укажите на Программы и выберите EPSON PhotoQuicker, затем выберите Удалить EPSON PhotoQuicker3.x, Удалить EPSON PhotoQuicker3.x или Удалить EPSON CardMonitor.

| Когда появится диалоговое окно Подтвердите удаление файла, щелкните OK

| При появлении сообщения, уведомляющего вас, что операция завершена, щелкните Готово.

### В Macintosh

| Включите компьютер Macintosh и вставьте компакт-диск с программным обеспечением принтера в CD-ROM-дисковод. Диск с программным обеспечение принтера EPSON откроется автоматически.

| Дважды щелкните папку EPSON PhotoQuicker3.x, EPSON PhotoStarter3.x или EPSON CardMonitor , затем дважды щелкните значок Установщик .

| Выберите команду Удалить в ниспадающем меню слева вверху.

| Щелкните Удалить.

[К началу]

Предыдущая