Информация о продукте / Технические характеристики принтера

# Системные требования

> Пользование принтером
> Пользование оперативным Руководством пользователя

## Пользование принтером

См. соответствующий раздел ниже о минимальной и рекомендуемой конфигурации компьютерных систем, необходимых для пользования этим принтером.

### К системам Windows

Для подключения вашего принтера к USB-порту вам потребуется компьютер типа PC с предварительно установленной ОС Microsoft ® Windows ® Millennium Edition, Windows ® 98 или Windows ® 2000, снабженный USB-портом, а принтер должен быть подключен к компьютеру через стандартный экранированный USB-кабель.

Ваш компьютер должен также отвечать следующим системным требованиям.

Минимальная конфигурация системы | Рекомендуемая конфигурация системы
Процессор Pentium 150 МГц для Windows Me Процессор i486/66 МГц для Windows 98 Процессор Pentium 133 МГц для Windows 2000 | Процессор Pentium 150 МГц или более мощный для Windows Me Процессор Pentium или более мощный для Windows 98 Процессор Pentium 133 МГц или более мощный для Windows 2000
ОЗУ 16 Мбайт для Windows 98 ОЗУ 32 Мбайт для Windows Me и 2000 | ОЗУ 32 Мбайт или более для Windows Me и 98 ОЗУ 64 Мбайт или более для Windows 2000
20 Мбайт на жестком диске для Windows Me и 98 40 Мбайт на жестком диске для Windows 2000 | 50 Мбайт или более на жестком диске для Windows Me и 98 100 Мбайт или более на жестком диске для Windows 2000
VGA-монитор | VGA или улучшенный монитор

Поставщик вашего компьютера может обновить вашу аппаратную систему, если она не отвечает этим требованиям.

### К компьютерам типа Macintosh

Для подключения этого принтера к компьютерам Apple ® Macintosh ® вы должны использовать USB-кабель.

Ваш Macintosh должен отвечать следующим системным требованиям.

Минимальная конфигурация системы | Рекомендуемая конфигурация системы
Mac OS 8.5.1 | Mac OS 8.5.1/ 8.6 / 9.X
14 Мбайт доступной памяти 16 Мбайт доступной памяти при включении фоновой печати. | 29 Мбайт или более доступной памяти 48 Мбайт или более доступной памяти при включении фоновой печати.

| Примечания:

| Объем доступной памяти колеблется в зависимости от числа и вида открытых программных приложений. Для определения, какая часть памяти доступна, выберите команду Об этом компьютере из меню Apple и прочтите размер памяти (указан в килобайтах) под заголовком "Самый большой неиспользованный блок" (1024 Кбайт=1 Мбайт).

| Потребность в памяти указана выше для печати на листах формата Letter. Эта потребность может изменяться в зависимости от фактического размера бумаги, вида программного приложения, которым вы пользуетесь, и сложности документа, который вы намереваетесь печатать.

Кроме этих требований к системе и потребностей в памяти вам потребуется 15 Мбайт свободной области памяти на жестком диске для установки программного обеспечения вашего принтера. Чтобы печатать, вам необходим еще объем свободной памяти на жестком диске, примерно в 2 раза превышающий размер файла, который вы хотите распечатать.

[К началу]

## Пользование оперативным Руководством пользователя

См соответствующий раздел ниже о минимальной и рекомендуемой конфигурации компьютерных систем, необходимых для пользования оперативным Руководством пользователя.

### К системам Windows

Система | Microsoft Windows ® Millennium Edition, 98 или 2000
ЦПУ | Процессор Pentium 150 МГц (для Windows Me) i486/66 Мгц (для Windows 98) (Рекомендуется Pentium или улучшенный) Pentium 133 МГц для Windows 2000
Память | ОЗУ 16 Мбайт для Windows 98 (Рекомендуется ОЗУ 32 Мбайт или более) ОЗУ 32 Мбайт для Windows Me и 2000
Свободная область на жестком диске | 5 Мбайт для установки Руководства пользователя
CD-ROM-дисковод | Двухскоростной (рекомендуется четырехскоростной или более быстрый)
Монитор | с разрешающей способностью 640 x 480 пикселов или 800 x 600 пикселов, с возможностью установки цветопередачи High Color (16 бит) или True Color (32 бит)
Браузер | Web-браузер (рекомендуется Microsoft Internet Explorer 4.0 или более поздней версии)

### К компьютерам Macintosh

Система | System 8.5.1
Память | ОЗУ 16 Мбайт (рекомендуется ОЗУ 32 Мбайт или более)
Свободная область на жестком диске | 5 Мбайт для установки Руководства пользователя
CD-ROM-дисковод | Двухскоростной (рекомендуется четырехскоростной или более быстрый)
Монитор | с разрешающей способностью 640 x 480 пикселов или 800 x 600 пикселов, с возможностью установки цветопередачи High Color (16 бит) или True Color (32 бит)
Браузер | Web-браузер (рекомендуется Microsoft Internet Explorer 4.0 или более поздней версии)

[К началу]

Предыдущая