Печать в Macintosh

# Выполнение установок в диалоговом окне Параметры страницы

> Определение пользовательского размера бумаги

В диалоговом окне Параметры страницы вы можете изменять размер бумаги, задавать ориентацию для своих отпечатков, печать с двух сторон бумаги и поворот документа на 180 градусов, уменьшать или увеличивать ваш отпечаток и регулировать область печати.

Выберите команду Параметры страницы в меню Файл вашего программного приложения. Открывается диалоговое окно Параметры страницы.

В диалоговом окне Параметры страницы вы можете выполнить следующие установки:

Размер бумаги | Выберите размер бумаги, который вы хотите использовать. При желании определить пользовательский размер, см. Определение размера бумаги пользователем
Источник бумаги | Выберите необходимый вам источник бумаги из числа следующих: Загрузчик листов: Выбирайте эту установку, чтобы оставлять на бумаге поля шириной 3 мм справа и слева. Опция доступна при печати на обычной бумаге. Рулонная бумага: Выбирайте эту установку, чтобы задать поля шириной 3 мм вдоль правой и левой кромок рулонной бумаги.
Без полей: | Устанавливайте этот флажок, когда хотите печатать без полей. Загрузчик листов: Выбирайте эту установку, чтобы не оставлять полей со всех четырех сторон листа. Опция доступна при печати на бумаге, включенной в список Размер бумаги. Рулонная бумага: Выбирайте эту установку, чтобы не оставлять полей со всех четырех сторон рулонной бумаги. Опция доступна при печати на бумаге, включенной в список Размер бумаги. При этой функции вы можете пользоваться следующими носителями: Фотобумага: Панорамная, A4, 4 x 6" (Без перфорации), 100 x 150 мм Толстая матовая бумага: A4 Каталожные карточки: 5 x 8" Примечание: Если в вашем приложении имеются установки полей, перед печатью настройте их на ноль. При пользовании этой возможностью с Рулонной бумагой вам потребуется графический редактор, когда захотите сделать изображение на 4 мм шире, чем рулонная бумага. Печать с заданной этой возможностью длится дольше, чем обычно. Поскольку эта возможность слегка увеличивает размер бумаги по сравнению с форматом листов, когда выбран загрузчик листов в качестве установки Источник бумаги, та часть изображения, которая выходит за края бумаги, не будет печататься. Качество печати может ухудшиться в верхней и нижней зонах отпечатка, либо отпечаток будет смазан в этих зонах, когда вы печатаете на других носителях, отличных от перечисленных выше. Мы рекомендуем сделать пробный отпечаток на одном листе, прежде чем приступать к печати больших заданий. Эту возможность нельзя применять на следующих носителях: Глянцевая пленка фотографического качества, Прозрачные пленки для струйной печати, Бумага для термоперевода на ткань, Бумага для струйной печати с 360 dpi.
Ориентация | Выберите Книжная (вертикальная) или Альбомная (широкая) для изменения ориентации вашего отпечатка. Если вам необходимо напечатать очень близко к нижнему краю страницы, установите флажок Повернуть на 180 градусов.
Уменьшить или Увеличить | Воспользуйтесь этой установкой, чтобы уменьшить или увеличить размер вашего изображения в пределах от 25 % до 400 %.
Область печати | Пользуйтесь опциями в блоке Область печати, чтобы отрегулировать общую площадь, доступную для печати, когда выбран Загрузчик листов в качестве источника бумаги. Эта возможность недоступна, когда выбрано Без полей или Рулонная бумага. Если вы хотите расположить изображение посередине, щелкните По центру. При необходимости увеличить область печати у нижнего края за счет уменьшения поля с 14 до 3 мм, щелкните Максимальная. Не выбирайте установку Максимальная для Высококачественной глянцевой фотобумаги. Примечание: Когда для Области печати выбрана установка Максимальная, качество печати может ухудшиться по краям отпечатка. Напечатайте один пробный лист, чтобы убедиться в хорошем качестве, прежде чем приступать к печатанию больших заданий на этой установке. При выборе установки Максимальная проверьте, чтобы бумага, заложенная в загрузчик листов, не была закрученной. Если вы выбрали Максимальная, когда печатаете на Высококачественной глянцевой фотобумаге, ваш отпечаток может быть размазан в расширенной зоне ( между 14 и 3 мм от нижнего края).
Параметры рулонной бумаги | Установки Параметры рулонной бумаги доступны, когда в качестве Источника бумаги выбрана Рулонная бумага. Они недоступны, когда выбран Загрузчик листов. Установки описаны ниже. Полосный режим: Выберите этот режим, когда хотите распечатать многостраничные данные как непрерывные данные на рулонной бумаге, а не на отдельных страницах. Когда установлен этот флажок, становится также активным флажок Экономия рулонной бумаги. Листовой режим: Выберите этот режим, когда хотите распечатать многостраничные данные на отдельных страницах, а не как непрерывные данные. Когда установлен этот флажок, становится также активным флажок Печать рамки вокруг страницы. Экономия рулонной бумаги: Установите этот флажок, если вы хотите экономить рулонную бумагу. Когда установлен этот флажок, чистая часть последней страницы у напечатанного документа не будет протягиваться через принтер. Эта возможность доступна только, когда задан Полосный режим. Печать рамки вокруг страницы: Установите этот флажок, чтобы печатать на рулонной бумаге разделительную линию между страницами многостраничного документа, показывающую, где следует разрезать бумагу. Эта возможность удобна, когда не ясно, где кончается страница или где следует отрезать бумагу от ленты после распечатки последней страницы. Эта возможность доступна только, когда задан Листовой режим.

## Определение пользовательского размера бумаги

Вы можете определить пользовательский размер бумаги. Для этого вы либо создаете новый размер бумаги, либо за основу пользовательского размера бумаги принимаете ранее существовавший размер бумаги. См. ниже соответствующий раздел.

### Создание нового размера бумаги

Если подходящий размер бумаги отсутствует в списке Размер бумаги в диалоговом окне Параметры страницы, выполните следующие шаги по определению пользовательского размера бумаги.

| В диалоговом окне Параметры страницы щелкните Настройка . Открывается следующее диалоговое окно.

| Для определения нового размера бумаги щелкните Новый . Диалоговое окно обновляется, чтобы позволить вам ввести имя для нового размера.

| Введите с клавиатуры уникальное имя для размера бумаги в список Размер бумаги.

| Укажите единицу измерения Дюймы или см.

| Введите размеры ширины и высоты вашей бумаги в соответствующий текстовой блок.

| Задайте поля в текстовых блоках Поле или с помощью предварительного просмотра изображения.

| Нажмите кнопку OK . Вы возвратились в диалоговое окно Параметры страницы.

Вы можете определить до 100 размеров бумаги. Создаваемые вами имена размеров бумаги будут появляться в списке Размер бумаги в диалоговом окне Параметры страницы.

Чтобы удалить пользовательский размер бумаги, нажмите кнопку Настройка в диалоговом окне Параметры страницы, выделите его имя в списке в диалоговом окне Пользовательская бумага и нажмите кнопку Удалить.

### Копирование ранее существовавшего размера бумаги

Выполните описанные ниже шаги, чтобы скопировать существующий размер бумаги и использовать его в качестве шаблона при создании нового размера бумаги.

| Выберите существующий размер бумаги для копирования и щелкните Копировать.

| Укажите размерность дюймы или см .

| Задайте поля в текстовых блоках Поле или с помощью предварительного просмотра изображения.

| Нажмите кнопку OK

[К началу]

Предыдущая | Далее