Печать в Windows

# Выполнение установок в меню Бумага

Используйте установки в меню Бумага, чтобы изменить размер бумаги, задать число копий и другие параметры по копиям, указать ориентацию бумаги и отрегулировать область печати.

Доступные установки различаются в зависимости от того, выбран ли в качестве установки Источник бумаги загрузчик листов или рулонная бумага.

Когда вы выбираете Загрузчик листов в качестве установки Источник бумаги, появляется окно программного обеспечения принтера, показанное ниже.

Когда вы выбираете Рулонная бумага в качестве Источника бумаги, появляется окно программного обеспечения принтера, показанное здесь.

Вы можете задать следующие установки в меню Бумага:

Источник бумаги | Выберите необходимый вам источник бумаги из числа следующих. Загрузчик листов: Выбирайте этот источник, чтобы оставлять поля шириной 3 мм, как по левому, так и по правому краям бумаги. Этот параметр доступен только для печати на обычной бумаге. Рулонная бумага: Выбирайте этот источник, чтобы оставлять поля шириной 3 мм, как по левому, так и по правому краям рулонной бумаги.
Без полей | Устанавливайте этот флажок, когда хотите печатать, не оставляя полей. Загрузчик листов: Выбирайте этот источник, чтобы не оставлять полей со всех четырех сторон листовой бумаги. Этот параметр доступен только, когда вы печатаете на бумаге из списка Тип бумаги. Рулонная бумага: Выбирайте этот источник, чтобы не оставлять полей со всех четырех сторон рулонной бумаги. Этот параметр доступен только, когда вы печатаете на рулонной бумаге из списка Тип бумаги. С этой функцией вы можете пользоваться следующими носителями. Фотобумага: Панорамная, A4, 4 x 6" (Без перфорации), 100 x 150 мм Толстая матовая бумага: A4 Каталожные карточки: 5 x 8" Примечание: Если в вашем приложении имеются установки полей, перед печатью настройте их на ноль. При пользовании этой возможностью с Рулонной бумагой вам потребуется графический редактор, когда захотите сделать изображение на 4 мм шире, чем рулонная бумага. Печать с заданной этой возможностью длится дольше, чем обычно. Поскольку эта возможность слегка увеличивает размер бумаги по сравнению с форматом листов, когда выбран Загрузчик листов в качестве установки Источник бумаги, та часть изображения, которая выходит за края бумаги, не будет печататься. Качество печати может ухудшиться в верхней и нижней зонах отпечатка, либо отпечаток будет смазан в этих зонах, когда вы печатаете на других носителях, отличных от перечисленных выше. Мы рекомендуем сделать пробный отпечаток на одном листе, прежде чем приступать к печати больших заданий. Эту возможность нельзя применять на следующих носителях: Глянцевая пленка фотографического качества, Прозрачные пленки для струйной печати, Бумага для термоперевода на ткань, Бумага для струйной печати с 360 dpi.
Размер бумаги | Выберите необходимый вам размер бумаги.Вы можете также добавить пользовательский размер бумаги.
Число копий | Выбирайте число копий, которое вам нужно напечатать. Вы можете задать команду Разобрать по копиям, печатая документ целиком по одному экземпляру за один раз, или Обратный порядок для печати, начиная с последней страницы.
Ориентация | Выберите Книжная (вертикальная) или Альбомная (широкая) для изменения ориентации вашего отпечатка. Если вам необходимо напечатать очень близко к нижнему краю страницы, установите флажок Повернуть на 180°.
Область печати | Пользуйтесь опциями в блоке Область печати, чтобы отрегулировать общую площадь, доступную для печати, когда выбран Загрузчик листов в качестве Источника бумаги. Эта возможность недоступна, когда выбрано Без полей или Рулонная бумага. Если вы хотите расположить изображение посередине, щелкните По центру. При необходимости увеличить область печати у нижнего края за счет уменьшения поля с 14 до 3 мм, щелкните Максимальная. Не выбирайте установку Максимальная для Высококачественной глянцевой фотобумаги. Примечание: Когда для Области печати выбрана установка Максимальная, качество печати может ухудшиться по краям отпечатка. Напечатайте один пробный лист, чтобы убедиться в хорошем качестве, прежде чем приступать к печатанию больших заданий на этой установке. При выборе установки Максимальная проверьте, чтобы бумага, заложенная в загрузчик листов, не была закрученной. Если вы выбрали Максимальная, когда печатаете на Высококачественной глянцевой фотобумаге, ваш отпечаток может быть размазан в расширенной зоне ( между 14 и 3 мм от нижнего края).
Параметры рулонной бумаги | Установки Параметры рулонной бумаги доступны, когда в качестве Источника бумаги выбрана Рулонная бумага. Они недоступны, когда выбран Загрузчик листов. Доступные установки описаны ниже. Полосный режим: Выберите этот режим, когда хотите распечатать многостраничные данные как непрерывные данные на рулонной бумаге, а не на отдельных страницах. Когда установлен этот флажок, становится также активным флажок Экономия рулонной бумаги. Листовой режим: Выберите этот режим, когда хотите распечатать многостраничные данные на отдельных страницах, а не как непрерывные данные. Когда установлен этот флажок, становится также активным флажок Печать рамки вокруг страницы. Экономия рулонной бумаги: Установите этот флажок, если вы хотите экономить рулонную бумагу. Когда установлен этот флажок, чистая часть последней страницы у напечатанного документа не будет протягиваться через принтер. Эта возможность доступна только, когда задан Полосный режим. Печать рамки вокруг страницы: Установите этот флажок, чтобы печатать на рулонной бумаге разделительную линию между страницами многостраничного документа, показывающую, где следует разрезать бумагу. Эта возможность удобна, когда не ясно, где кончается страница или где следует отрезать бумагу от ленты после распечатки последней страницы. Эта возможность доступна только, когда задан Листовой режим.

[К началу]

Предыдущая | Далее