Печать в Windows

# Повышение скорости печати

> Общие советы
> Выполнение установок Скорость и Ход

Выполните указания из этого раздела для повышения скорости печати на вашем принтере.

## Общие советы

Также как печать с высоким разрешением требует больше времени на обработку данных, цветная печать длится дольше монохромной печати, потому что объем данных в цветном документе намного больше. По этой причине вы должны применять выборочный подход к применению цвета, если при этом хотите и печатать быстрее.

Однако, даже если ваш документ и требует самого высокого разрешения и широкого применения цвета — например, когда вы печатаете по оригинал-макету, содержащему цветные фотоснимки — все же и в этом случае можно оптимизировать скорость печати, отрегулировав другие условия печати. Помните, однако, что изменение некоторых условий с целью повысить скорость печати, может ухудшить качество отпечатков.

Ниже в таблице перечислены факторы, оказывающие обратное воздействие на скорость и качество печати (т. е. увеличение одного ведет к снижению другого).

Качество печати Скорость печати | Ниже Быстрее | Выше Медленнее | Меню ПО принтера
Установки программного обеспечения принтера | Качество печати | Экономичный, Нормальный | Фото | Диалоговое окно Расширенные установки
Высокая скорость | Вкл | Выкл
Мельчайшие детали | Выкл | Вкл
Характеристики данных | Размер изображения | Малый | Большой |
Разрешение | Низкое | Высокое

Ниже в таблице показаны факторы, относящиеся только к скорости печати.

Скорость печати | Быстрее | Медленнее | Меню ПО принтера
Установки программного обеспечения принтера | Чернила | Черные | Цветные | Диал. окно Расш. уст-ки, Главное меню
Повернуть по горизонтали* | Выкл | Вкл | Диал. окно Расш. уст-ки
Разобрать по копиям* | Выкл | Вкл | Меню Бумага
Обратный порядок* | Выкл | Вкл
Характеристики данных | Цветовая характеристика | Серая шкала** | Полноцветная |
Аппаратные ресурсы | Быстродействие системы | Быстрее | Медленнее |
Свободная область НЖМД | Большая | Малая
Свободная область памяти | Большая | Малая
Состояние программного обеспечения | Активные приложения | Одно | Много |
Виртуальная память | Не применяется | Применяется

| * Различается в зависимости от программного обеспечения принтера и прикладной программы компьютера, применяемых пользователем.

| ** Серая шкала подразумевает использование только черных чернил для передачи при печати различных оттенков серого - от чисто-черного до чисто-белого.

[К началу]

## Выполнение установок Скорость и Ход

Вы можете ввести некоторые установки скорости печати через диалоговое окно Скорость и Ход. Нажмите кнопку Скорость и Ход в меню Утилита в программном обеспечении вашего принтера. Открывается следующее диалоговое окно.

Ниже представлены доступные установки, относящиеся к скорости печати:

### Высокоскоростные копии

Чтобы включить высокоскоростную печать многоэкземплярного документа, выберите Высокоскоростные копии . Скорость печати множественных копий вашего документа увеличивается благодаря использованию свободной памяти вашего жесткого диска в качестве кэш-памяти.

[К началу]

Предыдущая | Далее