Как сделать / Замена чернильных картриджей

# Проверка подачи чернил

> С помощью ЖК-панели
> Для пользователей Windows
> Для пользователей Macintosh

## С помощью ЖК-панели

Чтобы узнать, какой картридж нужно заменить, обратитесь к ЖК-панели.

Световой индикатор ошибки | Вывод на ЖК-панель | Действие
|  | Черный чернильный картридж почти пуст.
| Цветной чернильный картридж почти пуст.
|  | Черный чернильный картридж пуст. Заменить на новый. Стандартной емкости, черный: T007 Уменьшенной емкости, черный: T010
| Цветной чернильный картридж пуст. Заменить на новый. Цветной: T008

Вы можете проверять количество чернил, оставшихся в чернильных картриджах, когда запускаете с панели управления процедуру Nozzle Check (Проверка дюз). В распечатке проверки дюз присутствует процент оставшихся чернил. Указания по запуску процедуры Nozzle Check (Проверка дюз) с панели управления принтера приведены в разделе Использование кнопок панели управления .

[К началу]

## Для пользователей Windows

Вы можете проверять количество чернил, оставшихся в чернильных картриджах с помощью утилиты EPSON Status Monitor 3 или с помощью Progress Meter (Индикатор хода). За более подробной информацией обратитесь к соответствующим разделам.

| Примечание:

Вы также можете узнать, какой из картриджей нужно заменить, из информации на ЖК-панели. За более подробной информацией обратитесь к разделу Использование ЖК-панели .

### EPSON Status Monitor 3

К EPSON Status Monitor 3 можно обратиться одним из следующих способов.

- В панели задач Windows выполните двойной щелчок на ярлыке, имеющем вид принтера. О том, как добавить ярлык на панель задач, говорится в разделе Контролируемые параметры.

- Откройте программное обеспечение принтера, щелкните на закладке Utility (Сервис), а потом щелкните на кнопке EPSON Status Monitor 3 .

Появится картинка, отображающая в графическом виде количество оставшихся чернил.

| Примечание:

Для цветного чернильного картриджа количество оставшихся чернил во всем картридже будет определяться цветом с минимальным количеством оставшихся чернил.

### Progress Meter

Диалоговое окно Progress Meter (Индикатор хода) появляется автоматически, когда вы посылаете на принтер задание на печать. В этом диалоговом окне вы можете проверить количество оставшихся чернил.

[К началу]

## Для пользователей Macintosh

Вы можете проверить количество чернил, оставшихся в чернильных картриджах, с помощью StatusMonitor. Выполните указанные ниже действия.

| Примечание:

Вы также можете узнать, какой из картриджей нужно заменить, из информации на ЖК-панели. За более подробной информацией обратитесь к разделу Использование ЖК-панели .

### Для пользователей Mac OS 8.5.1, 8.6 и 9.x

| В меню File (Файл) вашего приложения щелкните на Print (печать) или на Page Setup (Параметры страницы). Появится диалоговое окно Print (Печать).

| Щелкните на кнопке пиктограммы Utility (Сервис), и потом в диалоговом окне Utility (Сервис) щелкните на кнопке EPSON StatusMonitor .

> Появится графическое изображение количества оставшихся чернил.

|  | Примечание:

Графическое изображение будет показывать количество оставшихся чернил на момент открытия EPSON StatusMonitor. Для обновления информации об уровне чернил нужно щелкнуть на кнопке Update (Обновить).

Для цветного чернильного картриджа количество оставшихся чернил во всем картридже будет определяться цветом с минимальным количеством оставшихся чернил.

### Для пользователей Mac OS X

| В Macintosh HD (название жесткого диска по умолчанию) выполните двойной щелчок на папке Application (Приложение), а потом выполните двойной щелчок на пиктограмме EPSON Printer Utility (Утилиты принтера EPSON). Появится окно Printer List (Список принтеров).

| Выберите ваш принтер и щелкните на OK. Появится диалоговое окно EPSON Printer Utility (Утилиты принтера EPSON).

| Щелкните на кнопке EPSON StatusMonitor . Появится диалоговое окно StatusMonitor.

| Примечание:

Графическое изображение будет показывать количество оставшихся чернил на момент открытия EPSON StatusMonitor. Для обновления информации об уровне чернил нужно щелкнуть на кнопке Update (Обновить).

Для цветного чернильного картриджа количество оставшихся чернил во всем картридже будет определяться цветом с минимальным количеством оставшихся чернил.

[К началу]

Предыдущая | Следующая