Печать в Windows

# Задание установок на закладке Main (Главное)

> Задание установки Media Type (Тип носителя)
> Задание установки Mode (Режим)
> Задание установки Ink (Чернила)
> Предварительный просмотр вашей распечатки

На закладке Main (Главное) вы можете задавать установки Media Type (Тип носителя), Ink (Чернила), Mode (Режим) и Print Preview (Предварительный просмотр). Обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

## Задание установки Media Type (Тип носителя)

Установка Media Type (Тип носителя) определяет доступность других установок, поэтому данную установку всегда нужно задавать в первую очередь.

На закладке Main (Главное) выберите установку Media Type (Тип носителя), которая соответствует типу бумаги, загруженной в принтер. Чтобы выяснить какой тип носителя вы используете, обратитесь к списку, начинающемуся с заголовка Plain Paper (Простая бумага), и далее найдите ваш носитель в одной из групп (названия групп выделены жирным и более крупным шрифтом). Для некоторых носителей вы можете выбирать из нескольких установок Media Type (Тип носителя).

| Примечание:

Для получения самой свежей информации о доступных носителях обратитесь на web-сайт нашей региональной службы поддержки покупателей. За более подробной информацией обратитесь к разделу Обращение в службу поддержки покупателей .

### Plain Paper (Простая бумага)

Простая бумага |
Конверты |
EPSON Premium Ink Jet Plain Paper (A4) EPSON Bright White Ink Jet Paper (A4) | S041214 S041442

### 360 dpi Ink Jet Paper (Бумага для струйных принтеров с разрешением 360 dpi)

EPSON 360 dpi Ink Jet Paper (A4) | S041059 S041025
EPSON 360 dpi Ink Jet Paper (Letter) | S041060 S041028
EPSON Iron-On Cool Peel Transfer Paper (A4) | S041154
EPSON Iron-On Cool Peel Transfer Paper (Letter) | S041153 S041155

### Photo Quality Ink Jet Paper (Бумага для струйных принтеров фотографического качества)

EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (A4) | S041061 S041026
EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (Letter) | S041062 S041029
EPSON Photo Quality Ink Jet Paper (Legal) | S041067 S041048
EPSON Photo Quality Ink Jet Cards (A6) | S041054
EPSON Photo Quality Ink Jet Cards (5 x 8") | S041121
EPSON Photo Quality Ink Jet Cards (8 x 10") | S041122
EPSON Photo Quality Self Adhesive Sheets (A4) | S041106
EPSON Ink Jet Note Cards A6 (с конвертами) | S041147
EPSON Ink Jet Greeting Cards 5 x 8" (с конвертами) | S041148
EPSON Ink Jet Greeting Cards 8 x 10" (с конвертами) | S041149

### Matte Paper-Heavyweight (Матовая плотная бумага)

EPSON Matte Paper-Heavyweight (A4) | S041256 S041258 S041259
EPSON Matte Paper-Heavyweight (Letter) | S041257

### Photo Paper (Фотобумага)

EPSON Photo Paper (A4) | S041140
EPSON Photo Paper (Letter) | S041141
EPSON Photo Paper (4 x 6") | S041134
EPSON Photo Paper (4 x 6" No Perforations) | S041458
EPSON Photo Paper (100 x 150 мм.) | S041255
EPSON Photo Paper (200 x 300 мм.) | S041254
EPSON Photo Paper (89 мм. x 7 м.) | S041281
EPSON Photo Paper (100 мм. x 8 м.) | S041279
EPSON Photo Paper (210 мм. x 10 м.) | S041280
EPSON Panoramic Photo Paper (210 x 594 мм.) | S041145
EPSON Photo Paper Cards (A4) | S041177

### Premium Glossy Photo Paper (Глянцевая фотобумага Premium)

EPSON Premium Glossy Photo Paper (A4) | S041287 S041297 S041285
EPSON Premium Glossy Photo Paper (Letter) | S041286
EPSON Premium Glossy Photo Paper (5 x 7") | S041464
EPSON Premium Glossy Photo Paper (8 x 10") | S041465
EPSON Premium Glossy Photo Paper (100 мм. x 8 м) | S041302 S041303
EPSON Premium Glossy Photo Paper (127 мм. x 8 м) | S041474
EPSON Premium Glossy Photo Paper (210 мм. x 10 м) | S041376 S041377

### ColorLife Photo Paper (Фотобумага ColorLife)

EPSON ColorLife Photo Paper (A4) | S041560
EPSON ColorLife Photo Paper (Letter) | S041500

### Photo Quality Glossy Film (Глянцевая пленка фотографического качества)

EPSON Photo Quality Glossy Film (A6) | S041107
EPSON Photo Quality Glossy Film (A4) | S041071
EPSON Photo Quality Glossy Film (Letter) | S041072
EPSON Photo Stickers 16 (A6) | S041144
EPSON Photo Stickers 4 (A6) | S041176

### Ink Jet Transparencies (Прозрачные пленки для струйных принтеров)

EPSON Ink Jet Transparencies (A4) | S041063
EPSON Ink Jet Transparencies (Letter) | S041064

| Примечание:

Доступность специальных носителей зависит от страны продажи.

[К началу]

## Задание установки Mode (Режим)

Установка Mode (Режим) на закладке Main (Главное) предоставляет вам три уровня контроля над программным обеспечением принтера, как это объясняется ниже.

Automatic (Автоматический) | Этот режим обеспечивает самый простой и быстрый способ начала печати. За более подробной информацией обратитесь к разделу Использование режима Automatic (Автоматический) .
PhotoEnhance | Этот режим позволяет вам выбирать разнообразные установки для коррекции изображений. Данные установки ориентированы на печать фотографий. За более подробной информацией обратитесь к разделу Использование режима PhotoEnhance .
Custom (Пользовательский) | Этот режим позволяет вам из списка заранее созданных или персонально сконфигурированных установок, которые в наибольшей степени подходят для того типа документа, который вы хотите напечатать. Когда выбран режим Custom (Пользовательский), то становится доступной кнопка Advanced (Расширенный), которая позволяет обратиться к диалоговому окну Advanced (Расширенный). За более подробной информацией обратитесь к разделу Использование режима Custom (Пользовательский) .

Кроме задания исчерпывающих установок в окне Mode (Режим), влияющих на общее качество печати, вы также можете изменять отдельные аспекты вашей распечатки, используя для этого установки, используя закладку Paper (Бумага) и Layout (Макет). За более подробной информацией обратитесь к разделу Задание установок на закладке Paper (Бумага) или к разделу Задание установок в меню Layout (Макет) .

Обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

### Использование режима Automatic (Автоматический)

Когда на закладке Main (Главное) в качестве установки Mode (Режим) выбран Automatic (Автоматический), то программное обеспечение принтера само позаботится о всех детальных установках, основываясь на текущих установках Media Type (Тип носителя) и Ink (Чернила). Для задания установки Ink (Чернила) обратитесь к разделу Задание установки Ink (Чернила). Для задания установки Media Type (Тип носителя) обратитесь к разделу Задание установки Media Type (Тип носителя).

| Примечания:

В зависимости от носителя, выбранного в списке Media Type (Тип носителя) (при выбранном режиме Automatic (Автоматический)), под кнопкой с зависимой фиксацией Custom (Пользовательский) появится ползунок, который позволит вам выбирать между Quality (Качество) или Speed (Скорость). Выберите Quality (Качество), если качество для вас важнее, чем скорость печати.

В большинстве приложений Windows установки размера бумаги и макета страницы подавляют аналогичные установки в программном обеспечении принтера. Однако, если в вашем приложении нет возможности задания этих установок, то нужно проверить установки на закладке Paper (Бумага) программного обеспечения принтера.

### Использование режима PhotoEnhance

Режим PhotoEnhance позволяет вам выбирать разнообразные установки для коррекции изображений, которые вы можете применить к вашим фотографиям перед тем, как их напечатать. PhotoEnhance не изменяет ваши исходные данные.

| Примечания:

Этот режим доступен только при печати данных с 8-, 16-, 24- или 32-разрядным цветом.

Печать с выбранным режимом PhotoEnhance может увеличить время печати, которое будет зависеть от вашей компьютерной системы и от объема данных, содержащихся в вашем изображении.

Не следует для печати выбирать режим PhotoEnhance, когда на закладке Paper (Бумага) в качестве установки Paper Source (Источник бумаги) выбрана Roll Paper (Рулонная бумага), так как иначе в вашей распечатке могут появиться пропуски.

Вы можете выбирать из следующих установок:

Standard (Стандартный) | Эта установка задает стандартную коррекцию изображений, пригодную для большинства фотографий. Сначала попробуйте эту установку.
People (Портрет) | Эта установка лучше всего подходит для фотографий людей.
Nature (Пейзаж) | Эта установка лучше всего подходит для таких фотографий на открытом воздухе, как горы, небеса и океаны.
Soft Focus (Размытый фокус) | Эта установка делает ваши фотографии похожими на то, как будто их делали с помощью мягко рисующего объектива.
Sepia (Сепия) | Эта установка накладывает на ваши фотографии оттенок сепии.

Выбор PhotoEnhance делает также доступной опцию Digital Camera Correction (Коррекция цифрового фото). Выберите эту опцию, если вы хотите печатать фотографии, сделанные с помощью цифровой фотокамеры. Это позволит придать печатаемым изображениям более естественный вид и сделать их похожими на фотографии, полученные с помощью обычных пленочных фотоаппаратов.

### Использование режима Custom (Пользовательский)

Выбор в качестве параметра для Mode (Режим) установки Custom (Пользовательский) делает доступным список Custom Settings (Пользовательские установки), в котором вы можете выбрать метод цветового соответствия. Вы также можете создавать и сохранять свои собственные сочетания установок. За более подробной информацией по созданию ваших собственных пользовательских установок обратитесь к разделу Задание установок Advanced (Расширенный).

По умолчанию вы можете выбирать из следующих готовых установок:

Готовая установка | Описание
Economy (Экономичная) | Эта установка лучше всего подходит для печати черновых текстов.
Метод цветового соответствия |
ICM | Этот метод автоматически настраивает цвета распечатки таким образом, чтобы они соответствовали цветам изображения на вашем экране.
sRGB | Этот способ лучше всего подходит для обеспечения цветового соответствия с другими sRGB-устройствами.

Если вы выбрали пользовательскую установку, то другие установки, такие как Print Quality (Качество печати) и Color Adjustment (Регулировка цвета), будут заданы автоматически. Изменения этих установок будут показаны в окошке, находящемся в левой части закладки Main (Главное).

Для выбора пользовательской установки выполните указанные ниже действия.

| На закладке Main (Главное) в качестве установки Mode (Режим) выберите Custom (Пользовательский).

| В списке Custom Settings (Пользовательские установки) выберите такую установку, которая в наибольшей степени подходит для документа или изображения, которые вы хотите напечатать.

| Перед печатью проверьте установки Media Type (Тип носителя) и Ink (Чернила), поскольку на них могут повлиять заданные вами пользовательские установки. За более подробной информацией обратитесь к разделу Задание установки Media Type (Тип носителя) или Задание установки Ink (Чернила) .

#### Making Advanced settings

Установки, задаваемые в диалоговом окне Advanced (Расширенный), предоставляют вам полный контроль над вашим печатающим устройством. Используйте эти установки для проведения экспериментов с новыми идеями печати или для задания наиболее тонких параметров установок печати, которые в максимальной степени будут отвечать вашим требованиям. После того, как вы создадите желаемый набор установок, вы сможете дать ему имя и добавить этот набор к списку Custom Settings (Пользовательские установки) на закладке Main (Главное).

Для задания установок Advanced (Расширенный) следуйте указаниям, приведенным в этом разделе.

| Примечание:

Экраны программного обеспечения принтера, показанные для этой процедуры, относятся к Windows Me и 98. Экраны программного обеспечения принтера для Windows XP и 2000 будут выглядеть немного по-другому.

| На закладке Main (Главное) в качестве установки Mode (Режим) выберите Custom (Пользовательский), а потом щелкните на кнопке Advanced (Расширенный). Откроется диалоговое окно Advanced (Расширенный).

| Выберите такую установку Media Type (Тип носителя), которая соответствует носителю, загруженному в принтер. За более подробной информацией обратитесь к разделу Задание установки Media Type (Тип носителя).

| В установке Ink (Чернила) выберите Color (Цветные) или Black (Черные).

| Выберите установку Print Quality (Качество печати).

| Если нужно, задайте другие установки. Более подробная информация об этом приведена в онлайновой справке.

|  | Примечание:

Установка PhotoEnhance влияет только на изображения, но не на текст или графику. Например, если в списке Tone (Цветовой тон) выбран Monochrome (Монохромный) (разрешенный, когда выбран PhotoEnhance ), то при печати документа только изображения будут печататься в монохромном режиме. Любой цветной текст или цветные рисунки, присутствующие в этом документе, будут напечатаны в цвете.

Внесение изменений в некоторые установки может быть запрещено. Это будет зависеть от заданных вами установок Print Quality (Качество печати), Media Type (Тип носителя) и Ink (Чернила).

| Щелкните на OK, чтобы применить ваши установки и чтобы вернуться на закладку Main (Главное). Чтобы вернуться на закладку Main (Главное), не применяя сделанных установок, щелкните на Cancel (Отмена). Чтобы сохранить заданные вами установки Advanced (Расширенный), перейдите к следующему разделу.

#### Сохранение и удаление ваших установок

Чтобы сохранить заданные вами установки Advanced (Расширенный) в списке Custom Settings (Пользовательские установки), щелкните в диалоговом окне Advanced (Расширенный) на Save Settings (Сохранить установки). Появится диалоговое окно Custom Settings (Пользовательские установки).

В окно Name (Имя) введите уникальное имя для заданной вами установки и потом щелкните на Save(Сохранить). Ваши установки Advanced (Расширенный) будут добавлены в список Custom Settings (Пользовательские установки).

| Примечания:

Для названий ваших пользовательских установок вы не можете использовать имена, которые фирма EPSON выбрала для своих готовых наборов установок или методов цветового соответствия.

Вы не можете из списка Custom Settings (Пользовательские установки) удалить готовые наборы установок или методы цветового соответствия.

Чтобы удалить установку из списка Custom Settings (Пользовательские установки), нужно выбрать ее в диалоговом окне Custom Settings и щелкнуть на Delete (Удалить).

#### Использование ваших сохраненных установок

Для использования ваших сохраненных установок нужно на закладке Main (Главное) в качестве установки для Mode (Режим) выбрать Custom (Пользовательский) и потом в списке Custom Settings (Пользовательские установки), расположенном справа от кнопки с зависимой фиксацией Custom (Пользовательский), выбрать вашу установку.

Если вы измените установки Media Type (Тип носителя) или Ink (Чернила), когда в списке Custom Settings (Пользовательские установки) выбрана одна из созданных вами установок, то выбор, показанный в списке, вернется к Custom Settings (Пользовательские установки). Изменения не повлияют на выбранную ранее пользовательскую установку. Чтобы вернуться к созданной вами установке, нужно просто заново выбрать ее в списке.

[К началу]

## Задание установки Ink (Чернила)

Для задания установки Ink (Чернила) нужно щелкнуть на Color (Цветные), чтобы печатать в цвете, или на Black (Черные), чтобы печатать в черно-белом режиме или в режиме серой шкалы.

[К началу]

## Предварительный просмотр вашей распечатки

Если вы хотите перед печатью увидеть, как будет выглядеть ваш документ, то нужно на закладке Main (Главное) выбрать опцию Print Preview (Предварительный просмотр).

Когда вы пошлете на принтер задание на печать, то откроется окно EPSON Print Preview, позволяя вам перед печатью внести некоторые изменения.

Панель инструментов EPSON Print Preview содержит несколько значков кнопок, которые можно использовать для выполнения следующих функций:

| Selection (Выбор) | Щелкните на этой кнопке для выбора и перемещения водяных знаков.
| Zoom (Зум) | Щелкните на этой кнопке для уменьшения или увеличения просматриваемой страницы.
| Fit-to-screen (В размер экрана) | Щелкните на этой кнопке для такого изменения размеров просматриваемой страницы, чтобы она вся уместилась в окне. Это удобно, когда вы хотите видеть всю страницу разом.
| Maximum zoom (Максимальный зум) | Щелкните на этой кнопке, чтобы вывести просматриваемую страницу с максимальным увеличением.
| Printable area on/off (Включение/выключение области печати) | Щелкните на этой кнопке, чтобы вывести или спрятать граничные линии, обозначающие область печати. Принтер не может печатать что-либо вне этой области. Повторный щелчок на этой кнопке выключает данную функцию.
| Watermark (Водяной знак) | Щелкните на этой кнопке, чтобы открыть диалоговое окно Watermark Settings (Установка водяного знака), в котором вы можете добавить к документу водяной знак или изменить установку для любого текущего водяного знака.
| Reset watermark settings (Сбросить установки для водяного знака) | Щелкните на этой кнопке, чтобы вернуть установки для всех водяных знаков в то состояние, которое они имели, когда первый раз было открыто диалоговое окно EPSON Print Preview. Если установки не изменялись, то эта функция недоступна.
| Previous Page (Предыдущая страница) | Щелкните на этой кнопке, чтобы вывести предыдущую страницу из тех, что были только что просмотрены. Если предыдущей страницы нет, то эта функция недоступна.
| Next page (Следующая страница) | Щелкните на этой кнопке, чтобы вывести следующую страницу документа. Если следующей страницы нет, то эта функция недоступна.

Вы также можете выполнять над просматриваемым документом следующие действия:

- Выбирать и просматривать отдельные страницы.

- Уменьшать или увеличивать окно просмотра.

- Выбирать и печатать некоторые или все страницы.

- Увеличивать просматриваемый документ. Для этого нужно щелкнуть на View (Вид), а потом на Magnify (Увеличить), чтобы открыть окно Magnify (Увеличение), которое увеличивает область просматриваемого документа, очерченную красным квадратом. Перетаскивая красный квадрат, вы можете менять часть документа, которую нужно увеличивать.

- Просматривать отдельные страницы, которые составляют плакат. Окно Poster (Плакат) будет открываться автоматически, когда вы пошлете задание на печать, если до этого на закладке Layout (Макет) в качестве параметра Multi-Page (Многостраничность) был задан Poster (Плакат). В этом окне вы можете просматривать отдельные страницы, составляющие плакат. Вы также можете открыть это диалоговое окно, если щелкнете на View (Вид), а потом на Poster (Плакат.

- Применять водяные знаки. Выбранный вами водяной знак будет выводиться на просматриваемом изображении. За более подробной информацией по созданию пользовательских водяных знаков обратитесь к разделу Задание установок Watermark (Водяной знак) .

- Указывать, какие страницы документа нужно напечатать. Чтобы добавить или удалить страницу, нужно в списке, расположенном в левой части окна просмотра, щелкнуть на пиктограмме страницы, а потом с помощью команд меню Print Options (Дополнительные параметры печати) добавить или удалить эту страницу. В меню Print Options (Дополнительные параметры печати) есть следующие команды:

| Add page (Добавить страницу) | Щелкните на этой кнопке, чтобы добавить выделенные страницы к списку страниц, предназначенных для печати.
| Remove page (Удалить страницу) | Щелкните на этой кнопке, чтобы удалить выделенные страницы из списка страниц, предназначенных для печати.

После того, как вы закончите просматривать документ, щелкните на Print (Печать), чтобы напечатать документ, или щелкните на Cancel (Отмена), чтобы отменить печать.

[К началу]

Предыдущая | Следующая