Как сделать / Использование рулонной бумаги

# Печать на рулонной бумаге

> Область печати и поля
> Для пользователей Windows
> Для пользователей Macintosh

После того, как вы подготовили вашу рулонную бумагу и загрузили ее в принтер, вы должны задать установки в программном обеспечении принтера, для того, чтобы можно было на этой бумаге печатать.

| Примечания:

Перед печатью на рулонной бумаге всегда проверяйте уровни чернил, поскольку замена чернильных картриджей в то время, когда загружена рулонная бумага, может привести к тому, что бумага будет запачкана.

Мы рекомендуем заменять рулонную бумагу на новый рулон, когда на старом рулоне остается 20 см. В противном случае качество печати на оставшейся бумаге может быть хуже.

## Область печати и поля

С помощью установок драйвера принтера вы можете изменять для рулонной бумаги область печати и поля. Для полей есть две установки. Одна установка задает поля по 3 мм. на обоих краях бумаги. Другая установка печатает без боковых полей.

Для изменения полей между страницами печатаемых данных выполните указанные ниже действия.

| В драйвере принтера в качестве Paper Source (Источник бумаги) выберите Roll Paper (Рулонная бумага).

| Когда печать закончится, нажмите один раз кнопку рулонной бумаги один раз кнопку рулонной бумаги, чтобы напечатать линию разреза на расстоянии около 12 мм. от нижней части напечатанных данных.

| Чтобы напечатать следующее задание на печать нажмите кнопку рулонной бумаги, чтобы подать бумагу назад в позицию печати. Затем запустите новое задание на печать. Интервал между страницами автоматически установится в 36 мм., как это показано ниже.

Стандартные поля | Без полей

|  | Примечание:

Вы должны нажать кнопку рулонной бумаги , или принтер не будет работать, даже если вы послали новое задание на печать. Не нажимайте кнопку рулонной бумаги больше, чем нужно. В противном случае вы можете испортить распечатку.

> Для печати данных без полей между отдельными файлами, как это показано ниже, не нажимайте кнопку рулонной бумаги между заданиями на печать.

Стандартные поля | Без полей

| Примечание:

Верхнее поле автоматически установлено на 20 мм., независимо от установки поля.

[К началу]

## Для пользователей Windows

| Примечание:

При печати на рулонной бумаге вы не можете использовать функции Reverse Order (Обратный порядок) или Rotate by 180° (Повернуть на 180°). Вы также не можете в качестве установки для Printable Area (Область печати) задать Maximum (Максимальная) или Centered (По центру), или использовать функции закладки Layout (Макет).

Не задавайте в программном обеспечении принтера режим PhotoEnhance, поскольку при этом в вашей распечатке могут появиться пропуски.

После того, как рулонная бумага загружена в принтер, выполните указанные ниже действия, чтобы сконфигурировать программное обеспечение вашего принтера для печати.

| Откройте в соответствующем приложении файл, который вы хотите напечатать.

| Из приложения обратитесь к программному обеспечению принтера.

|  | Примечание:

За более подробной информацией по обращению к программному обеспечению обратитесь к руководству пользователя по данному приложению. Во многих приложениях вы можете выбрать команду Print (Печать) прямо из меню File (Файл), и потом обратиться к программному обеспечению принтера, щелкнув на кнопке Properties (Свойства).

| Щелкните на закладке Paper (Бумага), выберите Roll Paper (Рулонная бумага) для Paper Source(Источник бумаги), и выберите соответствующий размер страницы.

> Когда вы выбираете один из заранее определенных размеров, то в случае, когда данные не умещаются в данном формате, они печатаются на рулонной бумаге на отдельных страницах. Между каждыми двумя страницами данных будет вставляться поле шириной 36 мм., если вы нажмете кнопку рулонной бумаги .

> Чтобы определить пользовательский размер страницы выберите в списке User Defined (Определено пользователем). Откроется диалоговое окно User Defined Paper Size (Размер бумаги, определенный пользователем). В этом окне вы сможете задать длину и ширину вашего документа. Если данные не будут превышать размер загруженной бумаги, то они будут напечатаны как одна страница. Это позволяет печатать большие или длинные данные без разрывов страниц.

> За более подробной информацией обратитесь к разделу Область печати и поля.

|  | Примечание:

Когда в податчик листов загружена рулонная бумага, не следует в программном обеспечении принтера в качестве установки для Paper Source (Источник бумаги) задавать Sheet Feeder (Податчик листов). Иначе это приведет к подаче лишней бумаги после выполнения каждого задания на печать. Если вы уже запустили печать, то отмените задание на печать из программного обеспечения принтера, в соответствии с указаниями, приведенными в разделе Отмена печати. Подождите, пока принтер не прекратит печатать и подавать бумагу. Отрежьте бумагу сзади принтера, потом выключите принтер. Оставшаяся бумага будет выдана.

| В нижней части диалогового окна задайте установки Roll Paper Option (Параметры для рулонной бумаги).

> Установки Roll Paper Option (Параметры для рулонной бумаги) могут быть следующие:

Banner Mode (Режим баннера) | Выберите этот режим, если вы хотите печатать многостраничные данные в качестве непрерывных данных на рулонной бумаге, а не на отдельных страницах. Когда выбрана эта опция, то становится доступной и опция Save Roll Paper (Экономить рулонную бумагу).
Cut Sheet Mode (Режим отдельных листов) | Выберите этот режим, когда вы хотите печатать многостраничные данные на отдельных страницах, а не в качестве непрерывных данных. Когда выбрана эта опция, то становится доступной и опция Print page frame (Печать границы).
Save roll paper (Экономить рулонную бумагу) | Выберите эту опцию, если вы не хотите, чтобы после печати данных выполнялась подача бумаги. Эта опция доступна только в том случае, когда выбран режим Banner Mode (Режим баннера).
Print page frame (Печать границы) | Выберите эту опцию, если при печати многостраничного документа нужно на рулонной бумаге между страницами печатать линии, которые будут указывать, где нужно разрезать бумагу. Эта опция оказывается полезной, когда неясно, где должен быть разрыв между страницами. Данная опция доступна только в том случае, когда выбран режим Cut Sheet Mode (Режим отдельных листов).

| Перейдите на закладку Main (Главное) и выберите тип носителя.

| Щелкните на OK, чтобы закрыть программное обеспечение принтера. Напечатайте ваш документ и перейдите к следующему разделу, Удаление рулонной бумаги из принтера.

[К началу]

## Для пользователей Macintosh

| Примечания:

Процедуры, описанные в данном разделе, могут варьироваться в зависимости от используемых вами приложений. За более подробной информацией обратитесь к руководству пользователя по вашему приложению.

При печати на рулонной бумаге вы не можете использовать функции Reverse Order (Обратный порядок) или Rotate by 180° (Поворот на 180°), Вы также не можете в качестве установки для Printable Area (Область печати) задать Maximum (Максимальная) или Centered (По центру), или использовать функции в диалоговом окне Layout (Макет).

Не задавайте в программном обеспечении принтера режим PhotoEnhance, поскольку при этом в вашей распечатке могут появиться пропуски.

После того, как рулонная бумага загружена в принтер, перед выполнением дальнейших действий убедитесь, что в Chooser в качестве принтера выбран Stylus Photo 915. Выполните указанные ниже действия, чтобы сконфигурировать программное обеспечение вашего принтера для печати.

| Откройте в соответствующем приложении файл, который вы хотите напечатать.

| Откройте программное обеспечение принтера.

|  | Примечание:

Во многих приложениях вы можете сделать это, выбрав в меню File (Файл) команду Page Setup (Параметры страницы) или Print Setup (Параметры печати).

| Выберите Roll Paper (Рулонная бумага) для Paper Source (Источник бумаги), задайте соответствующую установку для Paper Size (Размер страницы). Вы можете либо выбрать один из заранее определенных размеров страницы, либо создать пользовательский размер страницы.

|  | Примечание:

Когда в податчик листов загружена рулонная бумага, не следует в программном обеспечении принтера в качестве установки для Paper Source (Источник бумаги) задавать Sheet Feeder (Податчик листов). Иначе это приведет к подаче лишней бумаги после выполнения каждого задания на печать. Если вы уже запустили печать, то отмените задание на печать из программного обеспечения принтера, в соответствии с указаниями в разделе Отмена печати. Подождите, пока принтер не прекратит печатать и подавать бумагу. Отрежьте бумагу сзади принтера, потом выключите принтер. Оставшаяся бумага будет выдана.

| Задайте другие нужные установки. За более подробной информацией обратитесь к приведенной ниже таблице. После того, как закончите, щелкните на OK.

> Установки Roll Paper Option (Параметры для рулонной бумаги) могут быть следующие:

Banner Mode (Режим баннера) | Выберите этот режим, если вы хотите печатать многостраничные данные в качестве непрерывных данных на рулонной бумаге, а не на отдельных страницах. Когда выбрана эта опция, то становится доступной и опция Save Roll Paper (Экономить рулонную бумагу).
Cut Sheet Mode (Режим отдельных листов) | Выберите этот режим, когда вы хотите печатать многостраничные данные на отдельных страницах, а не в качестве непрерывных данных. Когда выбрана эта опция, то становится доступной и опция Print page frame (Печать границы).
Save roll paper (Экономить рулонную бумагу) | Выберите эту опцию, если вы не хотите, чтобы после печати данных выполнялась подача бумаги. Эта опция доступна только в том случае, когда выбран режим Banner Mode (Режим баннера).
Print page frame (Печать границы) | Выберите эту опцию, если при печати многостраничного документа нужно на рулонной бумаге между страницами печатать линии, которые будут указывать, где нужно разрезать бумагу. Эта опция оказывается полезной, когда неясно, где должен быть разрыв между страницами. Данная опция доступна только в том случае, когда выбран режим Cut Sheet Mode (Режим отдельных листов).

| В меню File (Файл) выберите Print (Печать), чтобы открыть диалоговое окно Print (Печать).

| Задайте нужные установки для Media Type (Тип носителя), после чего щелкните на кнопке Print (Печать), чтобы напечатать ваш документ.

|  | Примечание:

Щелкните на кнопке пиктограммы Preview (Просмотр), чтобы изменить кнопку Print (Печать) на кнопку Preview (Просмотр). Щелкните на кнопке Preview (Просмотр), чтобы предварительно просмотреть вашу распечатку.

[К началу]

Предыдущая | Следующая