Как сделать / Использование PC card из компьютера

# Загрузка PC Card

> Загружаемые носители
> Загрузка PC Card

## Загружаемые носители

Цифровые фотографии запоминаются либо во встроенной памяти цифровой фотокамеры, либо на носителе, имеющем вид карты. Этот носитель можно вставлять и вынимать из цифровой фотокамеры. Далее мы будем называть его "носитель". Ниже показаны типы носителей, которые можно использовать с этим принтером.

| Примечание:

носители могут выглядеть по-разному.

PC card (PCMCIA Type II) | SmartMedia
CompactFlash | Memory Stick
Microdrive | SD Memory Card

| Предостережения:

Любой носитель, отличный от PC card, нужно загружать в адаптер PC card до того, как этот адаптер будет установлен в слот PC card.

Способ работы будет зависеть от типа используемого носителя. За более подробной информацией вам нужно обратиться к руководствам, прилагаемым к вашей карте памяти и к адаптеру PC card.

| Примечания:

Для CompactFlash нужно использовать адаптер PC card, который поставляется вместе с вашим принтером. Адаптеры PC card для SmartMedia, Memory Stick, Microdrive и SD Memory Card продаются отдельно.

Не все носители и адаптеры PC card совместимы с принтером EPSON Stylus Photo 915. За более подробной информацией по совместимости носителей и адаптеров PC card нужно обратиться к вашему дилеру EPSON.

[К началу]

## Загрузка PC Card

Для загрузки PC card в слот PC card выполните указанные ниже действия.

| Вставьте носитель в адаптер PC card, как это показано ниже.

CompactFlash | SmartMedia
Memory Stick | SD Memory Card | Microdrive

|  | Предостережение:

Способ загрузки зависит от носителя. За более подробной информацией вам нужно обратиться к руководствам, прилагаемым к вашей карте памяти и к адаптеру PC card.

| Вставьте PC card в слот карты принтера.

> Вставляйте карту таким образом, чтобы метка была обращена вверх. Следите за тем, чтобы PC card был вдвинут на максимальную глубину, чтобы принтер мог читать данные.

|  | Предостережения:

Вставляйте PC card строго горизонтально, причем метка вставки должна быть обращена вверх. Если карту вставлять с силой или под углом, то это может привести к поломке принтера и карты.

Не вынимайте PC card и не выключайте принтер, пока идет принтер обрабатывает (читает или записывает) данные. В противном случае данные могут быть потеряны.

[К началу]

Предыдущая | Следующая