Информация об изделии / Спецификации принтера

# Требования к системе

> Для использования принтера
> Для использования Онлайнового справочного руководства

## Для использования принтера

Ниже в соответствующих разделах приведены минимальные и рекомендуемые параметры компьютерных систем, соответствие которым необходимо для использования данного принтера.

### Для компьютеров с Windows

Чтобы ваш принтер можно было подключить к порту USB, на компьютере изначально должны быть установлены Microsoft® Windows® Millennium Edition, Windows® 98, Windows® XP или Windows® 2000. ПК должен иметь порт USB, и принтер должен подключаться к компьютеру с помощью стандартного экранированного кабеля USB.

Ваш компьютер должен также удовлетворять следующим требованиям.

Минимальные требования к системе | Рекомендуемая конфигурация системы
Процессор Pentium 150 МГц для Windows Me Процессор Pentium для Windows 98 Процессор Pentium 233 МГц для Windows XP Процессор Pentium 133 МГц для Windows 2000 | Процессор Pentium 300 МГц или старше
16 Мб ОЗУ для Windows 98 32 Мб ОЗУ для Windows Me 64 Мб ОЗУ для Windows XP и 2000 | 32 Мб ОЗУ или более для Windows Me и 98 64 Мб ОЗУ или более для Windows Me, 98 и 2000 128 Мб ОЗУ для Windows XP
20 Мб пространства на жестком диске для Windows Me and 98 40 Мб пространства на жестком диске для Windows 2000 50 Мб пространства на жестком диске для Windows XP | 50 Мб или более пространства на жестком диске для Windows Me и 98 100 Мб или более пространства на жестком диске для Windows XP and 2000
Монитор VGA для Windows Me, 98 и 2000 Монитор SVGA для Windows XP | Монитор VGA или лучше для Windows Me, 98 и 2000 Монитор SVGA или лучше для Windows XP

Ваш компьютерный дилер может помочь вам в модернизации вашей системы, если она не соответствует приведенным требованиям.

### Для компьютеров Macintosh

Для подключения данного принтера к компьютерам Apple® Macintosh® вы должны использовать кабель USB.

Ваш компьютер Macintosh должен также удовлетворять следующим требованиям.

Минимальные требования к системе | Рекомендуемая конфигурация системы
Mac OS 8.5.1 | Mac OS 8.5.1/ 8.6 / 9.X
14 Мб доступного ОЗУ 16 Мб доступного ОЗУ, когда включен режим фоновой печати. | 29 Мб или более доступного ОЗУ 48 Мб или более доступного ОЗУ, когда включен режим фоновой печати.

Минимальные требования к системе | Рекомендуемая конфигурация системы
Mac OS X 10.1.2 | Mac OS X 10.1.2 или более поздняя
128 Мб ОЗУ | 256 Мб ОЗУ или более

| Примечание:

Для пользователей Mac OS 8.5.1, 8.6 и 9.x. Объем доступной оперативной памяти изменяется в зависимости от числа и вида открытых приложений. Чтобы увидеть, сколько ОЗУ доступно, выберите в меню Apple About This Computer (О данном компьютере) и посмотрите на размер памяти (приводится в килобайтах) под "Largest Unused Block" (Самый большой неиспользованный блок) (1,024Kб=1 Мб).

Для пользователей Mac OS x. Чтобы увидеть, сколько ОЗУ доступно, выберите в меню Apple About this Mac (О данном Mac).

Для пользователей Mac OS 8.5.1, 8.6 и 9.x. Приведенные выше требования к объему оперативной памяти относятся к печати на бумаге размера Letter. Эти требования могут сильно изменяться в зависимости от размера бумаги, типа используемого вами приложения и сложностью документа, который вы хотите распечатать.

В дополнение к перечисленным требованиям к системе и оперативной памяти вам потребуется 20 Мб свободного пространства на жестком диске для установки программного обеспечения принтера. Для печати вам потребуется дополнительное свободное пространство на жестком диске, примерно вдвое большее, чем объем файла, который вы хотите распечатать.

[К началу]

## Для использования Онлайнового справочного руководства

Для определения минимальных требований к системе, выполнение которых необходимо для использования онлайнового Справочного руководства, обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

### Для компьютеров с Windows

Система | Microsoft Windows® Millennium Edition, 98, XP или 2000
Центральный процессор | Процессор Pentium 150 МГц для Windows Me Процессор Pentium для Windows 98 Процессор Pentium 233 МГц для Windows XP Процессор Pentium 133 МГц для Windows 2000 Рекомендуется процессор Pentium 300 МГц или более производительный
Оперативная память | 16 Мб ОЗУ для Windows 98 32 Мб ОЗУ для Windows Me 64 Мб ОЗУ для Windows XP и 2000 Рекомендуется 64 Мб ОЗУ или более для Windows Me, 98 и 2000 Рекомендуется 128 Мб ОЗУ или более для Windows XP
Пространство на жестком диске | 5 Мб для установки Справочного руководства
Дисковод CD-ROM | С удвоенной скоростью (рекомендуется с учетверенной скоростью или более быстрый)
Дисплей | Разрешение 640 x 480 пикселов или 800 x 600 пикселов с возможностью установки цветности High Color (16 разрядная) или True Color (32 разрядная)
Браузер | Web-браузер (рекомендуется Microsoft Internet Explorer 4.0 или более новый)

### Для компьютеров Macintosh

Система | Mac OS 8.5.1/8.6/9.x, Mac OS X 10.1.2 или более новая
Оперативная память | 16 Мб ОЗУ (рекомендуется 32 МбОЗУ или более)
Пространство на жестком диске | 5 Мб для установки Справочного руководства
Дисковод CD-ROM | С удвоенной скоростью (рекомендуется с учетверенной скоростью или более быстрый)
Дисплей | Разрешение 640 x 480 пикселов или 800 x 600 пикселов, с возможностью установки цветности High Color (16 разрядная) или True Color (32 разрядная)
Браузер | Web-браузер (рекомендуется Microsoft Internet Explorer 4.0 или более новый)

[К началу]

Предыдущая