Как сделать / Использование рулонной бумаги

# Печать на рулонной бумаге

> Для пользователей Windows
> Для пользователей Macintosh

После подготовки рулонной бумаги и загрузки ее в принтер следует произвести установки в программном обеспечении принтера для того, чтобы начать печатать.

| Примечание:

Всегда проверяйте уровни оставшихся в картриджах чернил перед началом печати на рулонной бумаге, поскольку замена чернильных картриджей при загруженной рулонной бумаге может привести к размазыванию на ней чернил.

Рекомендуем заменять рулон бумаги на новый, если длина оставшейся части менее 20 см. В противном случае качество печати может ухудшиться на оставшейся части бумаги.

## Для пользователей Windows

| Примечание:

При печати на рулонной бумаге вы не сможете установить флажки Reverse Order (Обратный порядок) или Rotate by 180° (Повернуть на 180°). Вы также не сможете выбрать опции Maximum (Максимальная) или Centered (По центру) в группе параметров Printable Area (Область печати) или воспользоваться установками на вкладке Layout (Макет).

Не устанавливайте режим PhotoEnhance в программном обеспечении принтера, так как это может вызвать появление пропусков на отпечатках.

После загрузки рулонной бумаги в принтер, выполните следующие действия, чтобы сконфигурировать программное обеспечение принтера для печати на рулонной бумаге.

| Откройте в соответствующем программном приложении файл, который вы хотите распечатать.

| Войдите в программное обеспечение принтера из используемого программного приложения.

|  | Примечание:

Подробности о доступе к программному обеспечению принтера смотрите в руководстве пользователя используемого программного приложения. В большинстве приложений можно выбрать команду Print (Печать) непосредственно в меню File (Файл), затем войти в программное обеспечение принтера, щелкнув на кнопке Properties (Свойства).

| Щелкните на вкладке Paper (Бумага), выберите пункт Roll Paper (Рулонная бумага) в раскрывающемся списке Paper Source (Источник бумаги), и выберите соответствующий размер бумаги.

> Когда вы выбираете предустановленный размер бумаги, а объем данных для печати превышает выбранный размер, то данные будут печататься на рулонной бумаге отдельными страницами. После каждой напечатанной страницы будет оставляться поле шириной 36 мм, если вы нажмете на кнопку Roll Paper (Рулонная бумага).

> Чтобы определить пользовательский размер бумаги, выберите в раскрывающемся списке пункт User Defined (Определяемый пользователем). Откроется диалоговое окно User Defined Paper Size (Определяемый пользователем размер бумаги), что позволит вам задать длину и ширину вашего документа. Если область печати, необходимая для распечатки имеющихся данных, не превышает размера загруженной бумаги, то все данные будут распечатаны в пределах одной страницы. Это дает вам возможность печатать объемистые или длинные данные без разрывов между страницами.

|  | Примечание:

Не выбирайте в программном обеспечении принтера пункт Sheet Feeder (Автоподатчик листов) в раскрывающемся списке Paper Source (Источник бумаги), когда рулонная бумага загружена в автоподатчик листовой бумаги. Это приведет к подаче лишней бумаги после выполнения каждого задания на печать. Если вы уже начали печатать, то отмените задание на печать принтеру в программном обеспечении, как рекомендуется в разделе Отмена печати. Подождите, пока принтер прекратит печатать и подавать бумагу. Обрежьте бумагу сзади принтера, затем выключите принтер. Из принтера выйдет оставшаяся в нем бумага.

| Установите опции для рулонной бумаги внизу диалогового окна.

> Доступными опциями для рулонной бумаги являются следующие:

Banner Mode (Режим непрерывной печати) | Устанавливайте этот режим при желании распечатать многостраничные данные как непрерывные данные на рулонной бумаге, а не на отдельных листах. В случае установки флажка для данного режима остается доступной установка флажка Save Roll Paper (Экономия рулонной бумаги).
Cut Sheet Mode (Листовой режим) | Устанавливайте этот режим, когда хотите печатать многостраничные данные на отдельных страницах, а не как непрерывные данные. В случае установки флажка для данного режима остается доступной установка флажка Print page frame (Печать границы).
Save roll paper (Экономия рулонной бумаги) | Установите флажок, если вы не хотите, чтобы некоторая часть бумаги выводилась по окончании распечатки данных. Эта функция доступна, только когда выбрана опция Banner Mode (Режим непрерывной печати).
Print page frame (Печать границы) | Установите флажок, если вы хотите чтобы на рулонной бумаге между страницами многостраничного документа печаталась линия, показывающая место, в котором должна резаться бумага. Эта функция полезна, когда неясно, где должна закончиться страница и где должна обрезаться бумага после печати последней страницы. Данная функция доступна, только когда выбрана опция Cut Sheet Mode (режим Листовая бумага).

| Переходите к вкладке Main (Главное) и выберите тип носителя.

| Щелкните на кнопке OK, чтобы закрыть программное обеспечение принтера. Распечатывайте свой документ и переходите к следующему разделу Снятие рулонной бумаги с принтера.

|  | Примечание:

После печати бумага собирается в стопку на приподнятой части выходного лотка. Однако в зависимости от типа рулонной бумаги или характера ее намотки отпечатанная бумага может не собираться нормально в стопку. Если это происходит, то рекомендуется убирать напечатанную бумагу с выходного лотка сразу после ее выхода из принтера.

[К началу]

## Для пользователей Macintosh

| Примечание:

Описываемые в этом разделе действия могут быть разными в зависимости от используемого программного приложения. Подробности смотрите в руководстве пользователя используемого программного приложения.

При печати на рулонной бумаге вы не сможете установить флажки Reverse Order (Обратный порядок) или Rotate by 180° (Повернуть на 180°). Вы также не сможете выбрать опции Maximum (Максимальная) или Centered (По центру) в группе параметров Printable Area (Область печати) или воспользоваться установками на вкладке Layout (Макет).

Не устанавливайте режим PhotoEnhance в программном обеспечении принтера, так как это может вызвать появление пропусков на отпечатках.

После загрузки рулонной бумаги в принтер перед продолжением процедуры убедитесь в том, что принтер Stylus Photo 925 выбран в реквизите Chooser (Селектор). Выполните следующие действия по конфигурации программного обеспечения данного принтера для печати на рулонной бумаге.

| Откройте в соответствующем программном приложении файл, который вы хотите распечатать.

| Войдите в программное обеспечение принтера.

|  | Примечание:

В большинстве приложений вы можете сделать это, выбрав пункт Page Setup (Параметры страницы) (или Print Setup [Параметры печати]) в меню File (Файл).

| Выберите пункт Roll Paper (Рулонная бумага) в раскрывающемся списке Paper Source (Источник бумаги) и соответствующий пункт в раскрывающемся списке Paper Size (Размер бумаги). Можно выбрать предопределенный размер бумаги или создать свой пользовательский размер бумаги.

|  | Примечание:

Не выбирайте в программном обеспечении принтера пункт Sheet Feeder (Автоподатчик листов) в раскрывающемся списке Paper Source (Источник бумаги), когда рулонная бумага загружена в автоподатчик листовой бумаги. Это приведет к ненужной подаче части бумаги в конце печати каждого задания. Если вы уже начали печатать, то отмените задание на печать принтеру в программном обеспечении, как рекомендуется в разделе Отмена печати. Подождите, пока принтер прекратит печатать и подавать бумагу. Обрежьте бумагу сзади принтера, затем выключите принтер. Оставшаяся часть бумаги будет выведена из принтера.

| При необходимости выполните другие установки. Подробности смотрите ниже в таблице. После этого щелкните на кнопке OK.

> Доступными опциями для рулонной бумаги являются следующие:

Banner Mode (Режим непрерывной печати) | Устанавливайте этот режим при желании распечатать многостраничные данные как непрерывные данные на рулонной бумаге, а не на отдельных листах. В случае установки флажка для данного режима остается доступной установка флажка Save Roll Paper (Экономия рулонной бумаги).
Cut Sheet Mode (Листовой режим) | Устанавливайте этот режим, когда хотите печатать многостраничные данные на отдельных страницах, а не как непрерывные данные. В случае установки флажка для данного режима остается доступной установка флажка Print page frame (Печать границы).
Save roll paper (Экономия рулонной бумаги) | Установите флажок, если вы не хотите, чтобы некоторая часть бумаги выводилась по окончании распечатки данных. Эта функция доступна, только когда выбрана опция Banner Mode (Режим непрерывной печати).
Print page frame (Печать границы) | Установите флажок, если вы хотите чтобы на рулонной бумаге между страницами многостраничного документа печаталась линия, показывающая место, в котором должна резаться бумага. Эта функция полезна, когда неясно, где должна закончиться страница и где должна обрезаться бумага после печати последней страницы. Данная функция доступна, только когда выбрана опция Cut Sheet Mode (Листовой режим).

| Выберите пункт Print (Печать) в меню File (Файл), чтобы открыть диалоговое окно Print (Печать).

| Выберите соответствующий пункт в раскрывающемся списке Media Type (Тип носителя), затем щелкните на кнопке Print (Печать), чтобы распечатать свой документ.

|  | Примечание:

Щелкните на командной кнопке Preview (Предварительный просмотр) для преобразования кнопки Print (Печать) в кнопку Preview (Предварительный просмотр). Щелкните на кнопке Preview (Предварительный просмотр) для просмотра будущего отпечатка.

После распечатки отпечатанная бумага собирается в стопку на приподнятой части выходного лотка. Однако в зависимости от типа рулонной бумаги или характера ее намотки отпечатанная бумага может не собираться нормально в стопку. Если это происходит, то рекомендуется убирать напечатанную бумагу с выходного лотка сразу после ее выхода из принтера.

[К началу]

Предыдущая | Следующая