Информация об изделии / Технические характеристики принтера

# Бумага

> Технические характеристики бумаги
> Область печати

| Примечание:

Поскольку качество любого сорта или типа бумаги может быть изменено ее поставщиком в любое время, компания EPSON не может рекомендовать конкретные сорта не марки EPSON с гарантией высокого качества печати. Поэтому перед приобретением больших партий бумаги или выполнением больших объемов печатных работ всегда проверяйте образцы бумаги пробной печатью на принтере.

## Технические характеристики бумаги

Листы:

Размер | A4 (210 мм x 297 мм) A5 (148 мм x 210 мм) Letter (216 мм x 279 мм) Half letter (139,7 мм x 215,9 мм) Legal (216 мм x 356 мм) Executive (184,2 мм x 266,7 мм) 5 x 7 дюймов (127 мм x 178 мм) 3,5 x 5 дюймов (89 мм x 127 мм)
Типы бумаги | Простая документная бумага, специальная бумага от EPSON
Толщина (для простой документной бумаги) | от 0,08 мм до 0,11 мм
Плотность (для простой документной бумаги) | от 64 г/м2 до 90 г/м2

Конверты:

Размер | No. 10 (104,8 мм x 241 мм) DL (110 мм x 220 мм) C6 (114 мм x 162 мм) 132 мм x 220 мм
Типы бумаги | Простая документная бумага, авиапочтовая
Толщина | от 0,16 мм до 0,52 мм
Плотность | от 45 г/м2 до 75 г/м2

Каталожные карточки:

Размер | A6 (105 мм x 148 мм) 8 x 10 дюймов (203 мм x 254 мм) 5 x 8 дюймов (127 мм x 203 мм)
Типы бумаги | Специальная бумага от EPSON

Iron-On Cool Peel Transfer Paper (Металлизированная переводная бумага):

Размер | A4 (210 мм x 297 мм) Letter (216 мм x 279 мм)
Типы бумаги | Специальная бумага от EPSON

Transparencies (прозрачные пленки), Photo Quality Glossy Film (глянцевая пленка фотографического качества):

Размер | A4 (210 мм x 297 мм) Letter (216 мм x 279 мм) A6 (105 мм x 148 мм) для глянцевой пленки
Типы бумаги | Специальная бумага от EPSON

Self Adhesive Sheets (самоклеющиеся листы):

Размер | A4 (210 мм x 297 мм)
Типы бумаги | Специальная бумага от EPSON

Matte Paper-Heavyweight (толстая матовая бумага):

Размер | Letter (216 мм x 279 мм) A4 (210 мм x 297 мм)
Типы бумаги | Специальная бумага от EPSON

Фотобумага:

Размер | A4 (210 мм x 297 мм) Letter (216 мм x 279 мм) Panoramic (210 мм x 594 мм) 100 мм x 150 мм 4 x 6 дюймов (102 мм x 152 мм) без перфорации 4 x 6 дюймов (113,6 мм x 175,4 мм) 216 мм x 338 мм 89 мм x 7 м 100 мм x 8 м 210 мм x 10 м
Типы бумаги | Специальная бумага от EPSON

Premium Glossy Photo Paper (высококачественная глянцевая фотобумага):

Размер | Letter (216 мм x 279 мм) A4 (210 мм x 297 мм) 5 x 7 дюймов (127 мм x 178 мм) 8 x 10 дюймов (203 мм x 254 мм) 100 мм x 8 м 210 мм x 10 м
Типы бумаги | Специальная бумага от EPSON

Premium Semigloss Photo Paper (высококачественная полуглянцевая фотобумага):

Размер | Letter (216 мм x 279 мм) A4 (210 мм x 297 мм) 100 мм x 8 м 210 мм x 10 м
Типы бумаги | Специальная бумага от EPSON

Фотобумага ColorLife:

Размер | Letter (216 мм x 279 мм) A4 (210 мм x 297 мм)
Типы бумаги | Специальная бумага от EPSON

Фотонаклейки:

Размер | A6 (105 мм x 148 мм) с 4 или 16 рамками
Типы бумаги | Специальная бумага от EPSON

| Примечание:

Бумага низкого качества дает плохое качество печати, вызывает замятие бумаги и другие неполадки. В таких случаях переходите на бумагу более высокого качества.

Не загружайте в принтер бумагу с загибами и морщинами.

Используйте бумагу только в нормальных условиях: Температура воздуха от 15 до 25° C Относительная влажность от 40 до 60%

Глянцевые пленки фотографического качества и самоклеющиеся листы должны храниться в следующих условиях: Температура воздуха от 15 до 30° C Относительная влажность от 40 до 60%

[К началу]

## Область печати

Листы (в том числе панорамного формата) и каталожные карточки

Нормальная | Без полей

Конверты

Пунктирные линии показывают область печати.
A: | Минимальный размер верхнего поля 3,0 мм. При загрузке нескольких листов глянцевой пленки фотографического качества (Photo Quality Glossy Film) минимальный размер верхнего поля 30,0 мм.
B-L: | Минимальный размер левого поля 3,0 мм.
B-R: | Минимальный размер правого поля следующий: 3,0 мм для листов и конвертов C6. 7,0 мм для конвертов DL. 28,0 мм для конвертов No. 10.
C: | Минимальный размер нижнего поля 14,0 мм.
: : | Вы можете уменьшить минимальное нижнее поле до 3 мм, выбрав опцию Maximum (Максимальная) в группе параметров Printable Area (Область печати) в меню Paper (Бумага) программного обеспечения принтера (Windows) или в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) [Macintosh]. Однако качество печати может ухудшиться в расширенной области. Перед печатью больших заданий с этой установкой напечатайте вначале один лист, чтобы проверить качество печати. При печати с установленным флажком No Margins (Без полей) качество печати может ухудшиться по верхнему и нижнему краям отпечатка или эти места могут быть испачканы чернилами.

|  | Примечание:

Всегда закладывайте бумагу в автоподатчик листов узкой стороной вперед. Конверты необходимо загружать, расположив открывающийся клапан спереди и снизу.

[К началу]

Предыдущая | Следующая