Как сделать / Настройка принтера в сети

# Для пользователей Windows Me и 98

> Настройка принтера как общего
> Доступ к принтеру через сеть

В этом разделе сообщается, как настроить принтер, чтобы он был доступен другим пользователям локальной сети.

Вначале следует настроить свой принтер как общий на том компьютере, к которому принтер непосредственно подсоединен. Затем вы должны добавить информацию о принтере на каждый компьютер, который будет подключаться к принтеру через сеть.

| Примечание:

В этом разделе описано, как использовать принтер, когда он является принтером общего доступа в локальной сети. Как подключить принтер непосредственно к сети без настройки его на коллективное использование, проконсультируйтесь у администратора сети.

## Настройка принтера как общего

Для организации совместного использования принтера с пользователями других компьютеров сети выполните следующие действия, чтобы сконфигурировать компьютер, к которому принтер непосредственно подключен.

| Щелкните на кнопке Start (Пуск), выберите пункт Settings (Настройка), затем выделите пункт Control Panel (Панель управления).

| Дважды щелкните на значке Network (Сеть).

| Щелкните на кнопке File and Print Sharing (Файлы и печать общего доступа).

| Установите флажок для опции I want to be able to allow others to print to my printer(s) [Я хочу иметь возможность позволять другим пользователям печатать на моем принтере (на моих принтерах)] и щелкните на кнопке OK.

| В диалоговом окне Network (Сеть) щелкните на кнопке OK.

| В окне Control Panel (Панель управления) дважды щелкните на значке Printers (Принтеры).

|  | Примечание:

При появлении диалогового окна с запросом программного компакт-диска с операционной системой Windows Me или 98 вставьте указанный компакт-диск в дисковод и выполняйте указания с экрана.

При появлении на экране запроса перезагрузить компьютер выполните эту команду. Затем раскройте папку Printers (Принтеры) и продолжайте установку, начиная с пункта 7.

| Выделите значок данного принтера в папке Printers (Принтеры), затем выберите пункт Sharing (Общий) в меню File (Файл).

| Выберите пункт Shared As (Как совместный), затем введите с клавиатуры необходимые сведения о принтере и щелкните на кнопке OK.

[К началу]

## Доступ к принтеру через сеть

Для того, чтобы принтером могли воспользоваться пользователи других компьютеров локальной сети, вначале необходимо добавить информацию о принтере на каждый компьютер, который будет подключаться к принтеру через сеть. Выполните для этого следующие действия.

| Примечание:

Принтер вначале должен быть настроен как разделяемый ресурс на том компьютере, к которому непосредственно подсоединен, чтобы вы могли иметь доступ к нему с другого компьютера. Указания смотрите в разделе Настройка принтера как общего.

| Щелкните на пункте Start (Пуск), выберите пункт Settings (Настройка), и щелкните на пункте Printers (Принтеры).

| Дважды щелкните на значке Add Printer (Добавить принтер). Откроется окно мастера Add Printer Wizard (Добавить принтер).

| Щелкните на кнопке Next (Далее).

| Выберите пункт Network printer (Сетевой принтер), затем щелкните на кнопке Next (Далее).

| На следующем экране щелкните на кнопке Browse (Обзор).

| Дважды щелкните на значке компьютера, который непосредственно подсоединен к принтеру. Затем щелкните на значке соответствующего принтера.

| Щелкните на кнопке OK и выполняйте указания с экрана.

|  | Примечание:

Чтобы следить за состоянием принтера общего доступа, вы должны установить утилиту EPSON Status Monitor 3 на каждом компьютере, пользователи которых будут получать доступ к принтеру. Указания смотрите в разделе Установка утилиты EPSON Status Monitor 3.

### Установка утилиты EPSON Status Monitor 3

Чтобы следить за состоянием принтера, подключаемого через сеть, вы должны установить утилиту EPSON Status Monitor 3 на каждом компьютере, который будет получать доступ к принтеру. Выполните для этого следующие действия.

| Вставьте компакт-диск с программным обеспечением принтера в дисковод. Если диалоговое окно Installer (Установщик) не откроется, то дважды щелкните на команде SETUP.EXE в окне программного диска.

| Выделите команду Install Software (Установить программное обеспечение), и затем щелкните на кнопке .

| Щелкните на пункте Advanced (Расширенные), выделите только утилиту EPSON Status Monitor3 и потом щелкните на команде Install (Установить).

| Выполняйте указания с экрана.

[К началу]

Предыдущая | Следующая