Возможности принтера

# Печать водяного знака

> Печать водяного знака
> Создание собственного водяного знака

Функция Watermark printing (Печать водяного знака) позволяет печатать текстовые или изобразительные водяные знаки на документе.

| Примечание:

Эта функция недоступна в Mac OS X.

## Печать водяного знака

| Загрузите бумагу в принтер.

| Загрузка листовой бумаги

| Откройте диалоговое окно драйвера принтера.

| Доступ к программному обеспечению принтера в Windows

| Доступ к программному обеспечению принтера в Macintosh

| На закладке Paper (Бумага) (Windows) или в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) (Macintosh), выберите нужный пункт в раскрывающемся списке Paper Source (Источник бумаги) и Paper Size (Размер бумаги).

| На закладке Main (Главное) (Windows) или в диалоговом окне Print (Печать) (Macintosh), выберите в раскрывающемся списке Media Type (Тип носителя) пункт, соответствующий типу носителя, который вы хотите использовать.

| Параметры Media Type (Тип носителя)

| Для пользователей Windows, выберите необходимый водяной знак из списка Watermark (Водяной знак) на закладке Layout (Макет), и затем нажмите на кнопку Settings (Параметры).

> Для пользователей Macintosh, включите опцию Watermark (Водяной знак) в диалоговом окне Layout (Макет), и затем выберите необходимый водяной знак из списка Name (Имя).

| Задайте необходимые параметры для водяного знака. Вы можете изменить местоположение и размер водяного знака, путем перетаскивания его курсором мыши в пределах окна предварительного просмотра в левой части экрана.

| Нажмите на кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно драйвера.

| Отправьте задание на печать из используемого приложения.

[К началу]

## Создание собственного водяного знака

Вы можете добавить собственные текстовые или изобразительные водяные знаки в список Watermark (Водяной знак).

### Для пользователей Windows

| Нажмите на кнопку Add/Del (Добавить/Удалить) на закладке Layout (Макет). Появится следующее диалоговое окно.

| Для использования файла изображения в качестве водяного знака выберите опцию BMP. Нажмите на кнопку Browse (Обзор) для выбора файла растровой графики, который вы хотите использовать, и затем нажмите на кнопку OK. Введите с клавиатуры имя для своего водяного знака в окне Name (Имя) и потом нажмите на кнопку Save (Сохранить).

> Для создания текстового водяного знака выберите опцию Text (Текст). Введите с клавиатуры текст водяного знака в текстовом поле. Введенный текст будет также использоваться в качестве имени водяного знака. При желании изменить имя водяного знака введите с клавиатуры новое имя в окне Name (Имя), а затем нажмите на кнопку Save (Сохранить).

| Нажмите на кнопку OK для возврата на вкладку Layout (Макет).

### Для пользователей Macintosh

| Нажмите на кнопку Add/Del (Добавить/Удалить) рядом со списком Name (Имя). Появится следующее диалоговое окно.

| Для использования файла изображения в качестве водяного знака нажмите на кнопку Add PICT (Добавить изображение). Выберите желаемый файл изображения и затем нажмите на кнопку Open (Открыть).

> Для создания текстового водяного знака нажмите на кнопку Add Text (Добавить текст). Введите с клавиатуры текст водяного знака в текстовом поле, выберите шрифт и стиль текста, а затем нажмите на кнопку OK.

| Имя файла изображения или текстовый водяной знак появятся в списке Mark Name (Имя водяного знака) в диалоговом окне Watermark (Водяной знак). Для изменения имени изобразительного водяного знака выберите его из списка и затем введите с клавиатуры новое имя. Когда текстовый водяной знак выбран в списке Name (Имя), вы можете отредактировать текст или изменить шрифт и стиль текста, нажав кнопку Edit Text (Редактировать текст).

| Нажмите на кнопку OK, чтобы добавить собственный водяной знак в список Name (Имя) в диалоговом окне Layout (Макет).

[К началу]

Предыдущая | Следующая