Функции программного обеспечения принтера / Для пользователей Windows

# Изменение установок на закладке Main (Главное)

> Изменение параметра Media Type (Тип носителя)
> Изменение параметра Mode (Режим)
> Изменение параметра Ink (Чернила)
> Предварительный просмотр будущего отпечатка

Вы можете выполнить установки Media Type (Тип носителя), Mode (Режим), Ink (Чернила) и Print Preview (Предварительный просмотр) на закладке Main (Главное). Смотрите ниже соответствующий раздел.

## Изменение параметра Media Type (Тип носителя)

Параметр Media Type (Тип носителя) определяет, какие установки будут доступны, поэтому ее всегда следует выставлять первой.

На закладке Main (Главное) выберите в раскрывающемся списке Media Type (Тип носителя) пункт, соответствующий носителю, загруженному в принтер. Чтобы определить тип используемого носителя, найдите этот носитель ниже в списке "Установки Media Type (Тип носителя)" и определите к какой группе (названия групп набраны полужирным шрифтом) относится используемый носитель. Для некоторых типов носителей имеется на выбор несколько возможных установок.

| Примечание:

Для получения информации о доступных носителях в вашем регионе обращайтесь на Web-сайт региональной службы технической поддержки покупателя. Подробности смотрите в разделе Обращение в службу технической поддержки покупателя.

| Смотрите раздел Установки Media Type (Тип носителя)

[К началу]

## Изменение параметра Mode (Режим)

Группа параметров Mode (Режим) на закладке Main (Главное) дают три режима управления принтером через его программное обеспечение. Описание группы параметров Mode (Режим) дается ниже.

Automatic (Автоматический) | Этот режим обеспечивает самый быстрый и легкий путь к запуску печати. Подробности смотрите в разделе Использование автоматического режима.
PhotoEnhance | Этот режим предоставляет на выбор различные варианты коррекции фотографий. Подробности смотрите в разделе Использование режима PhotoEnhance.
Custom (Пользовательский) | В случае выбора режима Custom (Пользовательский) становится доступна кнопка Advanced (Расширенные), позволяющая войти в диалоговое окно Advanced (Расширенные установки). Подробности смотрите в разделе Использование режима Custom (Пользовательский).

Кроме выбора опций в группе параметров Mode (Режим), позволяющих настраивать качество печати, вам также доступны дополнительные опции, находящиеся в диалоговых окнах Page Setup (Параметры страницы) и Layout (Макет). Подробности смотрите в разделе Выполнение установок на закладке Paper (Бумага) или Выполнение установок на закладке Layout (Макет).

Смотрите ниже соответствующий раздел.

### Использование автоматического режима

Когда выбран режим Automatic (Автоматический) в группе параметров Mode (Режим) на закладке Main (Главное), программное обеспечение принтера само выбирает все установки, исходя из текущих установок Media Type (Тип носителя) и Ink (Чернила). Чтобы выбрать параметр Ink (Чернила), смотрите раздел Изменение параметра Ink (Чернила). Чтобы задать установку параметра Media Type (Тип носителя), смотрите раздел Изменение параметра Media Type (Тип носителя).

| Примечание:

В зависимости от носителя, который вы выбрали из раскрывающегося списка Media Type (Тип носителя) (при заданном режиме Automatic (Автоматический) ), появляется регулировочная полоса с ползунком под опцией Custom (Пользовательский), которая позволяет установить ползунок в два положения Quality (Качество) или Speed (Скорость). Выбирайте установку Quality (Качество), когда важнее качество, а не скорость печати.

В большинстве Windows-приложений предусмотрены установки Paper size (Размер бумаги) и Page layout (Макет страницы), которые подавляют аналогичные установки, выбранные в программном обеспечении принтера. Однако, если используемое приложение не имеет этих установок, то выставьте их на закладке Paper (Бумага) программного обеспечения принтера.

### Использование режима PhotoEnhance

Этот режим предоставляет на выбор множество различных вариантов коррекции фотографий, которые можно использовать перед их печатью. Режим PhotoEnhance не влияет на оригинальные данные для печати.

| Примечание:

Этот режим доступен только при печати цветных фотографий, представленных в 8-, 16-, 24- или 32-битной форме.

Продолжительность печати в режиме PhotoEnhance может увеличиваться в зависимости от используемой компьютерной системы и объема данных.

Не используйте режим PhotoEnhance, когда пункт Roll Paper (Рулонная бумага) выбран в раскрывающемся списке Paper Source (Источник бумаги) на закладке Paper (Бумага), поскольку это может привести к появлению пропусков на отпечатках.

Вы можете выбрать следующие пункты в раскрывающемся списке:

Standard (Стандартный) | Обеспечивает нормальную коррекцию большинства фотоснимков. Начинайте пробовать с этой установки.
People (Портрет) | Наилучшая для печати фотографий людей.
Nature (Пейзаж) | Лучше всего подходит для печати пейзажей, например, гор, неба и моря.
Soft Focus (Размытый фокус) | Придает снимкам вид выполненных с помощью фотоаппарата с мягкорисующим объективом.
Sepia (Сепия) | Придает фотоснимкам коричневатый тон.

С выбором режима PhotoEnhance также становится доступным флажок Digital Camera Correction (Коррекция цифрового фото). Устанавливайте этот флажок при печати фотографий, сделанных цифровой камерой, чтобы придать отпечатанным изображениям естественный сглаженный вид, свойственный фотографиям, получаемым с помощью обычного пленочного фотоаппарата.

### Использование режима Custom (Пользовательский)

В режиме Custom (Пользовательский) в группе параметров Mode (Режим) активизируется раскрывающийся список Custom Settings (Пользовательские установки), в котором вы можете выбрать метод согласования цветов ColorSync. Можно также создать и сохранить собственные пользовательские установки. Подробности по настройке собственных установок смотрите в разделе Выполнение расширенных установок.

Для выбора имеются следующие установки:

Установка | Описание
Economy (Экономичный) | Наилучшая для печати текстовых черновиков.
Метод согласования цветов |
ICM | Этот метод автоматически регулирует цвета на отпечатках для приведения их в соответствие с цветами на экране монитора.
sRGB | Этот метод лучше всего подходит для согласования цветов с другими sRGB-устройствами.

При использовании пользовательского режима автоматически производятся установки в раскрывающемся списке Print Quality (Качество печати) и группе параметров Color Management (Управление цветом). Изменения этих установок отображаются на экране монитора в левой части на закладке Main (Главное).

Выполните следующие действия для задания пользовательской установки.

| Выберите режим Custom (Пользовательский) в группе параметров Mode (Режим) на закладке Main (Главное).

| В раскрывающемся списке Custom Settings (Пользовательские установки) выберите пункт наиболее подходящий для документа или изображения, который вы хотите распечатать.

| Перед печатью убедитесь в том, что правильно выставлены установки Media Type (Тип носителя) и Ink (Чернила), поскольку на них может сказаться выбранная вами пользовательская установка. Подробности смотрите в разделе Изменение параметра Media Type (Тип носителя) или Изменение параметра Ink (Чернила).

#### Выполнение расширенных установок

Установки в диалоговом окне Advanced (Расширенные установки) дают возможность управлять качеством печати в полном объеме. Используйте эти установки при экспериментировании или для точной настройки группы параметров печати, чтобы удовлетворить ваши требования к отпечаткам. Как только вы будете удовлетворены новыми установками, то можете присвоить им имя и добавить его в список Custom Settings (Пользовательские установки) на закладке Main (Главное).

Придерживайтесь при использовании расширенных установок следующих указаний.

| Примечание:

Диалоговые окна программного обеспечения принтера, приведенные при описании этой процедуры, относятся к Windows Me и 98. Диалоговые окна программного обеспечения принтера для Windows XP и 2000 отличаются лишь незначительно.

| Включите режим Custom (Пользовательский) в группе параметров Mode (Режим) на закладке Main (Главное) и затем нажмите на кнопку Advanced (Расширенные). Откроется диалоговое окно Advanced (Расширенные установки).

| Выберите пункт в раскрывающемся списке Media Type (Тип носителя), соответствующий носителю, загруженному в принтер. Подробности смотрите в разделе Изменение параметра Media Type (Тип носителя).

| Выберите опцию Color (Цветные) или Black (Черные) в группе параметров Ink (Чернила).

| Выберите нужный пункт в раскрывающемся списке Print Quality (Качество печати).

| При необходимости выполните другие установки. Подробности смотрите в оперативной справке.

|  | Примечание:

Режим PhotoEnhance производит цветокоррекцию исключительно фотоизображений, при печати текста и графики корректировка не производится. Например, если выбран пункт Monochrome (Монохром) в раскрывающемся списке Tone (Оттенки) (доступен, когда режим PhotoEnhance включен), то в документе в монохромном режиме будут напечатаны только иллюстрации. Любой же цветной текст или цветные графики и диаграммы в том же документе будут напечатаны цветными чернилами.

Некоторые установки могут быть недоступными в зависимости от выбранных пунктов в раскрывающихся списках Media Type (Тип носителя) и Print Quality (Качество печати), а также опции в группе параметров Ink (Чернила).

| Нажмите на кнопку OK чтобы применить сделанные установки и вернуться на закладку Main (Главное). Для возврата на закладку Main (Главное) без активизации выполненных установок нажмите на кнопку Cancel (Отмена). Чтобы узнать, как сохранить свои расширенные установки, переходите к чтению следующего раздела.

#### Сохранение и удаление пользовательских установок

Чтобы сохранить пользовательские установки в списке Custom Settings (Пользовательские установки), нажмите на кнопку Save Settings (Сохранить установки) в диалоговом окне Advanced (Расширенные установки). Откроется диалоговое окно Custom Settings (Пользовательские установки).

Введите с клавиатуры уникальное имя для своих установок в текстовом окне Name (Имя), затем нажмите на кнопку Save (Сохранить). Ваши расширенные установки будут добавлены в список Custom Settings (Пользовательские установки).

| Примечание:

Имена готовых наборов установок EPSON или методов согласования цветов нельзя применять к собственным пользовательским установкам.

Вы не сможете удалить готовые установки или методы согласования цветов из списка Custom Settings (Пользовательские установки).

Чтобы удалить какую-то установку из списка Custom Settings (Пользовательские установки), выберите эту установку в диалоговом окне Custom Settings (Пользовательские установки) и нажмите на кнопку Delete (Удалить).

#### Использование своих сохраненных установок

Для использования своих сохраненных установок выберите опцию Custom (Пользовательский) в группе параметров Mode (Режим) на закладке Main (Главное), затем выберите одну из своих установок в списке Custom Settings (Пользовательские установки), расположенном справа от опции Custom (Пользовательский).

Если вы выберите другой пункт в раскрывающемся списке Media Type (Тип носителя) или другую опцию в группе параметров Ink (Чернила), когда будет выбрана одна из ваших специализированных установок в списке Custom Settings (Пользовательские установки), то откроется диалоговое окно Custom Settings (Пользовательские установки). Выбранная вами перед этим специализированная установка не будет затронута этим изменением. Чтобы вернуться к вашей специализированной установке, просто повторно выберите ее в списке.

[К началу]

## Изменение параметра Ink (Чернила)

При изменении параметра Ink (Чернила) выбирайте опцию Color (Цветные), чтобы печатать в цвете, или Black (Черные) , чтобы печатать в черно-белом цвете или серых полутонах.

[К началу]

## Предварительный просмотр будущего отпечатка

Включите опцию Print Preview (Предварительный просмотр) на вкладке Main (Главное), когда захотите просматривать документ перед печатью.

При отправке задания на печать откроется окно Print Preview (Предварительный просмотр), позволяющее внести изменения до печати.

Панель инструментов окна Print Preview (Предварительный просмотр) содержит несколько кнопок, с помощью которых можно активизировать следующие функции:

| Selection (Выбор) | Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать и переместить водяной знак.
| Zoom (Масштабирование) | Нажмите эту кнопку для увеличения или уменьшения экранного размера просматриваемой страницы.
| Fit-to-screen (Подгонка к размеру экрана) | Нажмите эту кнопку для масштабирования просматриваемой страницы так, чтобы она совпала с размером окна. Это удобно, когда хотите увидеть всю страницу сразу.
| Maximum zoom (Максимальное увеличение) | Нажмите эту кнопку для масштабирования просматриваемой страницы с максимально возможным коэффициентом увеличения.
| Printable area on/off (Включить/отключить обрамление области печати) | Нажмите эту кнопку для показа прямоугольной рамки области печати на просматриваемой странице. Область печати принтера не может выходить за границы этой прямоугольной рамки. Повторно нажмите эту кнопку, чтобы отключить эту функцию.
| Watermark (Водяной знак) | Нажмите эту кнопку для открытия диалогового окна Watermark Settings (Настройка водяного знака), в котором вы можете изменить любые текущие установки водяного знака.
| Reset watermark settings (Сброс установок водяного знака) | Нажмите эту кнопку для возврата всех установок водяного знака, которые были до первого открытия диалогового окна Print Preview (Предварительный просмотр). Если ни одна установка не изменялась, то эта кнопка будет недоступна.
| Previous page (Предыдущая страница) | Нажмите эту кнопку для просмотра предыдущей страницы относительно просматриваемой в настоящий момент страницы. Если предшествующей страницы не существует, то эта кнопка недоступна.
| Next page (Следующая страница) | Нажмите эту кнопку для просмотра следующей страницы относительно просматриваемой в настоящий момент страницы. Если следующей страницы не существует, то эта кнопка будет недоступна.

С просматриваемым документом также можно выполнить следующие действия:

- Выбрать и просмотреть отдельные страницы.

- Уменьшить или увеличить размер предварительно просматриваемой области изображения.

- Выбрать и напечатать одну или все страницы.

- Увеличить просматриваемый документ. Для этого выберите пункт View (Просмотр) и затем Magnify (Увеличить) для открытия окна Magnify (Увеличить), в котором увеличивается область просматриваемого документа, что очерчена красной прямоугольной рамкой. Перетаскивая красную прямоугольную рамку по изображению можно менять увеличиваемую часть документа.

- Просмотр отдельных страниц, составляющих плакат. Окно Poster (Плакат) открывается автоматически, когда отправляется задание на печать при выборе опции Poster (Плакат) и простановке флажка Multi-Page (Многостраничность) на закладке Layout (Макет). В этом окне можно просматривать отдельные страницы, составляющие плакат. Также можно открыть это диалоговое окно, выбрав пункт View (Просмотр) и затем Poster (Плакат).

- Нанести водяные знаки. Выбранный водяной знак будет показан на предварительно просматриваемом изображении. Подробности о пользовательских водяных знаках смотрите в разделе Изменение параметра Watermark (Водяной знак).

- Указать страницы документа, которые вы хотели бы распечатать, используя кнопки Add (Добавить) и Remove (Удалить). Для добавления или удаления страницы щелкните на значке страницы в списке на левой стороне окна предварительного просмотра. Затем добавьте или удалите страницу с помощью команд меню Print Options (Параметры печати). Командами меню Print Options (Параметры печати) являются следующие:

| Add page (Добавить страницу) | Нажмите эту кнопку для добавления выделенных страниц в список распечатываемых страниц.
| Remove page (Удалить страницу) | Нажмите эту кнопку для удаления выделенных страниц из списка распечатываемых страниц.

После предварительного просмотра документа нажмите кнопку Print (Печать), чтобы распечатать документ, или нажмите кнопку Cancel (Отмена) для отмены печати.

[К началу]

Предыдущая | Следующая