Возможности принтера

# Печать без полей

> Рекомендуемая бумага
> Печать данных
> Загрузка бумаги
> Установки драйвера
> Печать

Данный принтер позволяет печатать не оставляя полей со всех четырех сторон листа бумаги. Выполняйте следующие действия для печати без полей.

Обратите внимание на то, что не все виды бумаги пригодны для этого вида печати.

## Рекомендуемая бумага

Вы можете использовать для этого вида печати рулонную и листовую бумагу, перечисленную ниже.

EPSON Photo Paper
EPSON Matte Paper-Heavyweight
EPSON Premium Glossy Photo Paper
EPSON Premium Semigloss Photo Paper

Вы не можете использовать для этого вида печати бумагу EPSON Iron-On Cool Peel Transfer Paper (металлизированная бумага для перевода изображения на ткань). В случае применения других носителей ваши отпечатки могут быть нечеткими или смазанными.

[К началу]

## Печать данных

Поскольку при печати без полей размер изображения увеличивается и становится немного больше реального размера бумаги, часть изображения, выходящая за границы бумаги не пропечатывается.

При создании макета печати с помощью приложения обратите внимание на следующее:

#### Печать на рулонной бумаге

Необходимо сделать размер печатаемого изображения на 4 мм шире рулонной бумаги.

#### Печать на листовой бумаге

Необходимо подогнать размер печатаемого изображения к размеру бумаги. Если используемое приложение имеет возможность установки полей, то обязательно установите нулевые значения для них перед печатью.

[К началу]

## Загрузка бумаги

Выберите необходимый вам тип носителя и загрузите его в принтер. Смотрите также:

| Загрузка рулонной бумаги

| Загрузка листовой бумаги

[К началу]

## Установки драйвера

После загрузки носителя установите в диалоговом окне драйвера принтера флажок No-margin (Без полей). Смотрите соответствующий раздел, для получения инструкций для печати на рулонной или листовой бумаге.

### Рулонная бумага

| Откройте диалоговое окно драйвера принтера.

| Доступ к программному обеспечению принтера в Windows

| Доступ к программному обеспечению принтера в Macintosh

| Выберите пункт Roll Paper (Рулонная бумага) в раскрывающемся списке Paper Source (Источник бумаги). На закладке Paper (Бумага) (Windows) или в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) (Macintosh), в раскрывающемся списке Paper Size (Размер бумаги) выберите размер бумаги, который вы хотите использовать. Установите флажок No Margin (Без полей).

| На вкладке Main (Главное) (Windows) или в диалоговом окне Print (Печать) (Macintosh), выберите в раскрывающемся списке Media Type (Тип носителя) пункт, соответствующий типу носителя, который вы намерены использовать.

| Установки Media Type (Тип носителя)

| Выберите вертикальную Portrait (Книжная) или горизонтальную Landscape (Альбомная) ориентацию страницы.

| На закладке Paper (Бумага) выберите необходимые параметры опции Roll Paper Option (Опции для рулонной бумаги).

> Выбирайте опцию Cut Sheet Mode (Режим отреза) для печати данных стандартного размера, а опцию Banner Mode (Режим непрерывной печати) для печати длинных массивов данных.

| Нажмите на кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно драйвера.

Теперь вы можете печатать без левого и правого полей.

### Листовая бумага

| Откройте диалоговое окно драйвера принтера.

| Доступ к программному обеспечению принтера в Windows

| Доступ к программному обеспечению принтера в Macintosh

| Выберите пункт Roll Paper (Рулонная бумага) в раскрывающемся списке Paper Source (Источник бумаги). На закладке Paper (Бумага) (Windows) или в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) (Macintosh), в раскрывающемся списке Paper Size (Размер бумаги) выберите размер бумаги, который вы хотите использовать. Установите флажок No Margin (Без полей).

| На вкладке Main (Главное) (Windows) или в диалоговом окне Print (Печать) (Macintosh), выберите в раскрывающемся списке Media Type (Тип носителя) пункт, соответствующий типу носителя, который вы намерены использовать.

| Установки Media Type (Тип носителя)

| Нажмите на кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно драйвера.

[К началу]

## Печать

После выполнения всех вышеописанных установок отправьте задание на печать.

Рекомендуется напечатать пробную страницу перед выполнением большого объема печати.

[К началу]

Предыдущая | Следующая